Voltar ao Índice

# Opções Cisco Compatible Extensions

Opções Cisco: Use esta opção para ativar ou desativar o Gerenciamento de rádio e o Modo de células mistas ou o recurso Permitir roaming rápida (CCKM).

NOTA: As Cisco Compatible Extensions são habilitadas automaticamente para os perfis CKIP, LEAP ou EAP-FAST. Para substituir este comportamento, marque ou desmarque opções nesta página.

- Permitir roaming rápido (CCKM): Selecione para ativar o adaptador WiFi do cliente para a roaming rápida protegida. Quando uma LAN sem fio é configurada para reconexão rápida, um dispositivo cliente ativado por EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MS-CHAP-V2 ou LEAP pode fazer roaming de um ponto de acesso para outro, sem a interferência do servidor principal. Com o CCKM (Cisco Centralized Key Management), um ponto de acesso configurado para fornecer WDS (Wireless Domain Services — Serviços de Domínio Sem Fio), para substituir o servidor RADIUS e autenticar o cliente sem um retardo perceptível de voz ou de outras aplicações sensíveis ao tempo.

Ativar Cisco Compatible Extensions Selecione esta opção para ativar as Cisco Compatible Extensions para este perfil de conexão WiFi.

- Ativar o suporte para gerenciamento de rádio: Selecione esta opção para que o adaptador WiFi forneça o gerenciamento de rádio para a infra-estrutura Cisco. Se usado na infra-estrutura, o utilitário de gerenciamento de rádio Cisco configurará os parâmetros de rádio, detectará interferência e pontos de acesso não autorizados. A configuração padrão está desmarcada.
- Ativar modo de células mistas: Selecione esta opção para permitir que o adaptador WiFi se comunique com as células mistas. Uma célula mista é uma rede WiFi em que existem dispositivos que usam WEP e dispositivos que não usam WEP. Consulte Modo células mistas para obter mais informações. A configuração padrão é desmarcada.

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade