Vissza a tartalomjegyzékhez

# Specifikációk

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200 és Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Kivitel | PCI Express* Full-Mini kártya és Half-Mini kártya
Méretek | Full-Mini kártya: 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M) Half-Mini kártya: 26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
Csatlakozó-interfész | 53 érintkezős Mini Card peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | 4 – 12 (országfüggő) | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
IEEE 802.11n adatsebességek | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 Adás/Vétel: 450; 405; 360; 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 Adás/Vétel: 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 bites és 64 bites) Windows Vista* (32 bites és 64 bites) Windows* 7 (32 bites és 64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Kivitel | PCI Express* Full-Mini kártya és Half-Mini kártya
Méretek | Full-Mini kártya: 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M) Half-Mini kártya: 26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
Csatlakozó-interfész | 53 érintkezős Mini Card peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | 4 – 12 (országfüggő) | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel: 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 bites és 64 bites) Windows Vista* (32 bites és 64 bites) Windows* 7 (32 bites és 64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Frekvenciasáv | 2,5 – 2,7 GHz (3A profil)
Moduláció | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Vezeték nélküli közeg | Duplex üzemmód: TDD műveletek | SOFDMA (Scalable OFDMA): 512 és 1024 FFT
segédvivő-permutáció: PUSC | Csatorna-sávszélességek: 5 MHz és 10 MHz
WiMAX Network Release szolgáltatáskészlet | SPWG/NWG 1.0 verzió SPWG/NWG 1.5 verzió
Sebesség | csúcssebesség mellett 10 Mbit/s letöltés és 4 Mbit/s feltöltés (OTA sebesség, 10 MHz-es csatorna)
Rádiófrekvenciás adó kimeneti teljesítménye | Megfelel a 2-es teljesítményosztálynak
WiMAX általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 bites és 64 bites) Windows Vista* (32 bites és 64 bites) Windows* 7 (32 bites és 64 bites)
Szabvány-megfelelőség | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX rendszerprofil-szolgáltatáskészlet | Mobile WiMAX release 1, Wave II 3A profil
Biztonság | Kulcskezelő protokoll (PKMv2)
Titkosítás | 128 bites CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC), AES titkosításon alapul

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 és Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

WiFi / WiMAX
Kivitel | PCI Express* Mini kártya vagy Half-Mini kártya
Cikkszámok | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1x2 MC/HMC
Méretek | Mini kártya: 50,80 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M) Half-Mini kártya: 26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
Csatlakozó-interfész | 53 érintkezős Mini Card peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
WiFi
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,41 – 2,474 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | 4 – 12 (országfüggő) | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
IEEE 802.11n adatsebességek | Intel® WiFi Link 5350 450; 405; 360; 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mbit/s
Intel® WiFi Link 5150 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
WiFi általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 bites és 64 bites) Windows Vista* (32 bites és 64 bites) Windows* 7 (32 bites és 64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Titkosítás | 128 bites AES-CCMP, 128 bites és 64 bites WEP, CKIP, TKIP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Frekvenciasáv | 2,5 – 2,7 GHz (3A profil)
Moduláció | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Vezeték nélküli közeg | Duplex üzemmód: TDD műveletek | SOFDMA (Scalable OFDMA): 512 és 1024 FFT
segédvivő-permutáció: PUSC | Csatorna-sávszélességek: 5 MHz és 10 MHz
WiMAX Network Release szolgáltatáskészlet | SPWG/NWG 1.0 verzió SPWG/NWG 1.5 verzió
Sebesség | csúcssebesség mellett 10 Mbit/s letöltés és 4 Mbit/s feltöltés (OTA sebesség, 10 MHz-es csatorna)
Rádiófrekvenciás adó kimeneti teljesítménye | Megfelel a 2-es teljesítményosztálynak
WiMAX általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 bites és 64 bites) Windows Vista* (32 bites és 64 bites) Windows* 7 (32 bites és 64 bites)
Szabvány-megfelelőség | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX rendszerprofil-szolgáltatáskészlet | Mobile WiMAX release 1, Wave II 3A profil
Biztonság | Kulcskezelő protokoll (PKMv2)
Titkosítás | 128 bites CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC), AES titkosításon alapul

## Intel® WiFi Link 5100 és Intel® WiFi Link 5300

Kivitel | PCI Express* Full-Mini kártya és Half-Mini kártya
Méretek | Full-Mini kártya: 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M) Half-Mini kártya: 26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
Csatlakozó-interfész | 53 érintkezős Mini Card peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | 4 – 12 (országfüggő) | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
IEEE 802.11n adatsebességek | Intel® WiFi Link 5300 450; 405; 360; 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mbit/s
Intel® WiFi Link 5100 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 bites és 64 bites) Windows Vista* (32 bites és 64 bites) Windows* 7 (32 bites és 64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Kivitel | PCI Express* Mini kártya és Half-Mini kártya
Cikkszámok | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Méretek | Mini kártya: 50,80 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M) Half-Mini kártya: 26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
Csatlakozó-interfész | 53 érintkezős Mini Card peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
WiFi
Frekvenciamoduláció | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 2,41 – 2,474 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | 1-es – 11-es csatorna (Egyesült Államok) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa) 4-es – 12-es csatorna (más országok, országfüggő)
IEEE 802.11n adatsebességek | 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
WiFi általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 és 64 bites) és Windows Vista* (32 és 64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Titkosítás | 128 bites AES-CCMP, 128 bites és 64 bites WEP, CKIP, TKIP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Kivitel | PCI Express* Mini Card
Méretek | 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
Csatlakozó-interfész | 53 érintkezős Mini Card peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | 4 – 12 (országfüggő) | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
IEEE 802.11n adatsebességek | Vétel: 300, 270, 243, 240, 180 Adás/Vétel: 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 bites és 64 bites) Windows Vista* (32 bites és 64 bites) Windows* 7 (32 bites és 64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

Az Intel Wireless WiFi 4965AGN olyan verziója, amelyen le vannak tiltva a 8-2.11n szerinti képességek. A 802.11n tárgya: IEEE P802.11n / D1.0 módosítás-tervezet az Informatikai szabvány - Rendszerek közötti telekommunikáció és információcsere - Helyi és városi hálózatok - Konkrét követelmények - 11. rész: A közeghozzáférés (MAC) és a fizikai réteg (PHY) specifikációi vezeték nélküli hálózatokon: Módosítások a nagyobb átbocsátás érdekében.

Kivitel | PCI Express Mini Card
Méretek | 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
Csatlakozó-interfész | 53 érintkezős Mini Card peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | 4 – 12 (országfüggő) | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 bites és 64 bites) Windows Vista* (32 bites és 64 bites) Windows* 7 (32 bites és 64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Kivitel | PCI Express Mini Card
Méretek | 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Kettős diversity antenna | Kártyára épített átváltás a két vevő között
Csatlakozó-interfész | 53 érintkezős Mini Card peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 92% nem kondenzálódó (25 – 55°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenciasáv | 5,15 – 5,85 GHz | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | 4 – 12 nem átfedő csatorna, országfüggő | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
Adatátviteli sebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 bites és 64 bites) Windows Vista* (32 bites és 64 bites) Windows* 7 (32 bites és 64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Kivitel | PCI Express Mini Card
Méretek | 50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm (Sz x H x M)
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Kettős diversity antenna | Kártyára épített átváltás a két vevő között
Csatlakozó-interfész | 53 érintkezős Mini Card peremcsatlakozó
Feszültség | 3,3 V
Üzemi hőmérséklettartomány | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 92% nem kondenzálódó (25 – 55°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvenciasáv | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 2,4 GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | 1-es – 11-es csatorna (csak az Egyesült Államokban) 1-es – 13-as csatorna (Japán, Európa)
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6; 5,5; 2; 1 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Általános
Operációs rendszerek | Microsoft Windows* XP (32 bites és 64 bites) Windows Vista* (32 bites és 64 bites) Windows* 7 (32 bites és 64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi* tanúsítvány 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA szerinti üzemeltetéshez
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN szabvány | IEEE 802.11g és 802.11b
Architektúra | Infrastruktúra vagy alkalmi (egyenrangú) üzemmód
Biztonság | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 128 bites AES-CCMP, 128 és 64 bites WEP; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Vissza az oldal tetejére

Vissza a tartalomjegyzékhez

Védjegyek és nyilatkozatok