Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Das Administrator-Tool

Überblick
Administratorpakete

- Ein neues Paket erstellen
- Ein vorhandenes Paket öffnen

Administratorkennwort festlegen
Administrator-Tool-Einstellungen
Administratorprofile
Hinweise für Einmalanmeldung unter Windows Vista* und Windows* 7

- Ständiges Profil
- Verbindung vor der Anmeldung
- Netzwerke ausschließen
- Voice-over-IP (VoIP)-Verbindung

Anwendungseinstellungen
Adaptereinstellungen
EAP-FAST A-ID-Gruppen

## Überblick

Das Administrator-Tool wird eingesetzt, um benutzerdefinierte Installationspakete zu erstellen, die auf Client-Systeme mit Microsoft Windows* XP, Windows Vista* und Windows* 7 exportiert werden können. Das Administrator-Tool wird für die Konfiguration von Benutzereinstellungen und allgemeinen WiFi-Netzwerkprofilen (freigegebenen Profilen) verwendet. Es wird von Anwendern eingesetzt, die über Administratorrechte auf diesem Computer verfügen.

Sie können über das Startmenü in Windows Vista* oder Windows* 7 auf das Administrator-Tool zugreifen. Die Funktion kann ebenfalls über das Netzwerk- und Freigabecenter aufgerufen werden.

Damit diese Funktion angezeigt wird, muss sie bei einer benutzerdefinierten Installation der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility ausgewählt werden.

## Administratorpakete

Das Administrator-Paket ist eine selbstextrahierende ausführbare Datei, die Profile und andere Benutzereinstellungen für die Verwaltung enthält. Sie können ein Administrator-Paket kopieren oder an Clients in Ihrem Netzwerk senden. Wenn die Datei ausgeführt wird, wird der Inhalt der Datei auf dem Zielcomputer installiert und konfiguriert. Enthält das Paket ein Profil, bestimmt das Profil, wie der Zielcomputer eine Verbindung mit einem bestimmten WiFi-Netzwerk herstellt. Weitere Informationen zu Profilen finden Sie unter Administratorprofile.

### Ein neues Paket erstellen

1. Unter Windows Vista* und Windows* 7: Klicken Sie im Startmenü auf Alle Programme > Intel PROSet/Wireless > WiFi Administrator-Tool.
2. Geben Sie das Kennwort zum Zugriff auf das Administrator-Tool ein.
3. Klicken Sie auf Ein neues Paket erstellen.

> Name | Beschreibung
> --- | ---
> Ein neues Paket erstellen | Erstellt ein Paket, das auf ein Client-System exportiert werden kann. Auf dem Client kann Windows* XP, Windows Vista* oder Windows* 7 ausgeführt werden. Die Paketfunktionen sind je nach BS unterschiedlich. Dieses Paket ermöglicht den Export von Voranmelde-/Allgemein- und ständigen Profilen des Typs EAP mit 802.1X-Authentifizierung. Allerdings bestehen Ausnahmen für Einmalanmeldungs-Profile, die auf Clients mit Windows Vista* und Windows* 7 exportiert werden. Siehe Administratorprofile.
> Ein vorhandenes Paket öffnen | Wählen Sie diese Option, um nach einem vorhandenen Paket zu suchen und es zu öffnen.

4. Klicken Sie auf OK.
5. Konfigurieren Sie die folgenden im Paket einzuschließenden Optionen:

> Name | Beschreibung
> --- | ---
> Profile | Klicken Sie auf Profile in dieses Paket einschließen (die Auswahl sollte bereits markiert sein). Profile können nicht mit anderen Benutzern gemeinsam verwendet werden. Klicken Sie auf Profile, um weitere Informationen und Anleitungen zu erhalten.
> Anwendungseinstellungen | Wählen Sie die Registerkarte Anwendungseinstellungen. Klicken Sie auf Anwendungseinstellungen in dieses Paket einschließen (die Auswahl sollte bereits markiert sein). Geben Sie an, welche Anwendungseinstellungen aktiviert werden sollen. Klicken Sie auf Anwendungseinstellungen, um weitere Informationen und Anleitungen zu erhalten.
> Adaptereinstellungen | Wählen Sie die Registerkarte Adaptereinstellungen. Klicken Sie auf Adaptereinstellungen in dieses Paket einschließen. Geben Sie die anfänglichen Werte für die Adaptereinstellungen an, die auf diesem Computer verwendet werden sollen. Klicken Sie auf Adaptereinstellungen, um weitere Informationen und Anleitungen zu erhalten.
> EAP-FAST A-ID-Gruppen | Wählen Sie die Registerkarte EAP-FAST A-ID-Gruppen. Klicken Sie auf A-ID-Gruppen einschließen. Fügen Sie A-ID-Gruppen hinzu, um die Unterstützung von mehreren PACs von mehreren A-IDs zuzulassen. Klicken Sie auf EAP-FAST A-ID-Gruppen, um weitere Informationen und Anleitungen zu erhalten.

6. Klicken Sie anschließend auf Schließen.
7. Die folgende Meldung wird angezeigt: Am aktuellen Paket wurden Änderungen vorgenommen. Möchten Sie diese Änderungen speichern?
8. Klicken Sie auf Ja. Speichern Sie die ausführbare Datei in einem Verzeichnis auf dem lokalen Laufwerk.
9. Klicken Sie auf Speichern. Die Datei wird erstellt.
10. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Inhalt des Pakets anzuzeigen.
    - Klicken Sie auf Dieses Paket auf diesen Computer anwenden, wenn Sie die Paketkonfiguration auf dem Computer des Administrators verwenden möchten.
    - Kopieren Sie die ausführbare Datei auf beliebige Computer anderer Anwender, um die im Paket gespeicherte Konfiguration zu installieren. Die Paketdatei wird nach der Ausführung automatisch installiert.
11. Klicken Sie auf OK.

> HINWEIS: Sie können im Menü Datei auch die Option Paket speichern wählen, um das Paket zu speichern.

### Ein vorhandenes Paket öffnen

1. Unter Windows Vista* und Windows* 7: Klicken Sie im Startmenü auf Alle Programme > Intel PROSet/Wireless > WiFi Administrator-Tool.
2. Geben Sie das Kennwort zum Zugriff auf das Administrator-Tool ein.
3. Klicken Sie auf der Seite "Administrator-Paket öffnen" auf Ein vorhandenes Paket öffnen, um ein vorhandenes Paket zu bearbeiten.
4. Klicken Sie auf Durchsuchen.... Suchen Sie die ausführbare Datei des Pakets.
5. Klicken Sie auf Öffnen. Aktualisieren Sie die Paketeinstellungen.
6. Hier können Sie Profile hinzufügen, entfernen und kopieren. Klicken Sie auf Eigenschaften, um die Sicherheitseinstellungen eines Profils zu aktualisieren.
7. Klicken Sie anschließend auf Schließen.
8. Die folgende Meldung wird angezeigt: Am aktuellen Paket wurden Änderungen vorgenommen. Möchten Sie diese Änderungen speichern?
9. Klicken Sie auf Ja. Speichern Sie die ausführbare Datei in einem Verzeichnis auf dem lokalen Laufwerk.
10. Klicken Sie auf Speichern. Die Datei wird erstellt.
11. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Inhalt des Pakets anzuzeigen.

- Klicken Sie auf Dieses Paket auf diesen Computer anwenden, wenn Sie die Paketkonfiguration auf dem Computer des Administrators verwenden möchten.
- Kopieren Sie die ausführbare Datei auf beliebige Computer anderer Anwender, um die im Paket gespeicherte Konfiguration zu installieren. Die Paketdatei wird nach der Ausführung automatisch installiert.

12. Klicken Sie auf OK.

> HINWEIS: Sie können im Menü Datei auch die Option Paket öffnen wählen, um ein Administratorpaket zu bearbeiten.

> HINWEIS: Wenn Sie ein Administratorpaket auf einem System mit Windows* XP Professional x64 Edition erstellen, befinden sich die Sprachdateien in den Ordnern \XP\Docs und \XP\x64\Install\Lang.

Weitere Informationen finden Sie unter

- Administratorprofile
- Administratorkennwort festlegen
- Administrator-Tool-Einstellungen

## Administratorprofile

Administratorprofile sind Profile, für die der Netzwerk-Administrator oder der Administrator dieses Computers zuständig ist und die von diesem verwaltet werden. Diese Profile werden von allen Benutzern dieses Computers verwendet. Der Endbenutzer kann diese Profile jedoch nicht bearbeiten. Sie können nur vom kennwortgeschützten Administrator-Tool aus geändert werden. Es gibt zwei Arten von Administrator-Profilen: Ständig oder Voranmeldung/Allgemein. Sie können ebenfalls Einstellungen für Voice-over-IP (VoIP) zum Export auf eine Softphone-Anwendung konfigurieren.

## Hinweise für Einmalanmeldung unter Windows Vista* und Windows* 7

Die folgende Information bezieht sich nur auf Einmalanmeldungs-Profile, die für Clients mit Windows Vista* und Windows* 7 erstellt werden.

- Ständige Profile werden nicht unterstützt. Ständige Profile werden beim Paketimport nicht berücksichtigt.
- Gespeicherte Anmeldeinformationen für sowohl ständige wie auch Voranmelde/Allgemein-Profile werden nicht unterstützt.
  - Profile mit gespeicherten Anmeldeinformationen werden zu Profilen mit Eingabeaufforderung für Anmeldeinformationen.
  - Profile, die sowohl ständig wie auch vom Typ Voranmeldung/Allgemein sind, verwenden Computeranmeldeinformationen, mit Ausnahme von TTLS-Profilen.
  - Profile, die sowohl ständig wie auch vom Typ Voranmeldung/Allgemein sind, werden unter TTLS nicht unterstützt. Nur Voranmeldung/Allgemein wird mit TTLS-Profilen unterstützt.
- Für TLS-Profile wird keine Voranmeldung unterstützt (einschließlich Profile mit TLS als Tunnelmethode).
  - Währen der Benutzeranmeldung wird kein Verbindungsversuch durchgeführt; TLS verwendet Benutzerzertifikate nach der Benutzeranmeldung.
  - Computerzertifikate für die Benutzerverbindung werden nicht unterstützt.
  - Computerzertifikatseinstellung wird beim Import zur Benutzerzertifikateinstellung.

Einzelheiten zu jedem Profiltyp finden Sie unter:

- Einmalanmeldungs-TTLS-Profile
- Einmalanmeldungs-EAP-SIM-Profile
- Einmalanmeldungs-EAP-AKA-Profile
- Einmalanmeldungs-LEAP-Profile
- Einmalanmeldungs-EAP-FAST-Profile
- Einmalanmeldungs-PEAP-GTC-Profile
- Einmalanmeldungs-PEAP-MS-CHAP-V2
- Einmalanmeldungs-PEAP-TLS-Profile
- Einmalanmeldungs-TLS-Profile

### Ständiges Profil

Ständige Profile werden beim Hochfahren des Computers angewendet oder wenn niemand beim Computer angemeldet ist. Nachdem sich ein Anwender abmeldet, hält ein ständiges Profil die drahtlose Verbindung entweder so lange aufrecht, bis der Computer abgeschaltet wird oder sich ein anderer Anwender anmeldet.

HINWEIS: Ständige Profile werden unter Windows Vista* und Windows* 7 nicht unterstützt. Siehe Hinweise für Einmalanmeldung unter Windows Vista* und Windows* 7.

Hauptmerkmale ständiger Profile:

- Die folgenden Profiltypen können als ständige Profile erstellt werden:
  - Alle Profile, die keine 802.1X-Authentifizierung erfordern (z. B. offene Authentifizierung mit WEP-Verschlüsselung, offene Authentifizierung ohne Verschlüsselung).
  - Alle Profile mit 802.1X-Authentifizierung, deren Anmeldeinformationen gespeichert sind: LEAP oder EAP-FAST.
  - Profile mit Sicherheitseinstellungen, zu denen die Option "Den folgenden Anmeldenamen und das Kennwort verwenden" gehört.
  - Profile, die zur Authentifizierung Computerzertifikate verwenden.
  - "WPA - Unternehmen"-Profile ohne Benutzerzertifikat.
  - "WPA - Persönlich"-Profile.
- Ständige Profile werden beim Hochfahren des Systems und nach der Abmeldung eines Benutzers angewendet.

> HINWEIS: Die WiFi Connection Utility unterstützt Computerzertifikate. Diese werden jedoch nicht in den Zertifikatslisten angezeigt.

#### Ein ständiges Profil für ein Client-Paket erstellen

Im Folgenden finden Sie allgemeine Anweisungen für diesen Administratorprofiltyp. Detaillierte Informationen und Einschränkungen finden Sie unter Profile für Windows* erstellen.

1. Unter Windows Vista* und Windows* 7: Klicken Sie im Startmenü auf Alle Programme > Intel PROSet/Wireless > WiFi Administrator-Tool.
2. Geben Sie das Kennwort zum Zugriff auf das Administrator-Tool ein.
3. Wählen Sie Neues Paket erstellen oder Ein vorhandenes Paket öffnen. Klicken Sie auf "Durchsuchen", um zu vorhandenen Paketen zu navigieren. Klicken Sie anschließend auf OK.
4. Klicken Sie auf Profile in dieses Paket einschließen.
5. Klicken Sie auf Ständig.
6. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Seite "Allgemeine Einstellungen" zu öffnen.
7. Profilname: Geben Sie einen beschreibenden Profilnamen ein.
8. Name des WiFi-Netzwerks (SSID): Geben Sie die Netzwerk-Kennung ein.
9. Betriebsmodus: Netzwerk (Infrastruktur) ist standardmäßig ausgewählt.
10. Administrator-Profiltyp: Beständig: Aktiv, wenn keine Benutzer angemeldet sind. ist markiert.
11. Klicken Sie auf Weiter.
12. Klicken Sie auf Unternehmenssicherheit, um die Sicherheitseinstellungen zu öffnen. Informationen zur Sicherheitskonfiguration für 802.1X erhalten Sie unter TLS, TTLS, PEAP, LEAP oder EAP-FAST.
13. Klicken Sie auf OK.

#### Ein ständiges Profil aus einem Paket entfernen

1. Wählen Sie die Registerkarte "Ständig" und klicken Sie auf das Profil.
2. Klicken Sie auf Entfernen.

#### Ein ständiges Profil für ein Paket kopieren

Sie können ein vorhandenes Profil kopieren und ihm einen neuen Namen zuweisen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie zwei ähnliche Profile verwenden möchten. So kopieren Sie ein Profil:

1. Markieren Sie das Profil.
2. Klicken Sie auf "Kopieren".
3. Geben Sie einen neuen Profilnamen ein.
4. Klicken Sie auf OK.

Das neue Profil wird gespeichert. Diese neue Profil hat dieselben Eigenschaften wie das Originalprofil.

#### Ein ständiges Profil für ein Paket bearbeiten

1. Markieren Sie das Profil.
2. Klicken Sie auf Eigenschaften.
3. Folgen Sie zum Bearbeiten des neuen Profils denselben Anweisungen wie denen zum Erstellen einen beständigen Profils.

### Voranmelde-/Allgemein-Profile

Voranmelde-/Allgemeine Profile werden angewendet, sobald sich der Benutzer anmeldet. Wenn Einmalanmeldungssupport installiert ist, wird die Verbindung vor der Windows Anmeldung hergestellt (Voranmeldung/Allgemein). Ist die Unterstützung für Einmalanmeldungen nicht installiert, wird das Profil dann angewendet, sobald die Benutzersitzung aktiv ist. Voranmelde-/Allgemeine Profile werden immer oben in der Profilliste angezeigt. Anwender können die von ihnen erstellten Profile weiterhin priorisieren, aber sie können Profile für Voranmelde-/Allgemeine Profile nicht erneut priorisieren. Da diese Profile oben auf der Profilliste aufgeführt werden, versucht die WiFi Connection Utility automatisch, zuerst eine Verbindung mit den Administrator-Profilen herzustellen, bevor eines der benutzererstellten Profile angewendet wird.

> HINWEIS: Nur Administratoren können Voranmelde-/Allgemeine Profile erstellen oder exportieren.

Die Hauptmerkmale der Verbindung vor der Anmeldung sind:

- Die Verbindung vor der Anmeldung ist nur während der Windows-Anmeldung aktiv.
- Die folgenden Profiltypen können als Voranmelde-/Allgemeine Profile erstellt werden:
  - 802.1X PEAP-, TTLS- oder EAP-FAST-Profile, die entweder "Windows Anmeldebenutzernamen und -Kennwort verwenden" oder "Den folgenden Anmeldenamen und das Kennwort verwenden" bei der Konfiguration der Sicherheitseinstellungen des Profils anzeigen.
  - LEAP-Profile, die die Option "Zur Eingabe des Benutzernamens und Kennworts auffordern" bei der Konfiguration der Sicherheitseinstellungen des Profils verwenden.
  - 802.1X PEAP- oder TTLS-Profile mit Benutzer- oder Computerzertifikaten (um Computerzertifikate verwenden zu können, muss der Benutzer über Administratorrechte verfügen).
  - TLS-Profile, die zur Verifizierung von Client und Server digitale Zertifikate verwenden.
  - EAP-SIM-Profile, die eine SIM (Subscriber Identity Module)-Karte verwenden, um Ihre Anmeldeinformationen beim Netzwerk zu überprüfen.
  - Alle nicht-802.1X- (Offen und WEP), allgemeinen oder benutzerbasierten Profile.
- Ein Voranmelde-/Allgemeines Profil wird zum Zeitpunkt der Benutzeranmeldung bei Windows angewendet.

#### Status der Verbindung vor der Anmeldung/allgemeinen Verbindung

> HINWEIS: Wenn die Funktionen der Einmalanmeldung oder der Verbindung vor der Anmeldung nicht installiert sind, kann ein Administrator weiterhin Voranmelde-/Allgemeine Profile für den Export auf den Computer eines Benutzers erstellen.

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Funktion "Verbindung vor der Anmeldung" beim Hochfahren des Systems funktioniert. Es wird davon ausgegangen, dass ein gespeichertes Profil vorhanden ist. Dieses gespeicherte Profil hat gültige Sicherheitseinstellungen, die mit "Windows Anmeldebenutzernamen und -Kennwort verwenden" gekennzeichnet sind und die zum Zeitpunkt der Windows Anmeldung angewendet werden.

1. Geben Sie nach dem Hochfahren des Computers die Domäne, den Benutzernamen und das Kennwort für die Windows-Anmeldung an.
2. Klicken Sie auf OK. Die Statusseite "Voranmelde-/Allgemeines Profil" zeigt den Status der Netzwerkverbindung an. Nachdem der WiFi-Adapter mit dem Netzwerkzugriffspunkt verbunden ist, wird die Statusseite geschlossen und der Windows-Benutzer meldet sich an.
   - Wenn der entsprechende Zugriffspunkt Ihre Anmeldeinformationen während der Allgemeinverbindung zurückweist, werden Sie vom Profildialogfeld "Anmeldeinformationen" zur Eingabe Ihrer Benutzeranmeldeinformationen aufgefordert.
   - Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein.
   - Klicken Sie auf OK. Das Profil wird angewendet und auf der Statusseite wird der Fortschritt des Verbindungsstatus angezeigt, bis Sie bei Windows angemeldet sind.
   - Klicken Sie auf der Seite "Anmeldeinformationen" auf Abbrechen, um ein anderes Profil zu wählen.

> HINWEIS: Nur auf dem Computer authentifizierte Benutzer haben Zugriff auf ein Benutzerzertifikat. Ein Benutzer sollte sich daher einmal auf dem Computer anmelden (entweder über eine Kabelverbindung, ein alternatives Profil oder lokal), bevor er ein Voranmelde-/Allgemeines Profil verwendet, das über ein Benutzerzertifikat authentifiziert.

Wenn Sie sich abmelden, wird die drahtlose Verbindung unterbrochen, und ein ständiges Profil (sofern verfügbar) wird angewendet. Unter gewissen Umständen ist es wünschenswert, die aktuelle Verbindung aufrecht zu erhalten (beispielsweise wenn benutzerspezifische Daten nach der Abmeldung auf den Server geladen werden müssen oder wenn Roaming-Profile verwendet werden). Erstellen Sie ein Profil, das sowohl mit "Voranmeldung/Allgemein" als auch "Ständig" gekennzeichnet ist, um diese Funktionalität zu erzielen. Wenn ein solches Profil bei der Abmeldung des Benutzers aktiv ist, wird die Verbindung aufrecht erhalten.

#### Ein Voranmelde-/Allgemein-Profil für ein Client-Paket erstellen

Im Folgenden finden Sie allgemeine Anweisungen für diesen Administratorprofiltyp. Detaillierte Informationen und Einschränkungen finden Sie unter Profile für Windows* erstellen.

1. Unter Windows Vista* und Windows* 7: Klicken Sie im Startmenü auf Alle Programme > Intel PROSet/Wireless > WiFi Administrator-Tool.
2. Geben Sie das Kennwort zum Zugriff auf das Administrator-Tool ein.
3. Wählen Sie Neues Paket erstellen oder Ein vorhandenes Paket öffnen. Klicken Sie auf "Durchsuchen", um zu vorhandenen Paketen zu navigieren. Klicken Sie anschließend auf OK.
4. Klicken Sie auf Profile in dieses Paket einschließen.
5. Klicken Sie auf Voranmeldung/Allgemein.
6. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Seite "Allgemeine Einstellungen" zu öffnen.
7. Profilname: Geben Sie einen beschreibenden Profilnamen ein.
8. Name des WiFi-Netzwerks (SSID): Geben Sie die Netzwerk-Kennung ein.
9. Betriebsmodus: Netzwerk (Infrastruktur) ist standardmäßig ausgewählt.
10. Administrator-Profiltyp: Voranmeldung/Allgemein: Aktiv, wenn ein Benutzer angemeldet ist. Dieses Profil wird von allen Benutzern gemeinsam verwendet. Dieser Profiltyp ist bereits ausgewählt.
11. Klicken Sie auf Weiter.
12. Klicken Sie auf Erweitert, um die Erweiterten Einstellungen zu öffnen. Konfigurieren Sie die erweiterten Einstellungen und kehren Sie dann zu diesen Anleitungen zurück.
13. Klicken Sie auf OK, um die erweiterten Einstellungen zu schließen.
14. Klicken Sie auf Unternehmenssicherheit, um die Sicherheitseinstellungen zu öffnen. Informationen zur Sicherheitskonfiguration für 802.1X erhalten Sie unter EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST.
15. Klicken Sie auf OK, um das Profil zu speichern und es der Administrator-Profilliste hinzuzufügen.

> HINWEIS: Sollte eine ständige Verbindung bereits hergestellt worden sein, wird ein Voranmelde-/Allgemeines Profil ignoriert, außer wenn das Profil mit beiden Verbindungsoptionen, Voranmeldung/Allgemein und ständiger Verbindung, konfiguriert ist.

#### Ein Voranmelde-/Allgemein-Profil aus einem Paket entfernen

1. Wählen Sie die Registerkarte "Ständig" und klicken Sie auf das Profil.
2. Klicken Sie auf Entfernen.

#### Ein Voranmelde-/Allgemein-Profil für ein Paket kopieren

Sie können ein vorhandenes Profil kopieren und ihm einen neuen Namen zuweisen. Sie können das neue Profil bearbeiten. Dies kann nützlich sein, wenn Sie zwei ähnliche Profile verwenden möchten. So kopieren Sie ein Profil:

1. Markieren Sie das Profil.
2. Klicken Sie auf "Kopieren".
3. Geben Sie einen neuen Profilnamen ein.
4. Klicken Sie auf OK.

Das neue Profil wird gespeichert. Diese neue Profil hat dieselben Eigenschaften wie das Originalprofil.

#### Ein Voranmelde-/Allgemein-Profil für ein Paket bearbeiten

1. Markieren Sie das Profil.
2. Klicken Sie auf Eigenschaften.
3. Folgen Sie zum Bearbeiten des neuen Profils denselben Anweisungen wie denen zum Erstellen einen beständigen Profils.

Weitere Informationen finden Sie unter Administratorprofile für Unternehmenssicherheit erstellen.

### Netzwerke ausschließen

Administratoren können Netzwerke von der Verbindung ausschließen. Ausgeschlossene Netzwerke können nur von einem Administrator aus der Ausschlussliste entfernt werden. Das ausgeschlossene Netzwerk wird im Fenster "Verwaltung der Ausschlussliste" mit folgendem Symbol markiert angezeigt:

HINWEIS: Nicht verfügbar für Windows Vista*- und Windows* 7-Pakete.

So schließen Sie ein Netzwerk aus:

1. Klicken Sie auf Profile in dieses Paket einschließen.
2. Klicken Sie auf Ausschließen.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Seite "Netzwerk ausschließen (SSID)" zu öffnen.
4. Netzwerkname: Geben Sie den Netzwerknamen des Netzwerks ein, das Sie ausschließen möchten.
5. Klicken Sie auf OK, um den Netzwerknahmen zur Ausschlussliste hinzuzufügen.

So heben Sie den Ausschluss eines Netzwerks auf:

1. Wählen Sie den Netzwerknamen in der Ausschlussliste.
2. Klicken Sie auf Entfernen. Das Netzwerk wird aus der Ausschlussliste entfernt.

### Voice-over-IP (VoIP)-Verbindung

Die WiFi Connection Utility unterstützt VoIP-Softphone-Anwendungen von Drittanbietern. VoIP-Anwendungen von Drittparteien unterstützen Voice-Codecs. Codecs lassen sich normalerweise zur Einsparung von Netzwerkbandbreite komprimieren. Die WiFi Connection Utility unterstützt die folgenden Codec-Standards der International Telecommunications Union (ITU):

> Codec | Algorithmus
> --- | ---
> ITU G.711 | PCM (Pulse Code Modulation)
> ITU G.722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.723 | Multi-Rate Coder
> ITU G.726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.727 | Variable-Rate ADPCM
> ITU G.728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction)
> ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction)

Ein Administrator kann VoIP-Einstellungen exportieren, um verschiedene Codec-Datenraten und -Bildraten für eine bessere Sprachqualität in VoIP-Übertragungen zu konfigurieren. So erstellen Sie ein VoIP-Profil:

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Voice-over-IP in den Anwendungseinstellungen des Administrator-Tools nicht deaktiviert ist. Es ist standardmäßig aktiviert.

1. Klicken Sie auf Profile in dieses Paket einschließen.
2. Klicken Sie auf VoIP.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Seite VoIP-Profil erstellen zu öffnen.
4. Wählen Sie die Codec-Bandbreite, den Anwendungseinsatz und die Frame-Rate aus. Für Sprachdaten:

> G711 hat 10 ms Frame-Rate mit 64Kbit/s Bit-Rate
> G722 hat 10 ms Frame-Rate mit 64Kbit/s Bit-Rate
> G723 hat 30 ms Frame-Rate mit 5,3Kbit/s oder 6,4Kbit/s Bit-Rate
> G726-32 hat 10 ms Frame-Rate mit 32Kbit/s Bit-Rate
> G728 hat 2,5 ms Frame-Rate mit 16Kbit/s Bit-Rate
> G729 hat 10 ms Frame-Rate mit 10Kbit/s Bit-Rate

> Wählen Sie Parameter aus den Dropdown-Menüs.

> Codec | Verwendung | Frame-Rate
> --- | --- | ---
> G711_64kbps G722_64 Kbit/s G722_56 Kbit/s G722_48 Kbit/s G722_1_32 Kbit/s G722_1_24 Kbit/s G722_1_16 Kbit/s G726_16kbps G726_24 Kbit/s G726_32 Kbit/s G726_40 Kbit/s G728_16 Kbit/s G729a_8 Kbit/s G729e_11_8 Kbit/s GIPS_iPCM_VARIABLE G722_2_VARIABLE | Interaktive Sprache Audiokonferenz Sprachdaten Video Streaming-Audio | 20 30

5. Klicken Sie auf OK, um zur Profilliste zurückzukehren.
6. Klicken Sie auf Schließen, um die Profileinstellungen in einem Paket zu speichern.

## Anwendungseinstellungen

Ein Administrator kann über die Anwendungseinstellungen der WiFi Connection Utility kontrollieren, wie sich die Anwendung auf dem Computer eines Benutzers verhält, und auswählen, wie viel Kontrolle Benutzer über die verschiedenen Aspekte ihrer drahtlosen Verbindungen haben. Wählen Sie die Anwendungseinstellungen.

## Adaptereinstellungen

Ein Administrator kann die Adaptereinstellungen für den auf dem Computer des Benutzers installierten WiFi-Adapter konfigurieren. Siehe Adaptereinstellungen.

## EAP-FAST A-ID-Gruppen

HINWEIS: Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn CCXv4 in den Anwendungseinstellungen des Administrator-Tools ausgewählt wurde.

Eine Autoritätskennung (A-ID) ist der RADIUS-Server, der A-ID-Gruppen mit PACs (geschützte Zugriffsinformationen) bereitstellt. A-ID-Gruppen werden von allen Benutzern des Computers gemeinsam verwendet und erlauben EAP-FAST-Profilen die Unterstützung mehrerer PACs von mehreren A-IDs. Die A-ID-Gruppen können vom Administrator vorkonfiguriert und über ein Administrator-Paket auf dem Computer eines Benutzers eingerichtet werden. Wenn ein drahtloses Netzwerkprofil auf einen Server mit einer A-ID innerhalb derselben Gruppe der im drahtlosen Netzwerkprofil angegebenen A-ID trifft, verwendet es diese PAC ohne Aufforderung an den Benutzer.

So fügen Sie eine A-ID-Gruppe hinzu:

1. Wählen Sie A-ID-Gruppen einschließen.
2. Klicken Sie auf Hinzufügen.
3. Geben Sie einen neuen A-ID-Gruppennamen ein.
4. Klicken Sie auf OK. Die A-ID-Gruppe wird zur Liste der A-ID-Gruppen hinzugefügt.

Ist die A-ID-Gruppe gesperrt, können keine zusätzlichen A-IDs zu der Gruppe hinzugefügt werden.

So fügen Sie eine A-ID zu einer A-ID-Gruppe hinzu:

1. Wählen Sie eine Gruppe aus der Liste der A-ID-Gruppen aus.
2. Klicken Sie im Bereich "A-IDs" auf Hinzufügen.
3. Wählen Sie eine A-ID aus.
4. Klicken Sie auf OK. Die A-ID wird zur Liste hinzugefügt.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss