العودة إلى المحتويات

# إعدادات المحول (مسئول)

تتحكم شاشة إعدادات المحول في خصائص الجهاز لمحول WiFi المثبت في الكمبيوتر وتعرضها. لا تنطبق كل الإعدادات المذكورة هنا على كل المحولات، انظر وصف الإعداد.

هذا الإصدار من برنامج Intel® PROSet/Wireless WiFi متوافق مع المحولات التالية:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## كيفية الوصول

1. افتح أداة الإدارة.
2. حدد هذا لإنشاء حزمة جديدة أو فتح حزمة موجودة.
3. انقر على علامة تبويب إعدادات المحول ثم انقر على تضمين إعدادات المحول في هذه الحزمة.

## تشكيل إعدادات المحول.

1. من داخل أداة المسئول، انقر على تضمين إعدادات المحول في هذه الحزمة .
2. حدد لكل إعداد وارد في الجدول التالي أحد الخيارات التالية:
   - استخدام القيمة الافتراضية: لإعادة ضبط الإعداد على جهاز المستخدم إلى القيمة الافتراضية.
   - بدون تغيير: (لمستخدمي Windows* XP فقط.) لإبقاء القيمة التي حددها المستخدم. يقرر المسئول عدم فرض كافة الإعدادات على كمبيوتر المستخدم. للمستخدم أن يغير قيم إعدادات محول WiFi من قائمة متقدمة في أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة.
   - بدون تغيير: (لمستخدمي Windows Vista* وWindows* 7 فقط.) لإبقاء القيمة التي حددها المستخدم. يقرر المسئول عدم فرض كافة الإعدادات على كمبيوتر المستخدم. يستطيع المستخدم تغيير قيم إعدادات محول WiFi في إدارة الأجهزة.
   - تحديد القيمة: يحدد المسئول القيمة المطلوب استخدامها على كمبيوتر المستخدم.

## وصف إعدادات محول WiFi

فيما يلي أوصاف إعدادات محول WiFi.

الاسم | الوصف
--- | ---
عرض قناة 802,11n (2,4 جيجاهيرتز) | ضبط قناة الخرج العالي لتعظيم الأداء. اضبط عرض القناة على تلقائي أو 20 ميجاهرتز. علمًا بأن 20 ميجاهيرتز هو الإعداد الافتراضي. استخدم 20 ميجاهرتز إذا كانت قنوات 802.11n محظورة. لا ينطبق هذا الإعداد إلا على المحولات المجهزة لـ 802.11n. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد على المحولات التالية: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (عرض قناة 20 ميجاهيرتز فقط)
عرض قناة 802.11n ( 2,5جيجاهيرتز) | ضبط قناة الخرج العالي لتعظيم الأداء. اضبط عرض القناة على تلقائي أو 20 ميجاهرتز. تلقائي هو الإعداد الافتراضي. استخدم 20 ميجاهرتز إذا كانت قنوات 802.11n محظورة. لا ينطبق هذا الإعداد إلا على المحولات المجهزة لـ 802.11n. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد على المحولات التالية: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
وضع 802.11n | ينبني مقياس 802.11n على مقاييس 802.11 السابقة عن طريق تعدد المدخلات وتعدد المخرجات (MIMO) حيث يرفع MIMO من خرج البيانات لتحسين معدل النقل. اختر تمكين أو تعطيل لضبط وضع 802.11n لمحول WiFi، علمًا بأن التمكين هو الإعداد الافتراضي. لا ينطبق هذا الإعداد إلا على المحولات المجهزة لـ 802.11n. ملحوظة: لتحقيق معدلات نقل أكبر من 54 ميجابت في الثانية على توصيلات 802.11n، يجب تحديد تأمين WPA2*-AES. يمكن تحديد بدون تأمين (بدون) لتمكين إعداد الشبكات وتحليل المشاكل. يستطيع المسئول تمكين أو تعطيل دعم وضع الخرج العالي خفضًا لاستهلاك الطاقة أو التعارضات أو مشاكل التوافق.
قناة الأقران | لا توجد حاجة لتغيير القناة ما لم تكن أجهزة الكمبيوتر الأخرى في شبكة الأقران تستخدم قناة مختلفة عن القناة الافتراضية. القيمة: حدد قناة التشغيل المسموح بها من اللائحة. 802.11b/g: حدد هذا الخيار عند استخدام تردد موجات الأقران 802.11g و802,11b (2,4 جيجاهيرتز ). بالنسبة لمدى الموجات هذا، القناة لافتراضية هي 11. 802.11a: حدد هذا الاختيار عند استخدام تردد مدى موجات الأقران مدى موجات الأقران 802.11a ( 5جيجاهيرتز). القناة الافتراضية لمدى الموجات هذا هي 36. لا ينطبق هذا الإعداد على محول Intel® WiFi Link 1000. ملحوظة: إذا لم تظهر قناة 802.11a فلا يكون بدء شبكات الأقران مدعومًا لقنوات 802.11a.
إدارة طاقة الأقران | إعداد ميزات توفير الطاقة لشبكات الجهاز إلى جهاز (أقران). تعطيل: حدد هذا عند التوصيل بشبكات أقران تضم محطات لا تدعم إدارة طاقة الأقران. أقصى توفير للطاقة: حدد هذا من أجل عمر أمثل للبطارية. بيئة الضوضاء: حدد هذا توصلاً إلى أمثل أداء أو التوصيل بعدة عملاء.
الوضع QoS للأقران | جودة الخدمة (QoS) في شبكات الأقران. توفر QoS تحديد أولويات السير من نقطة الوصول عبر شبكة لاسلكية على أساس تصنيف البيانات المتنقلة. WMM (وسائط Wi-Fi المتعددة*) هو تأهيل QoS الصادر عن Wi-Fi Alliance* (WFA). في حالة تمكين WMM* يستخدم محول WiFi WMM لدعم إمكانيات أولويات الترميز والترتيب لشبكات Wi-Fi*. WMM ممكَّن WMM معطل (الافتراضي)
غير متوافق مع قناة 40 ميجاهيرتز | يعلن هذا الإعداد للشبكات المحيطة بأن هذا المحول اللاسلكي غير متوافق مع قنوات 40 ميجاهيرتز في مدى موجات 2.4 جيجاهيراز. الإعداد الافتراضي أن يكون هذا موقفًا (معطلاً) حتى لا يرسل المحول هذا الإخطار. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد على المحولات التالية: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
حماية الوضع المختلط | استخدم هذا الخيار لتجنب تصادمات البيانات في بيئة 802.11b/11g/11a/11n مختلطة. يجب استخدام طلب الإرسال/الإفساح للإرسال (RTS/CTS) في بيئة لا يحتمل استماع العملاء لبعضهم البعض فيها. يمكن استخدام CTS الذاتي للتوصل إلى خرج أعلى في بيئة يتقارب فيها العملاء ويمكنهم استماع بعضهم البعض. (CTS الذاتي غير مدعوم من أجل 802.11n.)
إدارة الطاقة (مشهد الإدارة) | عند إنشاء حزمة إدارة، تتيح لك إدارة الطاقة تحديد توازن بين استهلاك الطاقة وأداء محول WiFi. PSP - وضع حفظ الطاقة CAM - وضع التنشط الدائم اختر أحد مستويات وضع توفير الطاقة: PSP CAM: يكون مهايئ العميل موصلاً بالطاقة باستمرار. المستوى 1 من PSP: PSP معد على أقصى طاقة. المستويات 2-4 من PSP: PSP معد على أقصى طاقة. PSP المستوى 5: PSP معد لإطالة عمر البطارية إلى أفصى حد. PSP تلقائي: الافتراضي هو PSP المستوى 5. ملحوظة: يختلف التوفير في استهلاك الطاقة حسب إعدادات البنية الأساسية.
وضع التمهيد | لتغيير إعداد طول التمهيد الذي تتلقاه نقطة الوصول خلال التوصيل المبدئي. داوم على استخدام تمهيد إرسال تلقائي لتوفير أمثل خرج للشبكة. يتيح تمهيد الإرسال التلقائي استشعار التمهيد تلقائياً. يجب استخدام التمهيد القصير إذا كان مدعوماً وإلا فاستخدم تمهيد إرسال طويل. ملحوظة: لا يكون هذا الإعداد متاحاً إلا إذا كان محول WiFi العميل هو Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection أو Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
نشاط التجوال | يسمح لك هذا الإعداد بتعريف كيق يقوم العميل اللاسلكي بالتجوال بكثرة لتحسين الاتصال بنقطة وصول. انقر استخدم القيمة الافتراضية للموازنة بين عدم التجوال والأداء أو اختر قيمة من القائمة. القيم: 0: لا تجوال: العميل اللاسلكي الخاص بك لا يتجول. ولا يدفعه على التجوال إلى نقطة وصول أخرى إلا تدهور بالغ في جودة الوصلة. 1-3: السماح بالتجوال 2: الإعداد الافتراضي: يوازن بين عدم التجوال والأداء. 4: أقصى تجوال
تحسين الخرج | تغيير قيمة تحكم اندفاع الحزم. تمكين: حدد هذا لتمكين تحسين الخرج. تعطيل: (الافتراضي) حدد هذا لتعطيل تحسين الخرج.
طاقة الإرسال | إذا أنقصت مستوى طاقة الإرسال، يتم خفض تغطية راديو WiFi. الإعداد الافتراضي: أعلى إعداد طاقة القيم: أدنى Tx: أقل تغطية دنيا: إعداد المحول على أدنى طاقة إرسال. يتيح لك توسيع عدد مساحات التغطية أو تقييد مساحة تغطية. قلل مساحة التغطية في المناطق ذات التناقل الكثيف لتحسين جودة الإرسال الكلية وتفادي الاختناقات والتداخل مع أجهزة أخرى. مستوى Tx 1، مستوى Tx 2، مستوى Tx 3: يحدد حسب متطلبات الدولة. أقصى Tx: أعلى تغطية قصوى: إعداد المحول على أقصى مستوى طاقة إرسال. حدد هذا من أجل أقصى أداء ونطاق في البيئات المحدودة من حيث أجهزة الراديو الإضافية. إذا حددت بدون تغيير فلا يتغير هذا الإعداد على كمبيوتر المستخدم. ملحوظة: الإعداد الأمثل هو مداومة المستخدم على ضبط قوة الإرسال على أقل مستوى ممكن مع الاحتفاظ بالتوافق مع جودة اتصالاته مما يتيح عمل أقصى عدد من الأجهزة اللاسلكية في المساحات عالية الكثافة وخفض التداخل مع الأجهزة الأخرى الذي يشاركها هذا الراديو في مدى الترددات. ملحوظة: يسري هذا الإعداد عند استخدام وضع الشبكة (بنية أساسية) أو جهاز إلى جهاز (أقران).
وضع اللاسلكي | تحديد الوضع المطلوب استخدامه للتوصيل بشبكة WiFi: 802.11a فقط: توصيل محول WiFi اللاسلكي بشبكات 802.11a فقط لا ينطبق على كل المحولات. 802.11b فقط: توصيل محول WiFi بشبكات 802.11b فقط. لا ينطبق على كل المحولات. 802.11g فقط: توصيل محول WiFi بشبكات 802.11g فقط. 802.11a و802.11g: توصيل محول WiFi بشبكات802.11a و802.11g فقط. لا ينطبق على كل المحولات. 802.11b و802.11g: توصيل محول WiFi بشبكات802.11b و802.11g فقط. لا ينطبق على كل المحولات. 802.11a و802.11b و802.11g: (افتراضي) - التوصيل بالشبكات اللاسلكية 802.11a أو 802.11b أو 802.11g. لا ينطبق على كل المحولات.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية