Tilbage til indhold

# Avancerede indstillinger

Brug vinduet Avancerede indstillinger for at indstille yderligere parametre for en specifik profil.

## Sådan får du adgang til

1. Åbn Administratorværktøjet. Åbn en ny eller eksisterende pakke.
2. Fra fanebladet Profiler skal du for en eksisterende profil klikke på Egenskaber. For en ny profil skal du klikke på Tilføj.
3. I vinduet generelle indstillinger skal du klikke på Avanceret....

## Beskrivelse af avancerede indstillinger

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Automatisk tilslutning | Automatisk (standard): Vælg, for at få Intel® PROSet/Wireless WiFi tilslutningsværktøjet til automatisk at tilslutte til denne profil, når den er inden for rækkevidde. Efter behov: Vælg, for at forhindre automatisk tilslutning af en profil, når netværket er inden for rækkevidde. Hvis der f.eks. skal betales for en trådløs tilslutning, og du ikke ønsker automatisk tilslutning, når du er inden for rækkevidde. I listen med WiFi netværk og i profillisten, markeres netværket med dette ikon , som angiver tilslutning efter behov (også kaldet manuel tilslutning). Sådan opretter man forbindelse til netværket: Vælg netværket på listen over WiFi netværk. Klik på Tilslut.
Auto-import | Gør det muligt for en netværksadministrator nemt at flytte den markerede profil til andre computere. Når den eksporterede fil placeres i mappen WiFi\AutoImport på en anden computer, importerer WiFi tilslutningsværktøjet automatisk profilen. BEMÆRK: Denne funktion er kun til rådighed ved konfiguration af en brugerprofil. Den er ikke til rådighed ved konfiguration af administratorprofiler.
Valg af bånd | Her kan du vælge det bånd, der skal anvendes til denne tilslutningsprofil: Blandet bånd (standard): Vælg denne, hvis du vil have WiFi tilslutningsværktøjet til at forsøge at tilslutte med denne profil til et tilgængeligt netværk med et af de to bånd. 2,4 GHz bånd: Vælg denne, hvis du vil have WiFi tilslutningsværktøjet til at forsøge at tilslutte denne profil til et tilgængeligt netværk kun med 2,4 GHz båndet. 5,2 GHz bånd: Vælg denne, hvis du vil have WiFi tilslutningsværktøjet til at forsøge at tilslutte denne profil til et tilgængeligt netværk kun med 5,2 GHz båndet.
Obligatorisk adgangspunkt | Tvinger WiFi-adapteren til at tilslutte til et adgangspunkt ved hjælp af en bestemt MAC-adresse. Indtast adgangspunktets MAC-adresse (BSSID); 48-bit, 12 hexadecimale cifre. F.eks. 00:06:25:0E:9D:84. Slet: Slet den aktuelle adresse. BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig, når ad hoc-tilstand bruges.
Adgangskodebeskyttelse | Beskyt denne profil med adgangskode (maks. 10 tegn): Vælg for at aktivere en adgangskode til profilen. Standardindstilling ryddes uden profiladgangskode. Adgangskode: Indtast en adgangskode. De indtastede adgangskodetegn vises som stjerner. Bekræft adgangskode: Indtast adgangskoden igen. BEMÆRK: Sørg for at skrive adgangskoden ned. Hvis du glemmer den, kan den ikke nulstilles.
Automatisk start af program | Starter automatisk en batchfil, exe-fil eller et script, når du tilslutter til profilen. Du kan f.eks. ønske, at en Virtual Private Network (VPN) session starter automatisk, når du tilslutter til et trådløst netværk. Klik på Aktiver Automatisk start af program. Indtast navnet på det program, du vil starte, eller klik på Gennemse for at finde filen på harddisken. Klik på OK for at lukke Avancerede indstillinger.
Bevar tilslutning | Indstillingen Bevar tilslutning bevarer den trådløse tilslutning med en brugerprofil efter logoff. Hvis indstillingen Bevar tilslutning vælges, og der findes en vedvarende profil, anvendes den vedvarende profil ikke ved logoff. Den anvendes kun, hvis tilslutningen med denne profil afbrydes. BEMÆRK: Denne indstilling kan bruges med Nortel VPN-klient, når den konfigureres til logoff ved tilslutning. BEMÆRK: Denne funktion er kun til rådighed ved konfiguration af en brugerprofil. Den er ikke til rådighed ved konfiguration af administratorprofiler.
Format for brugernavn | Brugernavnsformat: En administrator kan vælge brugernavnsformat til godkendelsesserveren. Valgene er: bruger (standard) bruger@domæne bruger@domæne.com DOMÆNE\bruger BEMÆRK: Denne funktion er kun til rådighed ved konfiguration af administratorprofiler. Det er ikke tilgængeligt ved oprettelse af en brugerprofil fra siden Opret WiFi profil.
PLC-domæne check | Tilslut før logon-domæne check: Denne indstilling er kun synlig, når du bruger administratorværktøjet, og kun hvis du vælger at oprette en Tilslut før logon/Fælles-profil. Valgene er: Check for domæneserverens tilstedeværelse: Når du bruger en Tilslut før logon-profil, mens du er tilknyttet til et domæne, vil denne indstilling verificere domæneserverens tilstedeværelse, før brugerlogon-processen afsluttes. Hvis serveren ikke findes, kan logon blive forsinket i et minut eller mere. Fortsæt blot med logon: Logon-processen forløber normalt. Servertilstedeværelse er ikke kontrolleret. BEMÆRK: Denne funktion er kun til rådighed ved konfiguration af administratorprofiler. Det er ikke tilgængeligt ved oprettelse af en brugerprofil fra siden Opret WiFi profil.
OK | Luk og gem indstillingerne.
Annuller | Luk og annuller eventuelle ændringer.
Hjælp? | Hjælpeoplysninger om denne side.

Tilbage til toppen

Tilbage til indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser