Takaisin Sisällys-sivulle

# Sovitinasetukset

Tietokoneeseen asennetun WiFi-sovittimen laiteominaisuudet näkyvät Lisäasetukset-välilehdellä. Tämä Intel® PROSet/Wireless WiFi -ohjelmistoversio on yhteensopiva seuraavien sovittimien kanssa:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Avaaminen

Avaa Laitehallinta ja valitse WiFi-verkkosovitin. Valitse sitten Lisäasetukset-välilehti.

Windows Vista*- ja Windows* 7 -käyttäjät: Avaa Laitehallinta ja valitse WiFi-verkkosovitin. Valitse sitten Lisäasetukset-välilehti.

## WiFi-sovitinasetusten kuvaus

Nimi | Kuvaus
--- | ---
802.11n-kanavaleveys (2,4 GHz) | Asettaa suuren läpisyöttötilan kanavaleveyden suorituskyvyn maksimoimiseksi. Aseta kanavaleveydeksi Automaattinen tai 20 MHz. Käytä 20 MHz, jos 802.11n-kanavat on rajoitettu. Tämä asetus koskee vain 802.11n-yhteensopivia sovittimia. HUOMAUTUS: Tämä asetus ei koske seuraavia sovittimia: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (käyttää vain 20 MHz -kanavaleveyttä)
802.11n-kanavaleveys (5,2 GHz) | Asettaa suuren läpisyöttötilan kanavaleveyden suorituskyvyn maksimoimiseksi. Aseta kanavaleveydeksi Automaattinen tai 20 MHz. Valitse asetukseksi 20 MHz, jos 802.11n-kanavia on rajallisesti. Tämä asetus koskee vain 802.11n-yhteensopivia sovittimia. HUOMAUTUS: Tämä asetus ei koske seuraavia sovittimia: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n-tila | 802.11n-standardi perustuu aikaisempiin 802.11-standardeihin, joihin on lisätty MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). MIMO parantaa tiedonsiirtonopeutta kasvattaa datan läpisyöttöä. Voit asettaa WiFi-sovittimen 802.11n-tilan valitsemalla Käytössä tai Poissa käytöstä. Oletusasetus on Käytössä. Tämä asetus koskee vain 802.11n-yhteensopivia sovittimia. HUOMAUTUS: 54 Mbps:ää suurempien tiedonsiirtonopeuksien saavuttaminen 802.11n-yhteyksissä edellyttää WPA2*-AES-suojauksen valitsemista. Ei suojausta (Ei mitään) voidaan valita verkon asetusten määrittämisen ja vianmäärityksen mahdollistamiseksi. Järjestelmänvalvoja voi ottaa suuren läpisyötön tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä virrankulutuksen pienentämiseksi tai ristiriitojen muiden kaistojen kanssa tai yhteensopivuusongelmien vähentämiseksi.
Ad Hoc -kanava | Kanavaa ei ole tarpeen muuttaa, jos Ad Hoc -verkon muut tietokoneet eivät käytä jotain muuta kanavaa kuin oletuskanavaa. Arvo: Valitse sallittu toimintakanava luettelosta. 802.11b/g: Valitse tämä vaihtoehto, kun Ad Hoc -kaistan taajuutena on 802.11b tai 802.11g (2,4 GHz). 802.11a: Valitse tämä vaihtoehto, kun Ad Hoc -kaistan taajuutena on 802.11a (5 GHz). Tämä asetus ei koske Intel® WiFi Link 1000 -sovitinta. HUOMAUTUS: Kun 802.11a-kanavaa ei näy, Ad Hoc -verkkojen muodostamista ei tueta 802.11a-kanavilla.
Ad Hoc -virranhallinta | Aseta laitteidenvälisten (Ad Hoc) -verkkojen virransäästöominaisuudet. Pois käytöstä: Valitse tämä, kun muodostetaan yhteyksiä Ad Hoc -verkkoihin, joissa ei tueta Ad Hoc -virranhallintaa. Suurin virransäästö: Valitsemalla tämän voit optimoida akun toiminta-ajan. Häiriöllinen ympäristö: Valitsemalla tämän voit optimoida suorituskyvyn tai muodostaa yhteyden useiden asiakkaiden kanssa.
Ad Hoc QoS -tila | Palvelunlaadun (QoS) hallinta Ad Hoc -verkoissa. QoS sallii tukiasemasta langattoman verkon kautta tulevan liikenteen ensisijaistamisen liikenneluokituksen perusteella. WMM (Wi-Fi Multimedia) on Wi-Fi Alliancen (WFA) QoS-sertifiointi. Kun WMM on käytössä, WiFi-sovitin käyttää WMM:ää WiFi-verkkojen ensisijaisuusmerkintä- ja jonotusominaisuuksien tukemiseksi. WMM käytössä (oletus) WMM poissa käytöstä
Fat Channel -esto | Tällä asetuksella viestitään ympäröivien verkkojen kanssa, joita langaton sovitin ei siedä 40 MHz:n kanavilla 2,4 GHz:n kaistalla. Tämä on oletusarvoisesti kytketty pois päältä (ei käytössä), jotta sovitin ei lähetä tätä ilmoitusta. HUOMAUTUS: Tämä asetus ei koske seuraavia sovittimia: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Sekatilan suojaus | Käytetään yhteentörmäysten välttämiseksi 802.11b- ja 802.11g-sekaympäristössä. RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) -toimintoa pitäisi käyttää ympäristössä, jossa asiakkaat eivät ehkä kuule toisiaan. CTS itse -asetusta voidaan käyttää läpisyötön lisäämiseksi ympäristössä, jossa asiakkaat sijaitsevat lähellä toisiaan ja voivat kuulla toisensa.
Virranhallinta | Virrankulutuksen ja WiFi-sovittimen suorituskyvyn välisen tasapainon määrittäminen. WiFi-sovittimen virta-asetusten liukusäätimellä määritetään tietokoneen virtalähteen ja akun välinen tasapaino. Käytä oletusarvoa: (Oletusasetus) Virta-asetukset valitaan tietokoneen virtalähteen mukaan. Manuaalinen: Valitse haluamasi asetus siirtämällä liukusäädintä. Käytä pienintä asetusta akun käyttöiän maksimoimiseksi. Käytä suurinta asetusta suorituskyvyn maksimoimiseksi. HUOMAUTUS: Virransäästöasetukset vaihtelevat Verkko (Perusrakenne) -asetusten mukaan.
Solukonpäivitysaktiivisuus | Tämä asetus määrittää, miten aggressiivisesti langaton asiakas suorittaa solukonpäivitystä yhteyden parantamiseksi tukiaseman kanssa. Oletusasetus: Tasapainotettu asetus solukonpäivityksen suorittamattomuuden ja suorituskyvyn välillä. Pienin: Langaton asiakas ei suorita solukonpäivitystä. Vain linkin laadun merkittävä heikkeneminen saa sen siirtymään toiseen tukiasemaan. Suurin: Langaton asiakkaasi seuraa jatkuvasti linkin laatua. Jos laatu huononee, se yrittää etsiä paremman tukiaseman ja liittyä siihen.
Läpimenon parantaminen | Muuttaa pakettipurskeenohjauksen arvoa. Ota käyttöön: Läpisyöttöparannuksen ottaminen käyttöön. Pois käytöstä: (Oletus) Poista läpisyöttöparannus käytöstä valitsemalla tämä asetus.
Lähetysteho | Oletusasetus: Suurin tehoasetus. Pienin: Vähimmäispeitto: Aseta sovittimen lähetysteho pienimmäksi. Tämän avulla voit laajentaa peittoalueiden määrää tai rajoittaa peittoaluetta. Voit parantaa lähetyslaatua voimakkaasti liikennöidyillä alueilla pienentämällä peittoaluetta ja näin välttää ruuhkautumista sekä häiriöitä muiden laitteiden kanssa. Suurin: Enimmäispeitto: Aseta sovittimen lähetysteho maksimiarvoon. Valitse suurin suorituskyky ja alue ympäristössä, jossa on vain vähän muita WiFi-radiolaitteita. HUOMAUTUS: Käyttäjälle ihanteellinen asetus on aina käyttää lähetystehoa, joka on mahdollisimman pieni, mutta samalla varmistaa laadukkaan tietoliikenteen. Näin mahdollisimman suuri määrä langattomia laitteita pystyy toimimaan tiheästi liikennöidyillä alueella ja saman radiospektrin jakavien laitteiden välillä on mahdollisimman vähän häiriöitä. HUOMAUTUS: Tämä asetus otetaan käyttöön käytettäessä joko Verkko (Perusrakenne)- tai Laitteidenvälinen (Ad Hoc) -tilaa.
Langaton tila | Valitse tila, jota käytetään yhteyden muodostamisessa langattomaan verkkoon: Vain 802.11a: WiFi-sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11a-verkkoihin. Ei koske kaikkia sovittimia. Vain 802.11b: WiFi-sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11b-verkkoihin. Ei koske kaikkia sovittimia. Vain 802.11g: WiFi-sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11g-verkkoihin. 802.11a ja 802.11g: WiFi-sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11a ja 802.11g-verkkoihin. Ei koske kaikkia sovittimia. 802.11b ja 802.11g: WiFi-sovittimen yhdistäminen ainoastaan 802.11b- ja 802.11g-verkkoihin. Ei koske kaikkia sovittimia. 802.11a, 802.11b ja 802.11g: (Oletus) - Muodostetaan yhteys joko 802.11a-, 802.11b- tai 802.11g-verkkoihin. Ei koske kaikkia sovittimia.
OK | Asetusten tallentaminen ja palaaminen edelliselle sivulle.
Peruuta | Ikkunan sulkeminen ja muutosten hylkääminen.

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet