目次へ戻る

# Cisco Compatible Extensions オプション

シスコ オプション： [無線管理] または [混合セル モード] および [高速ローミングを許可する (CCKM)] をオン/オフにするために使用します。

注： CKIP、LEAP、EAP-FAST のプロファイルでは、自動的に Cisco Compatible Extensions が有効となります。この設定を変更するには、このページでこれらのオプションのオン/オフを変更します。

- 高速ローミングを許可する (CCKM)： クライアント WiFi アダプターが高速セキュア ローミングを行う場合に選択します。無線 LAN が高速再接続に設定された場合、EAP-FAST、EAP-TLS、PEAP-GTC、PEAP-MS-CHAP-V2、または LEAP を有効にしたクライアント デバイスは、メイン サーバーの介入なしに 1 つのアクセス ポイントから別のアクセス ポイントにローミングすることができます。CCKM（Cisco Centralized Key Management）の使用により、WDS（Wireless Domain Services）を提供するために設定されたアクセス ポイントが RADIUS サーバーの役割を代行し、音声アプリケーションなどの本来ローミングに時間のかかるアプリケーションを使用している場合でも、少ないタイムラグでローミングされます。

Cisco Compatible Extensions を有効にする： 選択すると、この WiFi 接続プロファイルに Cisco Compatible Extensions が有効になります。

- 無線管理のサポートを有効にする： 選択すると、WiFi アダプターが Cisco のインフラストラクチャーへの無線管理を提供します。そのインフラストラクチャーで Cisco の [無線管理] ユーティリティーを使用すると、無線パラメーターを設定し、干渉および非認識のアクセス ポイントを検出します。デフォルトの設定は、オフです。
- 混合セル モードを有効にする： WiFi アダプターが混合セルと通信できるようにする場合に選択します。混合セルは、WEP を使用するデバイスと使用しないデバイスを持つ WiFi ネットワークです。詳細は、混合セル モードを参照してください。デフォルトは、オフです。

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報