Zpět na obsah

# Upřesněná statistika

V okně Upřesněná statistika jsou uvedeny aktuální informace o připojení adaptéru. Tyto informace definují, jak adaptér komunikuje s přístupovým bodem.

## Přístup

Klepněte na položky Start > Všechny programy > Intel PROSet Wireless > Upřesněná statistika WiFi.

## Popis okna Upřesněná statistika

Název | Popis
Obecné | Obecné: Tato část obsahuje informace o tom, jak adaptér komunikuje s přístupovým bodem. Adresa MAC přístupového bodu: Dvanáctimístná adresa MAC přístupového bodu. Přijaté signály: Počet signálů přijatých adaptérem. Ztracené signály (%): Hodnota ztracených signálů v procentech. Chyby přenosu (%): Procento přenosu dat s chybami. Verze CCX: Verze rozšíření kompatibilních se standardem Cisco tohoto bezdrátového připojení. Aktuální výkon Tx: Jedná se o aktuální výkon, se kterým WiFi adaptér právě vysílá, v miliwattech. Podporované úrovně výkonu: Jedná se o úrovně výkonu, na kterých je WiFi adaptér schopen vysílat. Tyto informace jsou uvedeny v rozmezí a závisí na adaptéru. Název přístupového bodu: Název hostitele přístupového bodu. Tento název nastavila osoba, která přístupový bod nakonfigurovala, a je typicky omezen na 32 znaků. Adresa IPV4/IPv6 přístupového bodu: Adresa IP (Internet Protocol) aktuálního připojení. Síla signálu: Jedná se o sílu signálu přijímaného adaptérem z přístupového bodu. Hodnota je uvedena v miliwattech (mW) a může být v řádu pikowattů. Hladina šumu: Hladina vysokofrekvenčního šumu v prostředí, který bude pravděpodobně rušit signál z přístupového bodu. Vysokofrekvenční šum pochází z přírodních a elektrických zdrojů.
Odeslat/přijmout | Zobrazení hodnoty nesměrovaných a směrovaných paketů v procentech. Celkový počet paketů hostitele: Celkový počet směrovaných a nesměrovaných paketů: Vysílání - (Mb/s); Příjem - (Mb/s). Nesměrované pakety: Počet přijatých paketů vysílaných do bezdrátové sítě. Směrované pakety: Počet přijatých paketů odeslaných konkrétně na WiFi adaptér. Celkový počet bajtů: Celkový počet bajtů paketů přijatých a odeslaných WiFi adaptérem.
Přidružení/roaming | Přiřazení: Pokud adaptér najde přístupový bod pro komunikaci, hodnota je V dosahu. V opačném případě je hodnota Mimo dosah. Počet přiřazení: Počet nalezení adaptéru přístupovým bodem. Počet přístupových bodů: Počet dostupných přístupových bodů v dosahu WiFi adaptéru. Počet úplných prohledání: Počet úplných prohledání informací pro příjem ve všech kanálech adaptérem. Počet částečných prohledání: Počet prohledání, která byla přerušena. Roaming: Tyto informace obsahují čítače, které jsou přidruženy k důvodům roamingu adaptéru. K roamingu dochází, když adaptér komunikuje s jedním přístupovým bodem a potom s dalším bodem k získání silnějšího signálu. Počet roamingů: Počet případů roamingu. Přístupový bod nevysílal: Adaptér nepřijal vysokofrekvenční vysílání z přístupového bodu. Pravděpodobně bude třeba resetovat přístupový bod. Špatná kvalita signálu: Kvalita signálu je příliš nízká na udržení komunikace s přístupovým bodem. Buď jste přesunuli adaptér mimo oblast pokrytí přístupového bodu, nebo byly změněny informace o adrese zařízení přístupového bodu. Vyrovnávání zatížení přístupového bodu: Přístupový bod ukončil přidružení k adaptéru vzhledem k neschopnosti udržovat komunikaci se všemi přidruženými adaptéry. Příliš mnoho adaptérů se pokouší komunikovat s jedním přístupovým bodem. Příliš nízké RSSI přístupového bodu: Indikátor síly přijímaného signálu RSSI (Receive Signal Strength Indicator) je příliš malý, aby bylo možné udržet jeho přidružení k adaptéru. Pravděpodobně jste se přesunuli mimo oblast pokrytí přístupového bodu nebo se zvýšila jeho rychlost přenosu dat. Špatná kvalita kanálu: Kvalita kanálu je nízká a způsobila, že adaptér vyhledává jiný přístupový bod. Přístupový bod ztratil mobilní jednotku: Přístupový bod vypustil počítač ze seznamu rozpoznatelných mobilních zařízení. Počítač musí být znovu přiřazen k přístupovému bodu.
Protokolování | Nastavení doby, po kterou chcete zaznamenávat statistické údaje o WiFi adaptéru. Konfigurace nastavení protokolování: Chcete-li zadat frekvenci protokolování statistiky, klepněte na tlačítko Nastavení. Můžete zadat počet sekund a kolik hodin má být statistika protokolována. Umožňuje změnit umístění souboru protokolu. Klepnutím na tlačítko Procházet zadejte nové umístění souboru protokolu. Je zobrazena aktuální cesta. Výchozím umístěním je adresář C:\Program Files\Intel\WiFi. Klepnutím na tlačítko Otevřít okno zavřete a použijete novou cestu k souboru. Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete okno Upřesněná statistika. Zahájit/Ukončit protokolování: Klepnutím na toto tlačítko zahájíte nebo ukončíte protokolování. Pokud klepnete na tlačítko Zahájit protokolování, budou shromažďovány výše popsané statistické informace. Jestliže klepnete na tlačítko Ukončit protokolování, shromažďování bude ukončeno a tyto informace budou uloženy do souboru, který můžete otevřít a zobrazit. Zobrazit soubor protokolu...: Klepnutím na toto tlačítko otevřete složku WiFi ve složce Program Files/Intel (toto je výchozí umístění). Soubory protokolu jsou pojmenovány pomocí měsíce, dne a roku a čísla protokolu, který byl v daném dni vytvořen. Například: 03122007_001.htm. Soubor protokolu obsahuje: Datum a čas Informace o adaptéru Informace o připojení Statistiku přijatých a odeslaných dat POZNÁMKA: Správce může tuto funkci zakázat.
Vynulovat statistiky | Vynuluje statistické čítače adaptéru a zahájí nová měření dat.
Zavřít | Zavře stránku.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky