Voltar ao índice

# Opções de extensões compatíveis da Cisco

Opções da Cisco: Utilize para activar ou desactivar a Gestão de rádio e o Modo de células mistas ou Permitir roaming rápido (CCKM).

NOTA: as extensões compatíveis da Cisco são activadas automaticamente para os perfis CKIP, LEAP ou EAP-FAST. Para ignorar este comportamento, seleccione ou anule a selecção das opções nesta página.

- Permitir roaming rápido (CCKM): Seleccione para activar o adaptador WiFi do cliente para um roaming rápido e seguro. Quando uma LAN sem fios é configurada para uma nova ligação rápida, um dispositivo cliente activado por EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MS-CHAP-V2 ou LEAP pode efectuar o roaming de um ponto de acesso para outro sem envolver o servidor principal. Utilize o CCKM (Cisco Centralized Key Management), um ponto de acesso configurado para fornecer serviços WDS (Wireless Domain Services), para substituir o servidor RADIUS e autenticar o cliente sem qualquer atraso perceptível nas aplicações de voz ou outras com requisitos de tempo.

Activar extensões compatíveis da Cisco: Seleccione para activar as Extensões compatíveis com a Cisco para este perfil de ligação WiFi.

- Activar suporte de gestão de rádio: Seleccione esta opção para que o adaptador WiFi forneça a gestão de rádio à infra-estrutura Cisco. Se o utilitário 'Gestão de rádio da Cisco' for utilizado na infra-estrutura, configura os parâmetros de rádio e detecta as interferências e os pontos de acesso não controlados. A predefinição está desligada.
- Activar modo de células mistas: Seleccione esta opção para permitir que o adaptador WiFi comunique com células mistas. Uma célula mista é uma rede WiFi na qual existem dispositivos que utilizam WEP e outros que não. Consulte Modo de células mistas para obter mais informações. É anulada a selecção da predefinição.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade