Tilbake til innholds

# Avansert statistikk

Den avanserte statistikken viser aktuell korttilkoblingsinformasjon. Denne informasjonen definerer hvordan kortet kommuniserer med et tilgangspunkt.

## Hvordan få tilgang

Klikk Start > Alle programmer > Intel PROSet Wireless > Avansert statistikk.

## Beskrivelse av avansert statistikk

Navn | Beskrivelse
Generelt | Generelt: Denne informasjonen gjelder hvordan kortet kommuniserer med et tilgangspunkt. AP MAC-adresse: Den tolvsifrede MAC-adressen til tilgangspunktet. Mottatte signaler: Antall signaler som ble mottatt av kortet. Prosent tapte signaler: Prosentverdi for signaler som ikke ble oppdaget. Prosent overføringsfeil: Prosentandel av dataoverføringene som inneholdt feil. CCX-versjon: Versjoner av Cisco Compatible Extensions på denne trådløsforbindelsen. Aktuell TX-styrke: Dette er strømstyrken WiFi-kortet overfører med, målt i milliwatt. Støttede styrkenivåer: Dette er strømnivåene WiFi-kortet har kapasitet til å overføre på. Denne informasjonen vises som et spekter og avhenger av kortet. AP-navn: Tilgangspunktets vertsnavn. Dette navnet velges av den som konfigurerer tilgangspunktet, og er vanligvis begrenset til 32 tegn. AP IPV4/IPV6-adresse: Internet protokoll (IP)-adresse for den aktuelle forbindelsen. Signalstyrke: Dette er styrken på signalet som mottas fra tilgangspunktet, på kortet. Denne verdien er oppgitt i milliwatt (mW) og kan faktisk være i picowatt-området. Støynivå: Støynivået i omgivelsene på radiofrekvensen (RF), som vil kunne forstyrre signalet fra tilgangspunktet. RF-støy kommer fra naturlige og elektriske kilder.
Sende/motta | Viser prosentverdier for ikke-adresserte og adresserte pakker. Totalt antall pakker for vert: Totalantallet av adresserte og ikke-adresserte pakketellinger: Sende - (Mbps); Motta - (Mbps) Uadresserte pakker: Antall mottatte pakker som er kringkastet på det trådløse nettverket. Adresserte pakker: Antall mottatte pakker som er sendt spesielt til WiFi-kortet. Totalt antall byte: Det totale antall byte for pakker som er sendt og mottatt av WiFi-kortet.
Assosiering/streifing | Tilordning: Hvis kortet finner et tilgangspunkt å kommunisere med, er verdien innenfor område, ellers er verdien utenfor området. Antall tilordninger: Antall ganger tilgangspunktet har funnet kortet. AP-antall: Antall tilgjengelige tilgangspunkter innenfor trådløskortets rekkevidde. Antall fulle skanninger: Antall ganger kortet har søkt på alle kanalene etter mottaksinformasjon. Antall delvise skanninger: Antallet skanninger som er avsluttet. Streifing: Denne informasjonen inneholder tellere som er relatert til årsaker for kortstreifingen. Streifing oppstår når et kort kommuniserer med et tilgangspunkt, og deretter kommuniserer med et annet for å få bedre signalstyrke. Streifingsantall: Antall ganger kortstreifingen fant sted. AP sendte ikke: Kortet mottok ikke radiooverføring fra tilgangspunktet. Det kan være du må tilbakestille tilgangspunktet. Dårlig signalkvalitet: Signalkvaliteten er for dårlig til å opprettholde kommunikasjonen med tilgangspunktet. Enten har du flyttet kortet ut av dekningsområdet for tilgangspunktet, eller enhetsadresseinformasjonen for tilgangspunktet er endret. Belastningsfordeling for AP: Tilgangspunktet avsluttet tilknytningen med kortet ettersom tilgangspunktet ikke kunne opprettholde kommunikasjonen med alle de tilknyttede kortene. For mange kort prøver å kommunisere med ett tilgangspunkt. RSSI for AP for lav: RSSI-en (Receive Signal Strengts Indikator) er for lav til å opprettholde en tilknytning med kortet. Du kan ha flyttet ut av dekningsområdet for tilgangspunktet, eller tilgangspunktet kan ha økt datahastigheten. Dårlig kanalkvalitet: Kvaliteten på kanalen er dårlig, noe som forårsaket at kortet så etter andre tilgangspunkt. AP droppet mobil enhet: Tilgangspunktet slettet en datamaskin fra listen over gjenkjennelige mobile enheter. Datamaskinen må knyttes til tilgangspunktet på nytt.
Logging | Still inn varigheten på registreringen av statistiske data for WiFi-kortet ditt. Konfigurer loggingsinnstillinger: Klikk på Innstillinger... for å stille hvor ofte du vil logge statistikkene. Du kan velge antall sekunder og hvor mange timer du vil at statistikken skal logges. Slik endrer du lagringsstedet for loggfilen. Klikk på Bla gjennom... for å angi en ny loggfilplassering. Den aktuelle banen vises. Standardplasseringen er i katalogen C:\Program Files\Intel\WiFi. Klikk på Åpne for å lukke og ta i bruk den nye filbanen. Klikk på Lukk for å gå ut av Avansert statistikk. Start/Stopp logging: Klikk på denne knappen for å starte og stoppe loggingen. Når du klikker på Start logging, akkumuleres statistisk informasjon (beskrevet foran). Når du klikker på Stopp logging, avsluttes akkumuleringen, og denne informasjonen lagres til en fil du kan åpne og vise. Loggfilvisning...: Klikk denne knappen for å åpne WiFi-mappen under Program Files/Intel (dette er standardplasseringen). Loggfiler navngis ved bruk av måned, dag og år pluss nummeret på loggen som ble opprettet den dagen. For eksempel: 03122007_001.htm. Loggfilen inneholder: Dato og tid Kortinformasjon Tilkoblingsinformasjon Sende/motta-statistikk MERK: En administrator kan deaktivere denne funksjonen.
Tilbakestill statistikk | Tilbakestiller kortstatistikktellerne til null, og begynner å gjøre nye datamålinger.
Lukk | Lukker siden.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.

Tilbake til toppen

Tilbake til innholds

Varemerker og fraskrivelser