返回內容頁

# 使用管理員工具

概述
管理員套件

- 建立新套件
- 開啟現有的套件

設定管理員密碼
管理員工具設定
管理員設定檔
Windows Vista* 與 Windows* 7 的單一登入考慮事項

- 持續設定檔
- 預先登入連線
- 排除網路
- 網路電話 (VoIP) 連線

應用程式設定
介面卡設定
EAP-FAST A-ID 群組

## 概述

管理員工具用於建立自訂安裝套件，這些套件可匯出至執行 Microsoft Windows* XP、Windows Vista* 與 Windows* 7 的用戶端系統 。管理員工具用於設定使用者設定與一般 (共用) WiFi 網路設定檔。此工具是由這台電腦上有管理員權限的人所使用。

管理員工具位於 Windows Vista* 或 Windows* 7 「開始」功能表中。您還可從「網路和共用中心」來存取此功能。

在自訂安裝 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式期間必須選取「管理員工具」，否則不會顯示此功能。

## 管理員套件

「管理員套件」是包含管理設定檔及其他使用者設定的自我解壓縮可執行檔。您可將管理套件複製或傳送到網路上的用戶端。當可執行檔執行時，將會在目的地電腦上安裝並設定內容。如果某設定檔是套件的一部分，該設定檔會管理目的地電腦連線到特定 WiFi 網路的方式。如需有關設定檔的資訊，請參閱管理員設定檔。

### 建立新套件

1. 若是 Windows Vista* 和 Windows* 7 的使用者： 在「開始」功能表按一下「所有程式」 > 「Intel PROSet 無線 」 > 「WiFi 管理員工具」。
2. 輸入要存取「管理員工具」的密碼。
3. 按一下「建立新套件」。

> 名稱 | 說明
> --- | ---
> 建立新套件 | 建立可匯出至用戶端電腦的套件。用戶端電腦可執行 Windows* XP、Windows Vista* 或 Windows* 7。套件功能依用戶端的作業系統而有差異。此套件允許匯出 802.1X 驗證 EAP 類型的「預先登入/一般」和「持續」設定檔。然而，將匯出至 Windows Vista* 與 Windows* 7 用戶端的單一登入設定檔會有例外。請參閱管理員設定檔。
> 開啟現有的套件 | 選擇以瀏覽和開啟現有的套件。

4. 請按一下「確定」。
5. 設定包含在套件中的以下選項：

> 名稱 | 說明
> --- | ---
> 設定檔 | 按一下「在此套件中包括設定檔」 (這應該已核取)。設定檔可與其他使用者一起共用。按一下此處「設定檔」以取得更多資訊與指示。
> 應用程式設定 | 按一下「應用程式設定」標籤。按一下「在此套件中包括應用程式設定」(這應該已核取)。指定要啟用的應用程式設定。按一下此處「應用程式設定」以取得更多資訊與指示。
> 介面卡設定 | 按一下「介面卡設定」標籤。按一下「在此套件中包括介面卡設定」。指定在這台電腦上使用的介面卡設定之起始值。按一下此處「介面卡設定」以取得更多資訊與指示。
> EAP-FAST A-ID 群組 | 按一下「EAP-FAST A-ID 群組」標籤。按一下「包括 A-ID 群組」。新增 A-ID 群組以支援多個 A-ID 的多個 PAC。按一下此處「EAP-FAST A-ID 群組」以取得更多資訊與指示。

6. 按一下「關閉」。
7. 系統會通知您： 目前的套件已變更。您是否要儲存變更？
8. 按一下「是」。將可執行檔儲存到本機磁碟上的目錄。
9. 按一下「儲存」。建立檔案。
10. 按一下「完成」以檢視套件的內容。
    - 如果您要使用管理員電腦上的套件設定，按一下「將此套件套用至這台電腦」。
    - 將可執行檔案複製到任何使用者的電腦，以安裝在套件中儲存的組態。在您執行套件檔時，此為預設安裝。
11. 請按一下「確定」。

> 注意： 您也可以在「檔案」功能表中選取「儲存套件」來儲存套件。

### 開啟現有的套件

1. 若是 Windows Vista* 和 Windows* 7 的使用者： 在「開始」功能表按一下「所有程式」 > 「Intel PROSet 無線 」 > 「WiFi 管理員工具」。
2. 輸入要存取「管理員工具」的密碼。
3. 在「開啟管理員套件」視窗中，按一下「開啟現有的套件」以編輯現有的套件。
4. 按一下「瀏覽...」。找到套件的可執行檔。
5. 按一下「開啟」。對套件設定進行更新。
6. 您可在此處「新增」、「移除」及「複製」設定檔。您也可按一下「內容」以更新設定檔的保全性設定。
7. 按一下「關閉」。
8. 系統會通知您： 目前的套件已變更。您是否要儲存變更？
9. 按一下「是」。將可執行檔儲存到本機磁碟上的目錄。
10. 按一下「儲存」。建立檔案。
11. 按一下「完成」以檢視套件的內容。

- 如果您要使用管理員電腦上的套件設定，按一下「將此套件套用至這台電腦」。
- 將可執行檔案複製到任何使用者的電腦，以安裝在套件中儲存的組態。在您執行套件檔時，此為預設安裝。

12. 請按一下「確定」。

> 注意： 您也可以在「檔案」功能表上選擇「開啟套件」來編輯「管理員套件」。

> 注意： 如果您在 Windows* XP Professional x64 版的系統中建立了「管理員套件」，則語言檔案位於該系統上的 \XP\Docs 和 \XP\x64\Install\Lang 資料夾中。

請參閱：

- 管理員設定檔
- 設定管理員密碼
- 管理員工具設定

## 管理員設定檔

「管理員設定檔」由網路管理員或這部電腦的管理員所擁有和管理。這些設定檔由台電腦上的所有使用者共用。但是，一般使用者無法修改這些設定檔。這些設定檔只能從密碼保護的「管理員工具」來修改。「管理員設定檔」的類型有二種： 持續或預先登入/一般。您也可以設定網路電話 (VoIP) 設定以匯出至軟體電話應用程式。

## Windows Vista* 與 Windows* 7 的單一登入考慮事項

下列資訊僅適用於為 Windows Vista* 與 Windows* 7* 用戶端建立的單一登入 (SSO) 設定檔。

- 不支援持續設定檔。套件匯入期間會忽略持續設定檔。
- 持續及預先登入/一般設定檔中的已儲存身份證明都不受支援。
  - 已儲存身份證明設定檔成為身份證明設定檔的提示。
  - 持續加預先登入/一般設定檔使用機器身份證明，TTLS 設定檔為例外。
  - 不支援具有 TTLS 的持續加預先登入/一般設定檔。僅支援具有 TTLS 的預先登入/一般設定檔。
- 不支援 TLS 設定檔的預先登入 (包括具有作為通道方法的 TLS 設定檔)。
  - 使用者登入期間無連線的嘗試；TLS 在使用者登入後使用使用者身份證明。
  - 不支援使用者連線的機器身份證明。
  - 機器身份證明設定將在匯入時成為使用者身份證明設定。

對於每個設定檔類型的特定資訊，請參閱下列：

- SSO TTLS 設定檔
- SSO EAP-SIM 設定檔
- SSO EAP-AKA 設定檔
- SSO LEAP 設定檔
- SSO EAP-FAST 設定檔
- SSO PEAP-GTC 設定檔
- SSO PEAP-MS-CHAP-V2 設定檔
- SSO PEAP-TLS 設定檔
- SSO TLS 設定檔

### 持續設定檔

持續設定檔會在開機時間或沒有人登入電腦時套用。在使用者登出之後，持續設定檔會維持無線連線狀態，直到電腦關機或不同的使用者登入時為止。

注意： 不支援 Windows Vista* 或 Windows* 7 的持續設定檔。請參閱 Windows Vista* 與 Windows* 7 的單一登入考慮事項。

「持續」設定檔關鍵點：

- 以下設定檔類型可以建立為「持續」設定檔：
  - 不需要 802.1X 驗證 (例如，使用 WEP 加密的開放驗證、不使用加密的開放驗證) 的所有設定檔。
  - 使用 802.1X 驗證的所有設定檔已儲存身份證明： LEAP 或 EAP-FAST。
  - 具有包括「使用以下使用者名稱與密碼」選項的保全性設定之設定檔。
  - 使用機器身分證明進行驗證的設定檔。
  - 不使用憑證的 WPA-企業設定檔。
  - 「WPA - 個人」設定檔。
- 系統開機時和使用者登出後會套用「持續」設定檔。

> 注意： WiFi 連線公用程式支援機器憑證。但是，它們不會在憑證清單中顯示。

#### 建立用戶端套件的持續設定檔

下列為此類型管理員設定檔的一般指示。如需更多詳細資訊與限制，請參閱建立 Windows* 設定檔。

1. 若是 Windows Vista* 和 Windows* 7 的使用者： 在「開始」功能表按一下「所有程式」 > 「Intel PROSet 無線 」 > 「WiFi 管理員工具」。
2. 輸入要存取「管理員工具」的密碼。
3. 選取「建立新套件」或「開啟現有的套件」。對於現有的套件，您可瀏覽找出。然後按一下「確定」。
4. 按一下「在此套件中包括設定檔」。
5. 按一下「持續」。
6. 按一下「新增」以開啟「一般設定」。
7. 設定檔名稱： 輸入描述性的設定檔名稱。
8. WiFi 網路名稱 (SSID)： 輸入網路識別碼。
9. 操作模式： 網路（基礎架構）為預設選擇。
10. 管理員設定檔類型： 持續： 沒有使用者登入時作用已選取。
11. 請按一下「下一步」。
12. 按一下「企業保全性」以開啟「保全性設定」。請參閱 TLS、TTLS、PEAP、LEAP 或 EAP-FAST 以了解 802.1X 保全性組態資訊。
13. 請按一下「確定」。

#### 從套件移除持續設定檔

1. 在「持續」標籤中，按一下此設定檔。
2. 請按一下「移除」。

#### 複製套件的持續設定檔

您可複製現有的設定檔，為此副本提供新名稱。您可能要如此進行，以便有兩個類似的設定檔。若要複製設定檔：

1. 選取設定檔。
2. 按一下「複製」。
3. 輸入新的設定檔名稱。
4. 按一下「確定」。

新設定檔已儲存。這個新設定檔與原始檔有相同的內容。

#### 編輯套件的持續設定檔

1. 選取設定檔。
2. 按一下「內容」。
3. 使用「建立持續設定檔」之下提供的相同指示來編輯新設定檔的內容。

### 預先登入/一般設定檔

「預先登入/一般」設定檔在使用者登入時套用。如果有安裝「單一登入」支援，連線就會在 Windows 登入順序（預先登入/一般）之前建立。如果沒有安裝「單一登入」支援的話，使用者作業階段開始作用就會套用該設定檔。「預先登入/一般」設定檔永遠都會出現在「設定檔清單」的頂端。使用者還是可以優先順序化他們建立的設定檔，但是他們不可以重新優先順序化「預先登入/一般」設定檔。因為這些設定檔出現在「設定檔」清單的最上方，WiFi 連線公用程式會在嘗試連線到任何使用者建立的設定檔之前，先自動嘗試連線到「管理員」設定檔。

> 注意： 只有管理員可以建立或匯出「預先登入/一般」設定檔。

「預先登入連線」關鍵點有：

- 「預先登入連線」只在 Windows 登入時才有作用。
- 以下設定檔類型可以建立為「預先登入/一般」設定檔。
  - 當設定設定檔的保全性設定時，使用「使用 Windows 登入使用者名稱及密碼」或「使用以下的使用者名稱和密碼」身份證明的 802.1X PEAP、TTLS 或 EAP-FAST 設定檔。
  - 當設定設定檔的保全性設定時，使用「提示使用者名稱和密碼」身份證明的 LEAP 設定檔。
  - 具有使用者或機器憑證的 802.1X PEAP 或 TTLS 設定檔 (使用者必須有使用機器憑證的管理權限)。
  - TLS 設定檔，使用數位憑證來確認用戶端和伺服器的身份。
  - EAP-SIM 設定檔，使用用戶識別模組 (SIM) 卡來驗證您的網路身份證明。
  - 所有非 802.1X (開放和 WEP)「一般」或「使用者為基礎」的設定檔。
- 「預先登入/一般」設定檔會在 Windows 使用者登入時間套用。

#### 預先登入/一般連線狀態

> 注意： 如果沒有安裝「單一登入」或「預先登入連線」功能，管理員仍然能夠建立匯出到使用者電腦的「預先登入/一般」設定檔。

以下說明「預先登入連線」功能如何從系統啟動時開始作用。假設儲存的設定檔已存在。這個儲存的設定檔有標示為「使用 Windows 登入使用者名稱及密碼」的有效保全性設定，在 Windows 登入時套用。

1. 在系統開機後，輸入您的 Windows 登入網域、使用者名稱及密碼。
2. 請按一下「確定」。「預先登入/一般」設定檔的「狀態」頁會顯示網路連線的進度。在 WiFi 介面卡連線至網路存取點後，「狀態」頁將關閉，並且 Windows 使用者登入。
   - 在一般連線期間，如果對應的存取點拒絕您的身份證明，設定檔的身份證明就會提示您輸入使用者身份證明。
   - 輸入您的身份證明。
   - 請按一下「確定」。將套用設定檔，而「狀態」頁會顯示連線狀態的進度直到您登入 Windows。
   - 按一下「身份證明」頁上的「取消」，即可選取另一個設定檔。

> 注意： 使用者憑證僅可由在電腦上獲得驗證的使用者存取。因此，使用者在使用驗證使用者憑證的「預先登入/一般」設定檔前，應登入電腦一次（使用有線連接、其他設定檔或本機登入）。

在登出時，將中斷任何無線連線，並套用「持續」設定檔 (如果有的話)。在某些情形下，最好是維持目前的連線 (例如，如果登出後需要上傳使用者特定的資料到伺服器，或在使用漫遊設定檔時)。建立標記為「預先登入/一般」和「持續」的設定檔，以實現此功能。當使用者登出時，若此類設定檔為作用中，就會維持連線。

#### 建立用戶端套件的預先登入/一般設定檔

下列為此類型管理員設定檔的一般指示。如需更多詳細資訊與限制，請參閱建立 Windows* 設定檔。

1. 若是 Windows Vista* 和 Windows* 7 的使用者： 在「開始」功能表按一下「所有程式」 > 「Intel PROSet 無線 」 > 「WiFi 管理員工具」。
2. 輸入要存取「管理員工具」的密碼。
3. 選取「建立新套件」或「開啟現有的套件」。對於現有的套件，您可瀏覽找出。然後按一下「確定」。
4. 按一下「在此套件中包括設定檔」。
5. 按一下「預先登入/一般」。
6. 按一下「新增」以開啟「一般設定」。
7. 設定檔名稱： 輸入描述性的設定檔名稱。
8. WiFi 網路名稱 (SSID)： 輸入網路識別碼。
9. 操作模式： 網路（基礎架構）為預設選擇。
10. 管理員設定檔類型： 預先登入/一般： 在使用者登入時處於作用中狀態。這個設定檔由所有的使用者共用。此設定檔類型已選取。
11. 請按一下「下一步」。
12. 按一下「進階」以開啟進階設定。設定「進階設定」然後返回這些指示。
13. 按一下「確定」來關閉「進階設定」。
14. 按一下「企業保全性」以開啟「保全性設定」。請參閱 EAP-SIM、TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST 以獲取關於 802.1X 保全性設定的資訊。
15. 按一下「確定」以儲存設定檔，並將其新增至「管理員」設定檔清單。

> 注意： 如果已建立持續連線，並且使用「預先登入/一般」和「持續」連線選項來設定設定檔，則將忽略「預先登入/一般」設定檔。

#### 從套件移除預先登入/一般設定檔

1. 在「持續」標籤中，按一下此設定檔。
2. 請按一下「移除」。

#### 複製套件的預先登入/一般設定檔

您可複製現有的設定檔，為此副本提供新名稱。您可編輯此新設定檔。您可能要如此進行，以便有兩個類似的設定檔。若要複製設定檔：

1. 選取設定檔。
2. 按一下「複製」。
3. 輸入新的設定檔名稱。
4. 按一下「確定」。

新設定檔已儲存。這個新設定檔與原始檔有相同的內容。

#### 複製套件的預先登入/一般設定檔

1. 選取設定檔。
2. 按一下「內容」。
3. 使用「建立持續設定檔」之下提供的相同指示來編輯新設定檔的內容。

如需更多資訊，按一下建立企業保全性的管理員設定檔。

### 排除網路

管理員可從連線中指定要被排除的網路。一旦網路被排除，只有管理員才能從「排除」清單中移除網路。排除的網路會顯示在「排除清單管理」中，並且由此圖示指示：

注意： 無法提供 Windows Vista* 與 Windows* 7 套件使用。

要排除網路：

1. 按一下「在此套件中包括設定檔」。
2. 按一下「排除」。
3. 按一下「新增」以開啟「排除網路」(SSID)。
4. 網路名稱： 輸入您要排除網路的網路名稱。
5. 按一下「確定」將網路名稱新增至排除清單。

要從排除中移除網路：

1. 在「排除」清單中選取網路名稱。
2. 請按一下「移除」。從排除清單中刪除網路。

### 網路電話 (VoIP) 連線

WiFi 連線公用程式支援 VoIP 協力廠商的軟體電話應用程式。協力廠商的 VoIP 應用程式支援 Voice Codec (語音轉碼器)。轉碼器通常提供壓縮功能以便節省網路頻寬。WiFi 連線公用程式支援下列國際電信聯盟 (International Telecommunications Union, ITU) 轉碼器標準：

> 轉碼器 | 演算法
> --- | ---
> ITU G.711 | PCM (Pulse Code Modulation，脈衝編碼調變)
> ITU G.722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation，次頻帶適應性差別脈衝編碼調變)
> ITU G.723 | Multi-rate Coder (多速率編碼器)
> ITU G.726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation，適應性差別脈衝編碼調變)
> ITU G.727 | Variable-Rate ADPCM (可變速率 ADPCM)
> ITU G.728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction，低延遲的碼激線性預測)
> ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction，共軛結構代數的碼激線性預測)

管理員可以匯出 VoIP 設定值，以設定各種轉碼器資料速率和框架速率，來改善 VoIP 傳輸中的語音品質。若要建立 VoIP 設定檔：

注意： 請檢查網路電話在「管理員工具」應用程式設定中並未停用。預設為啟用。

1. 按一下「在此套件中包括設定檔」。
2. 按一下「VoIP」。
3. 按一下「新增」來開啟「建立 VoIP 設定檔」頁面。
4. 選取轉碼器頻寬、應用程式用途與框架速率。關於語音資料：

> G711 有 10ms 框架速率與 64kbps 位元速率
> G722 有 10ms 框架速率與 64kbps 位元速率
> G723 有 30ms 框架速率與 5.3kbps 或 6.4kbps 位元速率
> G726-32 有 10ms 框架速率與 32kbps 位元速率
> G728 有 2.5ms 框架速率與 16kbps 位元速率
> G729 有 10ms 框架速率與 10kbps 位元速率

> 從下拉式功能表選取參數。

> 轉碼器 | 用途 | 框架速率
> --- | --- | ---
> G711_64kbps G722_64kbps G722_56kbps G722_48kbps G722_1_32kbps G722_1_24kbps G722_1_16kbps G726_16kbps G726_24kbps G726_32kbps G726_40kbps G728_16kbps G729a_8kbps G729e_11_8kbps GIPS_iPCM_VARIABLE G722_2_VARIABLE | 互動式語音 語音會議 語音資料 視訊 資料流音訊 | 20 30

5. 按一下「確定」以返回「設定檔清單」。
6. 按一下「關閉」以將設定檔設定儲存到套件中。

## 應用程式設定

管理員可以設定 WiFi 連線公用程式的應用程式設定，來控制應用程式在使用者電腦上的操作方式，並可選擇使用者對於各種無線連線的控制等級。 請參閱應用程式設定。

## 介面卡設定

管理員可設定安裝在使用者電腦上的 WiFi 介面卡之介面卡設定。請參閱介面卡設定。

## EAP-FAST A-ID 群組

注意： 如果在管理員工具應用程式設定中沒有選取 CCXv4，該功能將不可用。

授權識別碼 (A-ID) 是提供「受保護的存取身分證明」(PAC) 的 RADIUS 伺服器。A-ID 群組由所有電腦使用者共用，並允許 EAP-FAST 設定檔支援多個 A-ID 的多個 PAC。A-ID 群組可由管理員預先設定，並透過使用者電腦上的管理員套件設定。在無線網路設定檔遇到在無線網路設定檔中指定的相同 A-ID 群組中有 A-ID 的伺服器時，它將使用此 PAC 而沒有使用者提示。

新增 A-ID 群組：

1. 選取「包括 A-ID 群組」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入新 A-ID 群組名稱。
4. 請按一下「確定」。A-ID 群組新增至 A-ID 群組清單。

如果 A-ID 群組鎖定，則其他 A-ID 無法新增至群組。

將 A-ID 新增至 A-ID 群組：

1. 從「A-ID 群組」清單中選取群組。
2. 在 A-ID 部份按一下「新增」。
3. 選取 A-ID。
4. 請按一下「確定」。A-ID 將新增至清單。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明