Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# "Cisco Compatible Extensions"-Optionen

Cisco-Optionen: Werden verwendet, um Funkverwaltung und "Mixed Cell"-Modus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren oder Fast-Roaming (CCKM) zuzulassen.

HINWEIS: Cisco Compatible Extensions werden für CKIP-, LEAP- oder EAP-FAST-Profile automatisch aktiviert. Um dieses Verhalten zu übergehen, aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Optionen auf dieser Seite.

- Fast-Roaming (CCKM) zulassen: Markieren Sie diese Option, um den WiFi-Adapter für sicheres Fast-Roaming zu aktivieren. Wenn ein WLAN für eine schnelle Neuverbindung konfiguriert ist, kann sich ein für EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MS-CHAP-V2 oder LEAP geeignetes Client-Gerät ohne Einbeziehung des Hauptservers von einem Zugriffspunkt zum anderen bewegen. Mit dem Cisco Centralized Key Management (CCKM) übernimmt ein Zugriffspunkt, der für Wireless Domain Services (WDS) konfiguriert ist, die Rolle des RADIUS-Servers und authentifiziert den Client, ohne dass sprach- oder andere zeitempfindliche Anwendungen eine Verzögerung wahrnehmen können.

Cisco Compatible Extensions aktivieren: Markieren Sie diese Option, um die Cisco Compatible Extensions für dieses WiFi-Verbindungsprofil zu aktivieren.

- Sender-Verwaltungsunterstützung aktivieren: Markieren Sie diese Option, damit Ihr Wifi-Adapter die Cisco-Infrastruktur mit Funkverwaltung versorgt. Wenn das Cisco-Programm "Cisco Radio Management" auf der Infrastruktur verwendet wird, werden Funkparameter konfiguriert und Störungen und Rogue-Zugriffspunkte erkannt. In der Standardeinstellung ist die Option deaktiviert.
- Gemischten Zellenmodus aktivieren: Markieren Sie diese Funktion, damit der WiFi-Adapter mit gemischten Zellen kommunizieren kann. Eine gemischte Zelle ist ein WiFi-Netzwerk, in dem einige Geräte WEP verwenden und andere nicht. Weitere Informationen finden Sie unter Mixed Cell-Modus. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss