Powrót do Spisu treści

# Ustawienia aplikacji (Narzędzie administratora)

Administrator może konfigurować ustawienia Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi w celu określenia sposobu działania aplikacji na komputerze użytkownika, a także określać poziom kontroli użytkowników nad różnymi aspektami połączeń WiFi. Ustawienia te konfiguruje się za pomocą Narzędzia administratora.

UWAGA: Wiele z tych ustawień dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.

## Jak uzyskać dostęp

1. Otwórz Narzędzie administratora.
2. Zaznacz opcję Utwórz nowy pakiet lub Otwórz istniejący pakiet.
3. Kliknij kartę Ustawienia aplikacji , a następnie Dołącz ustawienia aplikacji do tego pakietu.
4. Wybierz żądane ustawienia. Dla niektórych ustawień wymaganych jest więcej danych.

## Ustawienia aplikacji — opis

Nazwa | Opis
--- | ---
Uwierzytelnianie 802.1X | Umożliwia użytkownikowi tworzenie profili lub łączenie z sieciami obsługującymi poniższe typy EAP uwierzytelniania 802.1X. Zaznacz typy uwierzytelniania 802.1X, które mają zostać włączone na komputerze użytkownika: EAP LEAP, EAP PEAP, EAP TLS, EAP SIM, EAP TTLS, EAP FAST, EAP AKA. UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Kontrola AAA | Powiadamiaj o używaniu karty sieci WiFi przez inną aplikację UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Przełączanie kart | Włącz przełączanie kart Jeśli ta opcja jest włączona, to po wykryciu prawidłowego połączenia przewodowego Ethernet, narzędzie do połączeń WiFi automatycznie zamknie wszystkie połączenia sieci WiFi. Jeśli połączenie przewodowe Ethernet zostanie utracone, narzędzie do połączeń WiFi automatycznie spróbuje połączyć się z ostatnio używanym profilem. Jeśli dana sieć nie jest dostępna, narzędzie do połączeń WiFi próbuje połączyć się z pierwszą dostępna siecią bezprzewodową z listy preferowanych profili. UWAGA: To zachowanie dotyczy całego systemu i nie jest specyficzne dla konkretnego użytkownika.
Narzędzie administratora | Zezwalaj użytkownikowi na uzyskiwanie dostępu do Narzędzia administratora. Pozostawienie tego pola zaznaczonego umożliwia użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do Narzędzia administratora na danym komputerze (jeśli zostało zainstalowane). Usunięcie zaznaczenia powoduje uniemożliwienie uzyskania dostępu do Narzędzia administratora.
Automatyczne uruchamianie aplikacji | Zezwalaj użytkownikowi na uruchamianie aplikacji przy łączeniu Po włączeniu tej funkcji użytkownik może określać aplikację, która będzie uruchamiana przy każdym połączeniu z wybranym profilem sieciowym. Użytkownik wybiera profil, a następnie może określić aplikację, plik wsadowy lub skrypt. Na przykład, użytkownik może chcieć, aby po każdym połączeniu laptopa z określoną siecią bezprzewodową automatycznie uruchamiana była sesja VPN. Jeśli ta funkcja jest niezaznaczona (wyłączona), użytkownik nie może określić automatycznego uruchamiania aplikacji po nawiązaniu połączenia z danym profilem sieciowym.
Aplikacja przełączania łączności radiowej | Włączanie sieci WiFi Umożliwia aplikacji innej firmy wyłączanie przełącznika Włącz sieć WiFi / Wyłącz sieć WiFi Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi. UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
CCXv4 | Rozszerzenia Cisco w wersji 4 zawierają ulepszenia uwierzytelniania EAP-FAST. Wśród nich znajdują się opcje monitów i ostrzeżeń skierowanych do użytkownika. Wybierz opcję Włącz rozszerzenia CCXv4, aby włączyć funkcje rozszerzeń Cisco w wersji 4 (CCXv4) dla profili EAP-FAST. UWAGA: Funkcja grup EAP-FAST A-ID nie jest dostępna w Narzędziu administratora, jeśli rozszerzenia CCXv4 nie zostały włączone. Wybierz monity włączone i wyłączone na komputerze użytkownika dla podawania poświadczeń dostępu zabezpieczonego EAP-FAST: Wyłącz monity i ostrzeżenia dla podawania nieuwierzytelnionego: Opcja pozwala wyłączyć monity i ostrzeżenia dotyczące automatycznego podawania poświadczeń dostępu zabezpieczonego w przypadku braku tych poświadczeń lub braku poświadczeń odpowiadających identyfikatorowi A-ID wysłanemu przez serwer, z którym nawiązano połączenie. Wyłącz monity w czasie przełączania serwera domyślnego (A-ID): Opcja pozwala wyłączyć monity w przypadku napotkania przez klienta serwera, który podał poświadczenia dostępu zabezpieczonego, ale który nie jest obecnie serwerem domyślnym. Wyłącz podawanie nieuwierzytelnione po podaniu poświadczeń dostępu zabezpieczonego: Opcja pozwala automatycznie wyłączyć automatyczne podawanie poświadczeń po podaniu poświadczeń dostępu zabezpieczonego dla danego identyfikatora A-ID. UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Buforuj poświadczenia | Zaznacz, aby zapisać poświadczenia po zalogowaniu się użytkownika. Jeśli połączenie bezprzewodowe zostanie tymczasowo przerwane, zapisane poświadczenia zostaną użyte do ponownego łączenia. Poświadczenia zostaną usunięte po wylogowaniu się użytkownika. UWAGA: Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, opcja Monituj przy każdym łączeniu jest niedostępna podczas tworzenia profilu.
Ostrzeżenie o wygaśnięciu certyfikatu | Włącz ostrzeżenie o wygaśnięciu certyfikatu Po zaznaczeniu tej opcji narzędzie do połączeń WiFi ostrzega użytkowników o wygaśnięciu certyfikatów. Podany adres URL umożliwia aktualizowanie certyfikatów z serwera certyfikatów. Po zaznaczeniu uaktywnione zostają następujące pola: Liczba dni do aktualizacji certyfikatu: Jest to liczba, wskazująca ile dni przed wygaśnięciem certyfikatu użytkownik otrzymuje ostrzeżenie. Adres URL aktualizacji certyfikatu UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Sieć Urządzenie z urządzeniem (Ad Hoc) | Umożliwia określanie, czy użytkownik może tworzyć profile typu Ad Hoc i dołączać do sieci typu Ad Hoc. Aby określić, czy użytkownik może łączyć się z sieciami Ad Hoc, wybierz jedną z następujących opcji: Włącz sieci Ad Hoc Włącz tylko bezpieczne sieci Ad Hoc Wyłącz sieci Ad Hoc Umożliwia określanie, czy użytkownik może konfigurować profile z ustawieniami Ad Hoc, czy nie może konfigurować profili Ad Hoc. Pokaż ustawienia aplikacji Ad Hoc Ukryj ustawienia aplikacji Ad Hoc Aby usunąć tryb działania Ad Hoc ze strony ustawień ogólnych menedżera tworzenia profili WiFi, należy zaznaczyć opcje Wyłącz sieć Ad Hoc i Ukryj ustawienia aplikacji Ad Hoc. Uniemożliwi to użytkownikowi tworzenie profili obsługujących sieci Ad Hoc. UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Rejestrowanie zdarzeń sterownika | Rejestrowanie zdarzeń sterownika polega na przechwytywaniu i rejestrowaniu zdarzeń specyficznych dla sterownika. Zdarzenia te można przeglądać w Przeglądarce zdarzeń sieci bezprzewodowej. Można tu włączyć rejestrowanie standardowe lub rejestrowanie na potrzeby rozwiązywania problemów. Zobacz Przeglądarka zdarzeń sieci bezprzewodowej - ustawienia Włącz rejestrowanie zdarzeń sterownika Rejestrowanie standardowe Rejestrowanie na potrzeby rozwiązywania problemów
Import i eksport | Włącz importowanie i eksportowanie profili Zaznacz, aby zezwalać na importowanie i eksportowanie profili na komputerze użytkownika. Jeśli ta opcja zostanie włączona, profile umieszczane w folderze automatycznego importowania będą importowane automatycznie.
Ustawienia technologii Intel® Active Management Technology | Nazwa użytkownika Hasło Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które zastąpią nazwy domyślne używane przez technologię Intel® Active Management Technology w celu zsynchronizowania profili Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi.
Technologia Intel® My WiFi (MWT) | Włącz interfejs API przekazywania komórkowego Intel® MWT. Kliknij, aby umożliwić aplikacji innej firmy korzystanie z przekazywania komórkowego Intel® MWT interfejsu API pakietów IP w celu mostkowania sieci Intel® MWT z połączeniem BSS. UWAGA: To ustawienie nie dotyczy klientów z systemem Windows* XP. To ustawienie nie dotyczy również klientów wyposażonych w następujące karty: Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
Utrzymaj połączenie | Ukrywanie ustawienia Utrzymaj połączenie w profilach użytkowników Zaznacz, aby ukryć opcję Utrzymaj połączenie w Ustawieniach zaawansowanych tworzenia profilu WiFi. Opcja Utrzymaj połączenie pozwala utrzymywać połączenie WiFi profilu użytkownika po wylogowaniu się tego użytkownika. UWAGA: Opcja Utrzymaj połączenie może być używana przez klienta Nortel VPN, jeśli skonfigurowano go do wylogowania po połączeniu. UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Utrzymaj połączenie autoryzowane kartą inteligentną | Utrzymaj połączenie, jeśli karta inteligentna jest niedostępna Zaznacz, aby utrzymywać połączenie po wyjęciu karty inteligentnej, gdy połączenie urządzenia bezprzewodowego z siecią używa jako poświadczeń karty inteligentnej. Zachowanie domyślne narzędzia do połączeń WiFi polega na zamknięciu połączenia używającego jako poświadczeń karty inteligentnej w momencie wyjęcia tej karty inteligentnej. Włączenie tej funkcji spowoduje utrzymanie połączenia (chyba że z innego powodu wymagane jest ponowne uwierzytelnienie). Zaznacz, aby utrzymywać połączenie po wyjęciu karty inteligentnej, gdy połączenie komputera z siecią używa jako poświadczeń karty inteligentnej/SIM. UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Komunikat o przełączeniu łączności radiowej | Włącza komunikaty o przełączaniu sieci WiFi na komputerze użytkownika Zaznacz, aby włączyć w aplikacji innej firmy funkcję powiadamiania użytkownika o wyłączeniu włączania i wyłączania sieci WiFi przez Narzędzie do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi. UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Microsoft Windows* XP - współistnienie | Włącz usługę konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej Microsoft i Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless WiFi tak, aby współistniały w tym systemie. Zaznacz, aby usługa konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows* XP nie była wyłączana po włączeniu Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi. Zaznacz, aby włączyć współistnienie. UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Połączenie trwałe | Zaznacz opcję Upewnij się, że trwałe zasady dotyczące połączenia i komputera są aktualizowane przed zalogowaniem. UWAGA: Aktualizowanie zasad może opóźnić wyświetlenie ekranu logowania nawet o dwie minuty. UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Przed logowaniem w trybie Cisco | Włącz tryb Cisco podczas łączenia przed logowaniem. Punkty dostępu Cisco mogą obsługiwać wiele nazw sieci WiFi (identyfikatorów SSID), ale nadawać tylko jedną z nich. Aby połączyć się z takim punktem dostępu, podejmowana jest próba łączenia się przy użyciu każdego profilu. Ten tryb łączenia z każdym profilem jest nazywany trybem Cisco. Domyślnie opcja ta jest włączona. Usuń zaznaczenie, aby ją wyłączyć. UWAGA: Jeśli opcja jest włączona, łączenie przed logowaniem może wydłużyć czas nawiązywania połączenia. UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Profil - łączność | Wyłącz przełączanie profili użytkownika Ta opcja umożliwia kontrolowanie połączeń użytkownika z profilami administratora. Pozostawienie ustawienia domyślnego (wyłączone) oznacza, że użytkownik będzie mógł łączyć się zarówno z profilami użytkownika, jak i administratora. Gdy opcja jest włączona, użytkownik może łączyć się tylko z profilami administratora; administrator decyduje również, które profile administratora są dostępne dla użytkownika: Zezwalaj użytkownikowi na łączenie się ze wszystkimi profilami administratora Zezwalaj użytkownikowi tylko na łączenie się z pierwszym profilem administratora UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Poziom zabezpieczeń | Wybierz poziom zabezpieczeń na komputerze użytkownika. Użytkownicy mogą łączyć się z profilami tylko na tym poziomie zabezpieczeń. Zezwalaj użytkownikowi tylko na łączenie się z sieciami z zabezpieczeniami indywidualnymi. UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Powiadomienie o folderach udostępnianych | Wybierz ustawienie powiadomienia o folderach udostępnianych na komputerze użytkownika. Automatycznie nie udostępniaj folderów udostępnianych w przypadku połączenia z siecią niezabezpieczoną. Wyłącz to powiadomienie. Powiadom w przypadku połączenia z siecią niezabezpieczoną (domyślne). UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Logowanie pojedyncze | Zaznacz typy profili administratora, które mają być włączone na komputerze użytkownika. Logowanie pojedyncze: Łączenie trwałe: Profile są aktywne podczas uruchamiania, gdy na komputerze nie jest zalogowany żaden użytkownik. Łączenie przed logowaniem lub wspólne: Profile są aktywne natychmiast po zalogowaniu użytkownika na komputerze. Jeśli funkcje łączenia przed logowaniem zostały zainstalowane, profil jest aktywny podczas procesu logowania. Jeśli funkcje łączenia przed logowaniem nie zostały zainstalowane, profil jest wspólny i zostaje uaktywniony na początku sesji użytkownika. Profile administratora są umieszczane na górze (lub na dole) listy profili użytkownika. Nie mogą być modyfikowane ani usuwane przez użytkownika. UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Informacje o obsłudze technicznej | Podaj informacje wyświetlane w oknie Informacje narzędzia do połączeń WiFi. Adres URL obsługi technicznej: Wprowadź adres witryny centrum obsługi technicznej w sieci Web, na który mają przechodzić użytkownicy uzyskujący dostęp do obsługi technicznej. Numer telefonu do obsługi technicznej: Wprowadź numer telefonu, pod który mają dzwonić użytkownicy uzyskujący dostęp do obsługi technicznej.
Głos przez protokół internetowy (VoIP) | Włącza oprogramowanie innej firmy do używania aplikacji VoIP na komputerze użytkownika. Ta funkcja jest domyślnie włączona.
Wi-Fi Protected Setup* | Narzędzie do połączeń WiFi może zostać skonfigurowane jako rejestrator dla punktów dostępu obsługujących standard Wi-Fi Protected Setup*. Rejestrator bezpiecznie przekazuje klucz lub hasło punktu dostępu. Następuje to automatycznie lub ręcznie, przy użyciu dysku flash USB lub innego urządzenia zewnętrznego. Włącz rejestrowanie innych urządzeń (ustawienie domyślne). Ukryj ustawienie aplikacji Włącz rejestrację urządzeń. Włącz opcję Włącz rejestrowanie innych urządzeń, aby narzędzie do połączeń WiFi rejestrowało inne urządzenia. Wybranie tej opcji umożliwia również ukrycie ustawienia aplikacji Włącz rejestrację urządzeń narzędzia do połączeń WiFi w celu zapobiegania zmianom ustawień przez innych użytkowników. UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Menedżer WiFi | Wybierz menedżera WiFi, który ma zarządzać połączeniami bezprzewodowymi użytkownika. Użyj menedżera WiFi poprzedniego zalogowanego użytkownika lub zezwól każdemu użytkownikowi na wybranie preferowanego menedżera WiFi. Zezwalaj wszystkim użytkownikom na przełączanie między Oprogramowaniem Intel® PROSet/Wireless WiFi i funkcją konfiguracji zerowej sieci bezprzewodowej systemu Microsoft Windows* XP po zalogowaniu. Menedżerem WiFi używanym podczas logowania jest menedżer aktywny w momencie wylogowania ostatniego użytkownika. UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Włącz/Wyłącz sieć WiFi | Sterowanie radiową łącznością bezprzewodową. Bez zmiany: Łączność radiowa nie jest włączana ani wyłączana. Wyłącz sieć WiFi: Ten profil administratora wyłącza łączność bezprzewodową. Włącz sieć WiFi: Ten profil administratora włącza łączność bezprzewodową. Wyłącz tylko łączność radiową 802.11a: Ta opcja jest dostępna do wyboru, jeśli włączona została opcja Włącz sieć WiFi. Wyłącz wybór włączania i wyłączania sieci WiFi: Zaznacz tę opcję, aby uniemożliwić użytkownikowi dostęp do opcji Włącz/Wyłącz sieć WiFi w oknie głównym narzędzia do połączeń WiFi lub w menu na pasku zadań. Jeśli użytkownik próbuje włączyć lub wyłączyć łączność radiową, wyświetlane jest powiadomienie Funkcja została wyłączona przez administratora. Dodaj wybór włączania i wyłączania łączności radiowej 802.11a: Zaznacz, aby umożliwić użytkownikowi włączanie i wyłączanie łączności radiowej 802.11a niezależnie od 802.11b/g. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, udostępniona zostanie opcja Wyłącz wybór włączania i wyłączania łączności radiowej 802.11a. Po jej zaznaczeniu kontrola włączania i wyłączania łączności radiowej 802.11a będzie pokazywana, ale wyłączona. Dzięki temu użytkownik uzyskuje kontrolę nad łącznością radiową. Po zainstalowaniu tej funkcji na komputerze użytkownika wykonaj poniższe instrukcje w celu włączenia lub wyłączenia łączności radiowej 802.11a. Aby wyłączyć łączność radiową 802.11a: W oknie głównym narzędzia do połączeń WiFi kliknij przycisk Włącz sieć WiFi. Wyświetlona zostanie lista opcji radiowych. Wybierz opcję Wyłącz łączność radiową 802.11a. Łączność radiowa 802.11a jest teraz nieaktywna. Aby włączyć łączność radiową 802.11a: W oknie głównym narzędzia do połączeń WiFi Kliknij przycisk Łączność radiowa 802.11a wyłączona. Wyświetlona zostanie lista opcji radiowych. Wybierz opcję Włącz sieć WiFi. Łączność radiowa 802.11a jest teraz aktywna. UWAGA: To ustawienie dotyczy tylko pakietów dla klientów z systemem Windows* XP.
Przeglądarka zdarzeń sieci bezprzewodowej - ustawienia | Przeglądarka zdarzeń sieci bezprzewodowej - ustawienia Włącz rejestrowanie zdarzeń sieci bezprzewodowej Ta funkcja służy do tworzenia plików dziennika zdarzeń sieci bezprzewodowej w systemie klienta, które następnie można kopiować do sieciowego serwera plików lub do innych lokalizacji. Domyślnie opcja Rejestrowanie zdarzeń sieci bezprzewodowej jest wyłączona. Po kliknięciu opcji Włącz rejestrowanie zdarzeń sieci bezprzewodowej uaktywniona zostaje opcja Ustawienia. Kliknij opcję Ustawienia, aby otworzyć okno Ustawienia plików dziennika. Karta Ogólne Określ folder, w którym ma być zapisywany plik dziennika sieci bezprzewodowej: Określ lokalizację bezwzględną w systemie klienta. Prefiks nazwy pliku dziennika: To jest nazwa pliku dziennika. Format nazwy: <NazwaKomputera_DomenaUżytkownika>. Maksymalny rozmiar pliku dziennika: Aby zapobiec tworzeniu zbyt dużych plików dziennika, po przekroczeniu określonego w MB rozmiaru przez bieżący plik dziennika utworzone zostaną nowe pliki dziennika. Domyślny rozmiar pliku dziennika wynosi 1 megabajt. Rozmiar pliku dziennika można zwiększać o 1 MB, aż do rozmiaru maksymalnego 10 MB. Karta Kopiowanie plików dziennika Włącz kopiowanie plików dziennika: Ta funkcja umożliwia kopiowanie plików dziennika klienta do innej lokalizacji. Kopiuj pliki dziennika do następującej lokalizacji: Wskaż lokalizację, do której będą kopiowane pliki dziennika. Zwykle jest to serwer administracyjny. Określ częstotliwość kopiowania: Dostępne są dwie opcje częstotliwości kopiowania. Kopiuj wszystkie poprzednie pliki dziennika po utworzeniu nowego pliku dziennika. Kopiuj wszystkie poprzednie pliki dziennika po upływie następującej liczby dni: Określ liczbę dni z zakresu od 1 do 30. Ustawienie domyślne wynosi siedem dni. Karta Usuwanie pliku dziennika Wybierz poniżej opcje określające, kiedy usuwać stare pliki dziennika: Nigdy nie usuwaj starych plików dziennika. Usuwaj stare pliki dziennika, gdy spełnione zostaną poniższe warunki: Usuwaj stare pliki dziennika po upływie określonej liczby dni: Liczba ta musi należeć do zakresu 1-30. Usuwaj stare pliki dziennika, gdy całkowity rozmiar plików dziennika przekracza: Liczba ta może wynosić od 1 do 10 megabajtów (MB) z przyrostem 1 MB. Usuwaj stare pliki dziennika po każdym pomyślnym skopiowaniu plików dziennika.
Zamknij | Zamyka Narzędzie administratora.
Pomoc? | Zawiera informacje Pomocy dla tej strony.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia