Voltar ao Índice

# Estatísticas avançadas

As Estatísticas avançadas fornecem informações sobre a conexão do adaptador atual. Essas informações indicam como o adaptador está se comunicando com um ponto de acesso.

## Como acessar

Clique em Iniciar > Todos os programas > Intel PROSet Wireless > Estatísticas avançadas de WiFi.

## Descrição de Estatísticas avançadas

Nome | Descrição
Geral | Geral: Estas informações indicam como o adaptador está se comunicando com um ponto de acesso. Endereço MAC do ponto de acesso: O endereço MAC com doze dígitos do ponto de acesso. Beacons recebidos: Número de beacons recebidos pelo adaptador. Porcentagem de beacons perdidos: Valor percentual de beacons perdidos. Porcentagem de erros de transmissão: Porcentagem dos dados transmitidos que continham erros. Versão do CCX: Versão da Cisco Compatible Extensions nessa conexão sem fio. Potência Tx atual: Esta é a potência atual em que o adaptador WiFi está transmitindo, em miliwatts. Níveis de potência suportados: Estes são os níveis de potência que o adaptador WiFi pode transmitir. Esta informação é divulgada em uma faixa e varia de acordo com o adaptador. Nome do PA: Nome do host do ponto de acesso. Esse nome é definido por quem estiver configurando o ponto de acesso e geralmente é limitado a 32 caracteres. Endereço IPV4/IPV6 do PA: Endereço IP (Internet Protocol) para a conexão atual. Intensidade do sinal: Esta é a intensidade do sinal recebido do ponto de acesso, no adaptador. Este valor é expresso em miliwatts (mW) e pode estar na faixa de picowatts. Nível de ruído: O nível de ruído de radiofreqüência (RF) presente no ambiente, que costuma interferir no sinal do ponto de acesso. O ruído de RF se origina em fontes naturais e de eletricidade.
Transmitir/Receber | Exibe os valores percentuais referentes a pacotes não direcionados e direcionados. Total de pacotes de host: Número total de contagens de pacotes direcionados e não direcionados: Transmissão (Mbps); Recepção (Mbps). Pacotes não direcionados: Número de pacotes difundidos para a rede sem fio que foram recebidos. Pacotes direcionados: Número de pacotes recebidos que foram enviados especificamente para o adaptador WiFi. Total de bytes: Número total de bytes dos pacotes enviados e recebidos pelo adaptador WiFi.
Associação/Roaming | Associação: Se o adaptador encontrar um ponto de acesso com o qual ele pode se comunicar, o valor será 'Na faixa', caso contrário, será 'Fora da faixa'. Número de associações: Número de vezes em que o ponto de acesso encontrou o adaptador. Total de PAs: Número de pontos de acesso disponíveis dentro da faixa de alcance do adaptador WiFi. Número de análises completas: número de vezes que o adaptador analisou todos os canais quanto ao recebimento de informações. Número de análises parciais: O número de análises encerradas. Roaming: estas informações contêm contadores relacionados aos motivos pelos quais o adaptador faz roaming. O roaming acontece quando o adaptador muda de um ponto de acesso para outro em busca de um sinal com intensidade maior. Total de roamings: Número de vezes em que ocorreu roaming. PA sem transmissão: O adaptador não recebeu nenhum sinal de rádio do ponto de acesso. Talvez seja necessário redefinir o ponto de acesso. Baixa qualidade de beacon: A qualidade do sinal é baixa demais para garantir a comunicação com o ponto de acesso. Você moveu o adaptador para fora da área de cobertura do ponto de acesso ou as informações de endereço do dispositivo do ponto de acesso mudaram. Balanceamento de carga do PA: O ponto de acesso encerrou a associação com o adaptador pois não foi capaz de manter a comunicação com todos os adaptadores associados. Excesso de adaptadores tentando se comunicar com um único ponto de acesso. RSSI de PA baixo demais: O RSSI (Receive Signal Strength Indicator) é baixo demais para manter a associação com o adaptador. Você pode ter saído da área de cobertura do ponto de acesso ou o ponto de acesso pode ter aumentado sua taxa de dados. Qualidade de canal baixa: A qualidade do canal é baixa e fez com que o adaptador começasse a procurar outro ponto de acesso. Unidade móvel perdida do PA: O ponto de acesso removeu um computador da lista de dispositivos móveis reconhecíveis. O computador precisa se reassociar com um ponto de acesso.
Registrando | Defina o intervalo de tempo para registrar os dados estatísticos para o adaptador sem fio. Configurar configurações de registro: Clique em Configurações para definir a freqüência de registro das estatísticas. É possível definir o número de segundos e a quantidade de horas que você deseja registrar nas estatísticas. Para alterar o local de armazenamento do arquivo de log: Clique em Procurar para especificar a localização de um novo arquivo de log. O caminho atual é exibido. A localização padrão é o diretório C:\Program Files\Intel\WiFi. Clique em Abrir para fechar e aplicar o novo caminho do arquivo. Clique em Fechar para sair das Estatísticas avançadas. Iniciar/Parar registro: Clique neste botão para iniciar e parar o registro. Quando você clicar em Iniciar registro, as informações estáticas (descritas anteriormente) são acumuladas. Quando você clicar em Parar registro, o acúmulo é encerrado e essas informações são gravadas em um arquivo que você pode abrir e exibir. Ver arquivo de log...: Clique neste botão para abrir a pasta WiFi em Arquivos de programas/Intel (esta é a localização padrão). Os arquivos de log são nomeados usando o mês, dia e ano, mais o nome do log criado nesse dia. Por exemplo: 03122007_001.htm. O arquivo de log fornece: Data e Hora Informação do adaptador Informações da conexão Estatísticas de transmissão/recepção NOTA: Um administrador pode desativar este recurso.
Redefinir estatísticas | Zera os contadores estatísticos do adaptador e começa a fazer novas medições de dados.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade