Tilbage til indhold

# Cisco Compatible Extensions - Funktioner

Cisco-funktioner: Brug til at aktivere eller deaktivere Radio Management og Blandede celler-tilstand eller Tillad fast roaming (CCKM).

BEMÆRK: Cisco kompatible udvidelser aktiveres automatisk for CKIP, LEAP eller EAP-FAST profiler. Du kan tilsidesætte denne opførsel ved at markere eller rydde indstillingerne på denne side.

- Tillad fast roaming (CCKM): Vælg for at aktivere klient WiFi adapteren til hurtig sikker roaming. Når et trådløst LAN er konfigureret til hurtig gentilslutning, kan en EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MS-CHAP-V2 eller LEAP-aktiveret klientenhed roame fra ét adgangspunkt til et andet, uden at involvere hovedserveren. Brug Cisco Centralized Key Management (CCKM), et adgangspunkt, der er konfigureret til at yde Wireless Domain Services (WDS), til at erstatte RADIUS-serveren og godkende klienten uden mærkbar forsinkelse under tale eller andre tidskritiske anvendelser.

Aktiver Cisco-kompatible udvidelser: Vælg at aktivere Cisco-kompatible udvidelser til denne trådløse forbindelsesprofil.

- Aktiver support for Radiostyring: Vælg, hvis din WiFi adapter sørger for radio management i Cisco-infrastrukturen. Hvis værktøjet Cisco Radiostyring bruges i infrastrukturen, konfigurerer det radioparametre, registrerer interferens og Rogue-adgangspunkter. Standardindstillingen er slået fra.
- Aktiver tilstanden Blandede celler: Vælg, for at tillade den trådløse adapter at kommunikere med blandede celler. En blandet celle er et trådløst netværk, hvor nogen af enhederne bruger WEP og nogen ikke gør. Se Blandede celler, for yderligere oplysninger. Standardindstillingen er slået fra.

Tilbage til toppen

Tilbage til indhold

Varemærker og ansvarsfralæggelser