목차로 돌아가기

# 고급 통계

고급 통계는 현재 어댑터 연결 정보를 제공합니다. 이 정보는 어댑터가 액세스 포인트와 통신하는 방법을 정의합니다.

## 액세스 방법

시작 > 모든 프로그램 > 인텔 PROSet 무선 > WiFi 고급 통계를 클릭합니다.

## 고급 통계 설명

이름 | 설명
일반 | 일반: 어댑터가 액세스 포인트와 통신하는 방법에 대한 정보입니다. AP MAC 주소: 액세스 포인트에 대한 12개의 10진수 MAC 주소입니다. 수신 비컨 수: 어댑터에 수신된 오류 신호 수 놓친 비컨 비율: 오류 신호가 누락된 백분율 값 전송 오류 비율: 데이터 전송 오류 백분율 값 CCX 버전: 이 무선 연결에서의 Cisco Compatible Extensions 버전입니다. 현재 Tx 전원: WiFi 어댑터가 현재 전송에 사용하고 있는 전력(밀리와트 단위)입니다. 지원되는 전원 수준: WiFi 어댑터가 전송할 수 있는 전력 수준입니다. 이 정보는 범위로 표시되며 어댑터에 따라 다릅니다. AP 이름: 액세스 포인트 호스트 이름: 이 이름은 액세스 포인트를 구성하는 사람이 설정하며 보통 길이가 32자로 제한됩니다. AP IPV4/IPV6 주소: 현재 연결에 대한 인터넷 프로토콜(IP) 주소입니다. 신호 강도: 액세스 포인트에서 수신되는 신호의 세기를 나타냅니다. 이 값은 밀리와트(mW) 단위로 표시되며 실제로는 피코와트 범위일 수도 있습니다. 소음 수준: 액세스 포인트의 신호에 간섭을 일으킬 가능성이 많은 환경에 존재하는 라디오 주파수(RF) 소음 수준입니다. RF 소음은 자연적인 소스와 전기 소스로부터 발생합니다.
전송/수신 | 경로가 지정되지 않은 패킷과 경로가 지정된 패킷의 백분율 값을 표시합니다. 총 호스트 패킷 수: 지정 패킷과 비지정 패킷의 총 수: 전송 - (Mbps); 수신 - (Mbps) 비지정 패킷 수: 무선 네트워크로 브로드캐스팅되어 수신된 패킷 수 지정 패킷 수: 특별히 WiFi 어댑터에 전송된 수신 패킷 수 총 바이트 수: WiFi 어댑터가 수신 및 송신한 패킷의 총 바이트 수
연결/로밍 | 연결: 어댑터가 통신 대상 액세스 지점을 발견한 경우 연결 값이 '범위 내'이고 그렇지 않으면 '범위 외'입니다. 연결 수: 액세스 포인트에서 어댑터를 발견한 횟수 AP 수: WiFi 어댑터 범위 내의 사용 가능한 액세스 포인트의 횟수 전체 검색 수: 어댑터가 정보를 수신하기 위해 모든 채널을 검색한 횟수 부분 검색 수: 종료된 검색 횟수 로밍: 이 정보에는 어댑터 로밍 이유와 관련된 계수가 포함됩니다. 어댑터가 하나의 액세스 포인트와 통신한 다음 신호 강도를 높이기 위해 다른 액세스 포인트와 통신하는 경우 로밍이 발생합니다. 로밍 수: 로밍이 발생한 횟수 AP가 전송하지 않음: 어댑터가 액세스 포인트에서 전파 전송을 수신하지 않았습니다. 액세스 포인트를 다시 설정해야 할 수도 있습니다. 불량 비컨 품질: 신호 품질이 너무 나빠 액세스 포인트와의 통신을 유지할 수 없습니다. 어댑터를 액세스 포인트가 속하는 범위 밖으로 이동했거나 액세스 포인트의 장치 정보를 변경한 경우에 이러한 오류가 발생합니다. AP 로드 밸런싱: 액세스 포인트가 연결된 모든 어댑터와 통신을 유지할 수 없는 상태가 되어 어댑터와의 연결을 종료했습니다. 하나의 액세스 포인트에 너무 많은 어댑터가 연결을 시도하고 있습니다. AP RSSI가 너무 낮음: RSSI(Relative Signal Strength Indicator)가 너무 낮아서 어댑터와의 연결을 유지할 수 없습니다. 액세스 포인트가 속하는 범위 밖으로 이동했거나 액세스 포인트의 데이터 전송 속도를 높였을 가능성이 있습니다. 불량 채널 품질: 채널 품질이 너무 나빠 어댑터가 다른 액세스 포인트를 검색합니다. AP 드롭 모바일 단위: 액세스 포인트가 인식 가능한 모바일 장치 목록에서 컴퓨터를 삭제했습니다. 컴퓨터를 액세스 포인트에 다시 연결해야 합니다.
기록 중 | WiFi 어댑터에 대한 통계 데이터를 기록할 시간 길이를 설정합니다. 기록 설정 구성: 설정을 클릭하여 통계를 기록할 빈도를 설정합니다. 시간(초)과 통계를 기록할 횟수를 설정할 수 있습니다. 로그 파일의 저장 위치를 변경하려면 선택합니다. 찾아보기를 클릭하여 새 로그 파일 위치를 지정합니다. 현재 경로가 표시됩니다. 기본 위치는 C:\Program Files\Intel\WiFi 디렉토리입니다. 열기를 클릭하여 창을 닫고 새 파일 경로를 적용합니다. 닫기를 클릭하여 고급 통계를 종료합니다. 기록 시작/중지: 로깅을 시작 및 중지하려면 이 단추를 클릭합니다. 로깅 시작을 클릭하면 통계 정보(위에 설명됨)가 누적됩니다. 로깅 중지를 클릭하면 누적이 끝나며 열고 볼 수 있는 파일에 해당 정보가 저장됩니다. 기록 파일 보기...: Program Files/Intel 아래의 WiFi 폴더(기본 위치)를 열려면 이 단추를 클릭합니다. 로그 파일 이름은 월, 일 및 연도와 해당 날짜에 작성된 로그의 수를 사용하여 지정됩니다. 예: 03122007_001.htm. 로그 파일은 다음 정보를 제공합니다. 날짜 및 시간 어댑터 정보 연결 정보 전송/수신 통계 참고: 관리자가 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.
통계 재설정 | 어댑터 통계 계수를 0으로 되돌리고 새로운 데이터 측정을 시작합니다.
닫기 | 페이지를 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보