Volver al índice

# Opciones de Cisco Compatible Extensions

Opciones de Cisco: Utilice esta opción para activar o desactivar Gestión del aparato de radio y Modo de celda mixta o Permitir itinerancia rápida (CCKM).

NOTA: Las Cisco Compatible Extensions se activan automáticamente para los perfiles CKIP, LEAP o EAP-FAST. Para ignorar este comportamiento, seleccione o desmarque las opciones de esta página.

- Permitir itinerancia rápida (CCKM): Seleccione esta opción a fin de habilitar el adaptador WiFi del cliente para la itinerancia rápida segura. Cuando se configura una red local inalámbrica para la reconexión rápida, el dispositivo cliente activado para EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MS-CHAP-V2 o LEAP pueden itinerar de un punto de acceso a otro sin involucrar al servidor principal. Utilice Cisco Centralized Key Management (CCKM), para que un punto de acceso configurado para brindar servicios de dominio inalámbrico (WDS) tome el lugar del servidor RADIUS y autentique el cliente sin retraso perceptible en la voz o en otras aplicaciones sensibles al tiempo.

Activar extensiones compatibles con Cisco: Seleccione esta opción para activar las Cisco Compatible Extensions en este perfil de conexión WiFi.

- Activar la gestión del aparato de radio: Seleccione esta opción para que el adaptador WiFi provea la gestión del aparato de radio en la infraestructura Cisco. Si se utiliza la utilidad Cisco Radio Management en la infraestructura, ésta configura los parámetros del aparato de radio y detecta la interferencia y los puntos de acceso dudosos. La opción está desactivada de forma predeterminada.
- Activar el modo de celda mixta: Seleccione esta opción para permitir que el adaptador WiFi se comunique con celdas mixtas. Una celda mixta es una red WiFi en la cual hay dispositivos que utilizan WEP y otros no. Consulte Modo de celda mixta si desea más información. La opción predeterminada se desmarca.

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad