Retour à la table des matières

# Mise en correspondance de profil EAP-FAST

Les profils d'administration SSO utilisant l'authentification EAP-FAST sont mis en correspondance avec les clients Windows* XP, Windows Vista* et Windows* 7 de la manière suivante.

Références | SE du client | Profil permanent | Profil de connexion avant ouverture/commun (PLC) | Permanent et connexion avant ouverture de session/commun
--- | --- | --- | --- | ---
Certificat utilisateur CCXv4 TLS | Windows* XP | Non pris en charge. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Utilise le certificat utilisateur. | Non pris en charge.
Windows Vista* et Windows* 7 | Non pris en charge. | Pendant le PLC : Non pris en charge. Pendant la durée de la connexion : Utilise le certificat utilisateur. | Non pris en charge.
Certificat machine CCXv4 TLS | Windows* XP | Après déconnexion/redémarrage : Utilise le certificat machine. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Utilise le certificat machine. | Pendant le PLC, la durée de la connexion et après déconnexion/redémarrage : Utilise le certificat machine.
Windows Vista* et Windows* 7 | Le profil du module IT n'est pas appliqué au client. | Pendant le PLC : Non pris en charge. Pendant la durée de la connexion : Utilise le certificat utilisateur. | Pendant le PLC : Non pris en charge. Pendant la durée de la connexion : Utilise le certificat utilisateur. Après déconnexion/redémarrage : Utilise le certificat machine.
Carte à puce CCXv4 TLS | Windows* XP | Non pris en charge. | Non pris en charge. | Non pris en charge.
Windows Vista* et Windows* 7 | Non pris en charge. | Non pris en charge. | Non pris en charge.
CCXv3/CCXv4 MS-CHAP-V2 - Informations d'identification enregistrées | Windows* XP | La méthode interne n'est pas reconnue. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Utilise les informations d'identification enregistrées. | Pendant le PLC, la durée de la connexion et après déconnexion/redémarrage : Utilise les informations d'identification enregistrées.
Windows Vista* et Windows* 7 | Le profil du module IT n'est pas appliqué au client. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Utilise les informations d'identification enregistrées. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Utilise les informations d'identification enregistrées. Après déconnexion/redémarrage : utilise les informations d'identification machine.
CCXv3/CCXv4 MS-CHAP-V2 - Informations d'identification enregistrées | Windows* XP | La méthode interne n'est pas reconnue. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Demande les informations d'identification. | Pendant le PLC, la durée de la connexion et après déconnexion/redémarrage : Demande les informations d'identification.
Windows Vista* et Windows* 7 | Le profil du module IT n'est pas appliqué au client. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Demande les informations d'identification. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Demande les informations d'identification. Après déconnexion/redémarrage : utilise les informations d'identification machine.
CCXv3/CCXv4 MS-CHAP-V2 - Informations d'identification de Windows | Windows* XP | La méthode interne n'est pas reconnue. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : utilise les informations d'identification de Windows. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : utilise les informations d'identification de Windows. Après déconnexion/redémarrage : utilise les informations d'identification machine.
Windows Vista* et Windows* 7 | Le profil du module IT n'est pas appliqué au client. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : utilise les informations d'identification de Windows*. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : utilise les informations d'identification de Windows*. Après déconnexion/redémarrage : utilise les informations d'identification machine.
Informations d'identification CCXv4 GTC enregistrées | Windows* XP | La méthode interne n'est pas reconnue. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Utilise les informations d'identification enregistrées. | Pendant le PLC, la durée de la connexion et après déconnexion/redémarrage : Utilise les informations d'identification enregistrées.
Windows Vista* et Windows* 7 | Le profil du module IT n'est pas appliqué au client. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Utilise les informations d'identification enregistrées. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Utilise les informations d'identification enregistrées. Après déconnexion/redémarrage : utilise les informations d'identification machine.
Invite CCXv4 GTC | Windows* XP | Non pris en charge. | Non pris en charge. | Non pris en charge.
Windows Vista* et Windows* 7 | Non pris en charge. | Non pris en charge. | Non pris en charge.
Informations d'identification CCXv4 GTC de Windows* | Windows* XP | Non pris en charge. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : utilise les informations d'identification de Windows. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : utilise les informations d'identification de Windows. Après déconnexion/redémarrage : utilise les informations d'identification machine.
Windows Vista* et Windows* 7 | Le profil du module IT n'est pas appliqué au client. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Demande les informations d'identification. | Pendant le PLC et la durée de la connexion : Demande les informations d'identification. Après déconnexion/redémarrage : Utilises les informations d'identification machine (ACSv4.2 ou version ultérieure).

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité