Tillbaka till innehåll

# Avancerad statistik

Avancerad statistik tillhandahåller aktuell information om kortanslutningen. Denna information anger hur kortet kommunicerar med en åtkomstpunkt.

## Så här öppnar du fönstret

Klicka på Start > Alla program > Intel PROSet Wireless > WiFi Avancerad statistik.

## Beskrivning av Avancerad statistik

Namn | Beskrivning
Allmänt | Allmänt: Denna information gäller hur kortet kommunicerar med en åtkomstpunkt. AP MAC-adress: Den tolvsiffriga MAC-adressen för åtkomstpunkten. Mottagna beacon: Antal beacon som mottagits av kortet. Procent missade beacon: Procentvärde för missade beacon. Procent överföringsfel: Procentvärdet med dataöverföringar som hade fel. CCX-version: Versionen för Cisco Compatible Extensions på den här trådlösa anslutningen. Nuvarande överföringsenergi: Den effekt (i milliwatt) som WiFi-kortet för närvarande sänder i. Energinivåer som stöds: Detta är de effektnivåer som WiFi-kortet har kapacitet att skicka på. Informationen anges som ett intervall och är beroende av den enskilda adaptern. AP-namn: Värdnamn för åtkomstpunkten. Detta namn anges av den person som konfigurerar åtkomstpunkten och är normalt begränsat till 32 tecken. AP IPv4/IPv6-adress: IP-adress för den aktuella anslutningen. Signalstyrka: Detta är styrkan vid kortet på den signal som tas emot från åtkomstpunkten. Värdet anges i mW (milliwatts), men kan till och med anges i picowatt. Brusnivå: Den RF-brusnivå (radiofrekvens) som förekommer i miljön och tenderar att störa signalen från åtkomstpunkten. RF-brus kommer från naturliga och elektriska källor.
Sänd/ta emot | Visar procentvärden för ej hänvisade och hänvisade paket. Sammanlagt antal värdpaket: Den totala summan av antalet hänvisade och ej hänvisade paket: Skicka - (Mbit/s); Ta emot - (Mbit/s) Ej hänvisade paket: Antalet mottagna paket som sänds ut till det trådlösa nätverket. Hänvisade paket: Antalet mottagna paket som sänds ut specifikt till WiFi-kortet. Totalt antal byte: Det sammanlagda antalet byte för paket som mottagits och skickats av WiFi-kortet.
Association/roaming | Association: Om kortet hittar en åtkomstpunkt att kommunicera med är värdet inom räckvidden, annars ligger värdet utanför räckvidden. Antal associationer: Det antal gånger som åtkomstpunkten har hittat kortet. AP-antal: Antalet tillgängliga åtkomstpunkter inom räckvidden för WiFi-kortet. Antal fullständiga skanningar: Det antal gånger som kortet har sökt igenom alla kanaler för att hitta information. Antal ofullständiga skanningar: Antalet avsökningar som har avslutats. Roaming: Denna information innehåller räknare som har att göra med orsaker till varför kortet utför roaming. Roaming sker när ett kort kommunicerar med en åtkomstpunkt och sedan kommunicerar med en annan i syfte att få bättre signalstyrka. Roamingantal: Antalet gånger som roaming inträffade. AP överförde inte: Kortet mottog inte radioöverföring från åtkomstpunkten. Du kanske behöver återställa åtkomstpunkten. Dålig beacon-kvalitet: Signalkvaliteten är alltför låg för att upprätthålla kommunikation med åtkomstpunkten. Antingen har du flyttat kortet utanför täckningsområdet för åtkomstpunkten eller så har åtkomstpunktens information om enhetsadress ändrats. AP-belastningsfördelning: Åtkomstpunkten avslutade sin association med kortet baserat på åtkomstpunktens oförmåga att upprätthålla kommunikation med alla dess associerade kort. Alltför många kort försöker kommunicera med en åtkomstpunkt. AP RSSI alltför låg: RSSI (Relative Signal Strength Indicator) är alltför låg för att upprätthålla en association med kortet. Du kanske har flyttat utanför åtkomstpunktens täckningsområde eller så kanske åtkomstpunktens datahastighet ökat. Dålig kanalkvalitet: Kanalkvaliteten är låg och orsakade att kortet söker efter en annan åtkomstpunkt. AP utelämnade mobil enhet: Åtkomstpunkten utelämnade en dator från listan med mobila enheter som den känner igen. Datorn måste omassocieras med en åtkomstpunkt.
Loggning | Ange den tidslängd som du vill registrera statistiska data för avseende ditt WiFi-kort. Konfigurera loggningsinställningar: Klicka på Inställningar för att ange hur ofta du vill logga statistiken. Du kan ange antalet sekunder och hur många timmar du vill att statistiken ska loggas. Om du vill ändra loggfilens lagringsplats. Klicka på Bläddra om du vill ange en ny loggfilsplacering. Den aktuella sökvägen visas. Standardplaceringen är i katalogen C:\Program Files\Intel\WiFi. Klicka på Öppna för att stänga och tillämpa den nya filsökvägen. Klicka på Stäng för att lämna Avancerad statistik. Starta/stoppa loggning: Klicka på den här knappen för att starta och stoppa loggning. När du klickar på Starta loggning ackumuleras statistisk information (beskrivs ovan). När du klickar på Stoppa loggning avslutas ackumuleringen och denna information sparas till en fil som du kan öppna och visa. Visa loggfil...: Klicka på den här knappen för att öppna mappen WiFi under Program Files/Intel (detta är standardplaceringen). Loggfiler namnges genom att använda månad, dag och år, plus numret på loggen som skapats den dagen. Exempel: 03122007_001.htm. Loggfilen tillhandahåller: Datum och tid Kortinformation Anslutningsinformation Statistik för skicka/ta emot OBS! En administratör kan inaktivera den här funktionen.
Återställ statistik | Återställer kortets statistikräknare och börjar göra nya datamätningar.
Stäng | Stänger sidan.
Hjälp? | Innehåller hjälpinformation för den här sidan.

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar