Powrót do Spisu treści

# Mapowanie profili TLS

Profile administracyjne logowania pojedynczego z uwierzytelnianiem TLS są mapowane do klientów z systemami Windows* XP, Windows Vista* i Windows* 7 w następujący sposób.

Poświadczenia | System operacyjny klienta | Profil trwały | Mapowanie profili łązenia przed logowaniem/wspólnych | Trwałe i Przed logowaniem/wspólne.
--- | --- | --- | --- | ---
Certyfikat użytkownika | Windows* XP | Nieobsługiwane. | Podczas łączenia przed logowaniem/wspólnego i po zalogowaniu: Korzysta z certyfikatu użytkownika. | Nieobsługiwane.
Windows Vista* i Windows* 7 | Nieobsługiwane. | Podczas łączenia przed logowaniem/wspólnego: Nieobsługiwane. Po zalogowaniu: Korzysta z certyfikatu użytkownika. | Nieobsługiwane.
Certyfikat urządzenia | Windows* XP | Po wylogowaniu/ponownym uruchomieniu systemu: Korzysta z certyfikatu urządzenia. | Podczas łączenia przed logowaniem/wspólnego i po zalogowaniu: Korzysta z certyfikatu urządzenia. | Podczas łączenia przed logowaniem/wspólnego, po zalogowaniu i po wylogowaniu/ponownym uruchomieniu systemu: Korzysta z certyfikatu urządzenia.
Windows Vista* i Windows* 7 | Profil pakietu administratora nie jest stosowany na kliencie. | Podczas łączenia przed logowaniem/wspólnego: Nieobsługiwane. Po zalogowaniu: Korzysta z certyfikatu użytkownika. | Podczas łączenia przed logowaniem/wspólnego: Nieobsługiwane. Po zalogowaniu: Korzysta z certyfikatu użytkownika. Po wylogowaniu/ponownym uruchomieniu systemu: Korzysta z certyfikatu urządzenia.
Karta inteligentna | Windows* XP | Nieobsługiwane. | Podczas łączenia przed logowaniem/wspólnego i po zalogowaniu: Korzysta z certyfikatu karty inteligentnej. | Nieobsługiwane.
Windows Vista* i Windows* 7 | Nieobsługiwane. | Podczas łączenia przed logowaniem/wspólnego i po zalogowaniu: Korzysta z certyfikatu karty inteligentnej. | Nieobsługiwane.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia