İçindekilere Dön

# Bağdaştırıcı Ayarları (Yönetici)

Bağdaştırıcı Ayarları ekranı, bilgisayarınızda takılı WiFi bağdaştırıcının aygıt özelliklerini denetler ve görüntüler. Burada verilen ayarların tümü her bağdaştırıcı için geçerli değildir. Ayarlarla ilgili açıklamalara bakın.

Intel® PROSet/Kablosuz WiFi yazılımının bu sürümü aşağıdaki bağdaştırıcılarla uyumludur:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Erişim Yöntemi

1. Yönetici Aracı'nı açın.
2. Yeni paket oluştur veya Var olan bir paketi aç seçeneğini belirleyin.
3. Bağdaştırıcı Ayarları sekmesini ve Bu pakete Bağdaştırıcı Ayarlarını ekle seçeneğini tıklatın.

## Bağdaştırıcı Ayarlarını Yapılandırma

1. Yönetici aracından, Bu pakete bağdaştırıcı ayarlarını ekle'yi tıklatın.
2. Aşağıdaki tabloda verilen her ayar için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
   - Varsayılan değeri kullan: Kullanıcının bilgisayarındaki ayarı sıfırlayarak varsayılan değere döndürür.
   - Değişiklik yok: (Yalnızca Windows* XP kullanıcıları için.) Kullanıcı tarafından seçilen değeri korur. Yönetici, kullanıcının bilgisayarında tüm ayarlar için belirli değerler kullanılmasını zorunlu kılmayabilir. Kullanıcılar Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programının Gelişmiş menüsünden WiFi bağdaştırıcısı ayarlarını değiştirebilirler.
   - Değişiklik yok: (Yalnızca Windows Vista* ve Windows* 7 kullanıcıları için.) Kullanıcı tarafından seçilen değeri korur. Yönetici, kullanıcının bilgisayarında tüm ayarlar için belirli değerler kullanılmasını zorunlu kılmayabilir. Kullanıcı, Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak WiFi bağdaştırıcı ayarlarını değiştirebilir.
   - Değeri seçin: Yönetici, kullanıcının bilgisayarında kullanılacak değeri seçer.

## WiFi Bağdaştırıcı Ayarları Açıklaması

WiFi bağdaştırıcı ayarlarının açıklamaları aşağıda verilmiştir.

Ad | Açıklama
--- | ---
802.11n Kanal Genişliği (2,4 GHz) | Başarımı en üst düzeye çıkarmak için yüksek kapasiteli kanal genişliği belirler. Kanal genişliğini Otomatik veya 20MHz olarak belirler. Varsayılan ayar 20MHz'dir. 802.11n kanalları kısıtlanmışsa 20MHz kullanın. Bu ayar yalnızca 802.11n özellikli bağdaştırıcılar için geçerlidir. NOT: Bu ayar aşağıdaki bağdaştırıcılar için geçerli değildir :, Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (yalnızca 20 MHz kanal genişliğini kullanır)
802.11n Kanal Genişliği (5,2 GHz) | Başarımı en üst düzeye çıkarmak için yüksek kapasiteli kanal genişliği belirler. Kanal genişliğini Otomatik veya 20MHz olarak belirler. Varsayılan ayar Otomatik'tir. 802.11n kanalları kısıtlanmışsa 20MHz kullanın. Bu ayar yalnızca 802.11n özellikli bağdaştırıcılar için geçerlidir. NOT: Bu ayar aşağıdaki bağdaştırıcılar için geçerli değildir :, Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n Modu | 802.11n standardı, önceki 802.11 standartlarına çoklu giriş çoklu çıkış (MIMO) eklenerek geliştirilir. MIMO, veri kapasitesini artırarak, aktarım hızını iyileştirir. WiFi bağdaştırıcının 802.11n modunu belirlemek için Etkin veya Devre Dışı öğesini seçin. Varsayılan ayar Etkin'dir. Bu ayar yalnızca 802.11n özellikli bağdaştırıcılar için geçerlidir. NOT: 802.11n bağlantılarında 54 Mbps'ten daha büyük aktarım hızına ulaşmak için, WPA2*-AES güvenliği seçilmelidir. Ağ kurulumu ve sorun giderme işlevlerini etkinleştirmek için hiç bir güvenlik ayarı seçilmeyebilir (Yok). Sistem yöneticisi, güç tüketimini veya diğer bantlarla uyuşmazlıkları ya da uyum sorunlarını azaltmak için, yüksek kapasiteli mod desteğini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilir.
Aygıttan Aygıta (Ad Hoc) Kanalı | Aygıttan aygıta (ad hoc) ağdaki diğer bilgisayarlar varsayılan kanaldan farklı bir kanal kullanmadıkça, varsayılan kanalı değiştirmeniz gerekmez. Değer: İzin verilen çalışma kanalını listeden seçin. 802.11b/g: Bu seçeneği 802.11b ve 802.11g (2,4 GHz) aygıttan aygıta bant frekansı kullanılıyorsa belirleyin. Bu bant için varsayılan kanal 11'dir. 802.11a: Bu seçeneği 802.11a (5 GHz) aygıttan aygıta bant frekansı kullanılıyorsa belirleyin. Bu bant için varsayılan kanal 36'dır. Bu ayar Intel® WiFi Link 1000 bağdaştırıcısı için geçerli değildir . NOT: 802.11a kanalı görüntülenmiyorsa, 802.11a kanalları için aygıttan aygıta ağların kullanımı desteklenmez.
Aygıttan Aygıta Güç Yönetimi | Aygıttan aygıta ağlar (ad hoc) için, güç tasarrufu özelliklerini ayarlamanıza olanak tanır. Devre Dışı Bırak: Ad hoc güç yönetimini desteklemeyen istasyonlar içeren ad hoc ağlara bağlanırken bu seçeneği belirleyin. Azami Güç Tasarrufu: Pil ömrünü en iyi duruma getirmek için bunu seçin. Gürültülü Ortam: Başarımı en iyi duruma getirmek ya da birden çok istemciye bağlanmak için bunu seçin.
Aygıttan Aygıta QoS Modu | Ad hoc ağlarda QoS (Quality of Service - Servis Kalitesi) denetimi sağlar. QoS, trafiğin sınıflandırılmasını sağlayarak erişim noktası kaynaklı trafiğin kablosuz ağ üzerindeki önceliğinin belirlenmesine olanak verir. WMM* (Wi-Fi Multimedia* - Wi-Fi Çoklu Ortam), Wi-Fi Alliance'ın* (WFA) QoS sertifikasyonudur. WMM* etkin olduğunda bağdaştırıcı, Wi-Fi* ağları için öncelik imlemesi ve kuyruklama yeteneklerini desteklemek üzere, WMM kullanır. WMM Etkin WMM Devre Dışı (varsayılan)
Geniş Kanal için Uyumsuz | Bu ayar, bu WiFi bağdaştırıcının 2,4 GHz bandında 40 MHz kanallara karşı dayanıklı olmadığı çevre ağlarla iletişim kurar. Bağdaştırıcının bu bildirimi göndermemesi için varsayılan ayar kapalı olmalıdır (devre dışı bırakılmalıdır). NOT: Bu ayar aşağıdaki bağdaştırıcılar için geçerli değildir :, Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Karışık Mod Koruması | Karma 802.11b/11g/11a/11n ortamlarında veri çarpışmalarını önlemek için bu ayarı kullanın. Gönderme İsteği/Göndermeye Hazır (RTS/CTS) sinyali, istemcilerin birbirlerini duyamadıkları ortamlarda kullanılmalıdır. CTS-to-self, istemcilerin birbirine yakın olduğu ve birbirini duyabildiği ortamlarda veri aktarımını arttırmak için kullanılabilir. (802.11n için CTS-to-self desteklenmez.)
Güç Yönetimi (Yönetici Görünümü) | Güç Yönetimi, yönetici paketi oluşturulurken, güç tüketimi ile WiFi bağdaştırıcı başarımı arasında bir denge kurulmasını seçmenize olanak tanır. GTM - Güç Tasarrufu Modu SUM - Sürekli Uyanık Modu Güç Tasarrufu Modlarından birini seçin: GTM SUM: İstemci bağdaştırıcısı sürekli açık durumda. GTM Düzey 1: GTM, azami güç ayarında. GTM Düzey 2-4: GTM, gücü azami duruma getirmek üzere ayarlı. GTM Düzey 5: GTM, pil ömrünü azami duruma getirmek üzere ayarlı. GTM Otomatik: Varsayılan değer GTM Düzey 5'tir. NOT: Güç tasarrufu alt yapı ayarlarına bağlı olarak değişir.
Eşzamanlama Öneki Modu | İlk bağlantı sırasında erişim noktasının aldığı eşzamanlama öneki süresinin ayarını değiştirir. Ağdaki veri aktarımını en iyi duruma getirmek için her zaman Otomatik Tx Eşzamanlama Öneki'ni kullanın. Otomatik Tx Eşzamanlama Öneki, eşzamanlama önekinin otomatik olarak algılanmasını sağlar. Destekleniyorsa, kısa eşzamanlama öneki modu kullanılmalıdır. Desteklenmiyorsa Uzun TX Eşzamanlama Öneki'ni kullanın. NOT: Bu ayar yalnızca Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection veya Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection istemci WiFi bağdaştırıcılarında kullanılabilir.
Gezinme Zorlaması | Bu ayar, bir erişim noktasıyla kurulan bağlantının kalitesini arttırmak için kablosuz istemcinin gezinmeye zorlanıp zorlanmayacağını belirlemenizi sağlar. Gezinmeme ile başarım arasında denge kurmak için Varsayılan değeri kullan'ı tıklatın ya da listeden bir değer seçin. Değerler: 0: Gezinme Yok: Kablosuz istemcinizin gezinme özelliği yoktur. Yalnızca bağlantı kalitesinde önemli bir düşüş olduğunda başka bir erişim noktasına gider. 1-3: Gezinmeye İzin Ver 2: Varsayılan ayar: Az gezme ve başarım arasında denge kurar. 4: En Fazla Gezinme
Veri Aktarım Geliştirici | Paket Bitiştirme Denetimi'nin değerini değiştirir. Etkinleştir: Veri aktarım geliştirici özelliğini etkinleştirmek için bu değeri seçin. Devre Dışı Bırak: (Varsayılan) Veri aktarım geliştirici özelliğini devre dışı bırakmak için bu değeri seçin.
Gönderme Gücü | Yayın gücünün düşürülmesi WiFi kapsama alanını daraltır. Varsayılan Ayar: En yüksek güç ayarıdır Değerler: Tx En Az: En düşük En az Erişim Menzili: Bağdaştırıcıyı en düşük yayın gücü düzeyine ayarlar. Kapsama alanlarının sayısını genişletmenizi ya da bir kapsama alanını daraltmanızı sağlar. Veri trafiğinin yüksek olduğu alanlarda iletim kalitesini arttırmak, tıkanmaların önüne geçmek ve diğer aygıtlarla girişimi önlemek için, kapsama alanını daraltın. Tx Düzey 1, Tx Düzey 2, Tx Düzey 3: Ülkenin gereksinmelerine göre ayarlanır. Tx En Çok: En Yüksek En Büyük Erişim Menzili: Bağdaştırıcıyı en yüksek yayın gücü düzeyine ayarlar. Sınırlı sayıda ek radyo aygıtının bulunduğu ortamlarda azami başarım ve menzil sağlamak için bu seçeneği belirleyin. Değişiklik yok özelliğini seçerseniz, kullanıcının bilgisayarında bu ayar değiştirilmez. NOT: Kullanıcının yapabileceği en iyi ayar, iletişimin kalitesiyle uyumlu olan en düşük yayın gücünü ayarlamaktır. Bu durum, yoğun alanlarda azami sayıda kablosuz aygıtın çalıştırılmasını ve bu aygıtın radyo tayfını paylaştığı diğer aygıtlarla etkileşiminin azaltılmasını sağlar. NOT: Bu ayar, Ağ (Alt Yapı) ya da Aygıttan Aygıta (ad hoc) modu kullanılırken geçerli olur.
Kablosuz Ağ Modu | WiFi ağına bağlanırken hangi modu kullanmak istediğinizi seçin: Yalnızca 802.11a: Kablosuz WiFi bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11a ağlarına bağlar. Tüm bağdaştırıcılar için geçerli değildir. Yalnızca 802.11b: Kablosuz WiFi bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11b ağlarına bağlar. Tüm bağdaştırıcılar için geçerli değildir. Yalnızca 802.11g: Kablosuz WiFi bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11g ağlarına bağlar. 802.11a ve 802.11g: Kablosuz WiFi bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11a ve 802.11g ağlarına bağlar. Tüm bağdaştırıcılar için geçerli değildir. 802.11b ve 802.11g: Kablosuz WiFi bağdaştırıcıyı yalnızca 802.11b ve 802.11g ağlarına bağlar. Tüm bağdaştırıcılar için geçerli değildir. 802.11a, 802.11b ve 802.11g: (Varsayılan) - 802.11a, 802.11b ya da 802.11g kablosuz ağlarından birine bağlan. Tüm bağdaştırıcılar için geçerli değildir.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi