返回內容頁

# 無線事件檢視器

無線事件檢視器程式用於追蹤並顯示無線事件。事件清單將包括一般事件及存在的問題和錯誤事件。事件記錄會儲存在記錄檔案中，您可將檔案傳送至客戶支援。

## 如何存取

若要啟動「無線事件檢視器」，在「開始」功能表按一下「Intel® PROSet/無線」>「WiFi 事件檢視器」。

## 檔案功能表指令

注意： 您的管理員可停用您作為用戶端使用者存取與變更「無線事件檢視器設定」的能力。如果遭到停用，某些設定會變為灰階。

### 設定指令

「設定」指令讓您存取可管理無線事件記錄的各種設定。此指令會叫用具有三個標籤的視窗：

- 「一般」標籤
- 「記錄檔案刪除」標籤
- 「驅動程式記錄」標籤

#### 「一般」標籤

「一般」標籤讓您存取下列設定：

設定 | 說明
--- | ---
啟用無線事件記錄。 | 按一下 (開啟) 以啟用無線事件記錄。核取這項才會使無線事件記錄發生。如果關閉這項，此視窗中的所有其他「無線事件設定」將無法作用。
指定要寫入無線記錄檔案的資料夾： | 在系統上指定要寫入記錄檔案的絕對位置。此路徑的長度最高僅可達 150 個字元。
記錄檔案名稱前置詞： | 這是記錄檔案的名稱。預設名稱為： <ComputerName_UserDomain>。您可設定此名稱。
最大記錄檔案大小： | 為防止記錄檔案增長過大，目前的記錄檔案超過指定的 MB 大小時，將建立新的記錄檔案。預設檔案大小為 1 MB。您可選擇高達 10 MB 的檔案大小，以 1 MB 為單位遞增。
預設值 | 在此標籤上按一下「預設值」將所有設定設定為其預設值。這樣僅設定開啟標籤的預設值。
確定 | 儲存變更並關閉此視窗。

#### 「記錄檔案刪除」標籤

「記錄檔案刪除」標籤讓您存取下列設定：

設定 | 說明
--- | ---
從下列項目選擇何時刪除記錄檔案。 | 決不刪除舊的記錄檔案。 符合任何選取的條件時，刪除舊的記錄檔案： 每當指定的天數即刪除舊的記錄檔案： 此數目的範圍可以是 1 至 30 。 記錄檔案總大小超過以下值即刪除舊的記錄檔案： 此數字的範圍可以是 1 至 10 MB，以 1 MB 為單位遞增。
預設值 | 在此標籤上按一下「預設值」將所有設定設定為其預設值。這樣僅設定開啟標籤的預設值。
確定 | 儲存變更並關閉此視窗。

#### 「驅動程式記錄」標籤

驅動程式事件記錄會記錄特定的驅動程式事件。您可在此處存取下列設定：

設定 | 說明
--- | ---
啟用驅動程式事件記錄 | 驅動程式事件記錄會擷取並記錄驅動程式的特定事件。您可在「無線事件檢視器」上檢視這些事件。您可在此處選取啟用標準記錄或疑難排解記錄。 標準記錄： 這些為一般驅動程式事件。 疑難排解記錄： 這些為偵測到的錯誤事件。在解決驅動程式問題時很有用。
預設值 | 在此標籤上按一下「預設值」將所有設定設定為其預設值。這樣僅設定開啟標籤的預設值。
確定 | 儲存變更並關閉此視窗。

### 結束指令

在「檔案」功能表之下，此指令會結束「無線事件檢視器」。

## 模式功能表指令

### 即時事件檢視

此指令會在事件發生時即時顯示。

- 在此視窗上，您可按一下「清除」以清除事件的清單，並開始再次收集與顯示。
- 您也可按一下「另存新檔...」將此清單儲存為記錄檔案。在「另存新檔...」表單中，您應該選擇另存為二進位檔案 (.bin)，以便能在「無線事件檢視器」中再次檢視此檔案。如果您希望在「無線事件檢視器」以外檢視檔案，也可另存為逗點分隔值檔案 (.csv)。

### 記錄檔案檢視

此指令會清除「無線事件檢視器」並讓您開啟之前儲存的記錄檔案。

- 按一下「開啟」以開啟現有的記錄檔案。記錄檔案必須為二進位格式 (.bin) 才能用「無線事件檢視器」來檢視。
- 按一下「另存新檔...」以不同的名稱來儲存檔案。在「另存新檔...」表單中，您應該選擇另存為二進位檔案 (.bin)，以便能在「無線事件檢視器」中再次檢視此檔案。如果您希望在「無線事件檢視器」以外檢視檔案，也可另存為逗點分隔值檔案 (.csv)。
- 按一下 「清除」會清除事件的清單。

## 說明功能表指令

此功能表提供下列指令：

- 無線事件檢視器說明： 提供對此說明資訊的存取
- 關於...： 提供關於軟體版本、軟體外掛程式、著作權及支援的資訊。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明