Powrót do Spisu treści

# Używanie Narzędzia administratora

Przegląd
Pakiety administratora

- Tworzenie nowego pakietu
- Otwieranie istniejącego pakietu

Ustawianie hasła administratora
Ustawienia Narzędzia administratora
Profile administratora
Kwestie dotyczące logowania pojedynczego w systemie Windows Vista* i Windows* 7

- Profil trwały
- Łączenie przed logowaniem
- Wykluczanie sieci
- Połączenie głosowe przez protokół internetowy (VoIP)

Ustawienia aplikacji
Ustawienia karty
Grupy identyfikatorów urzędów EAP-FAST

## Przegląd

Narzędzie administratora umożliwia tworzenie pakietów instalacji niestandardowej, które można eksportować do komputerów z systemem Microsoft Windows* XP, Windows Vista* i Windows* 7. Narzędzie administratora służy do konfigurowania ustawień użytkownika i wspólnych (udostępnianych) profili sieci WiFi. Narzędzie jest przeznaczone dla osób z uprawnieniami administratora na danym komputerze.

Narzędzie administratora jest dostępne w menu Start systemu Windows Vista* i Windows* 7. Dostęp do tej funkcji można uzyskać również z Centrum sieci i udostępniania.

Aby funkcja była wyświetlana, musi zostać wybrana podczas niestandardowej instalacji Narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi.

## Pakiety administratora

Pakiet administratora to samowyodrębniający się plik wykonywalny, zawierający profile administracyjne i inne ustawienia użytkownika. Pakiet administracyjny można kopiować i wysyłać do klientów w sieci. Po uruchomieniu pliku jego zawartość jest instalowana i konfigurowana na komputerze docelowym. Jeśli profil stanowi część pakietu, profil ten określa sposób łączenia się komputera docelowego z siecią WiFi. Więcej informacji o profilach można znaleźć w sekcji Profile administratora.

### Tworzenie nowego pakietu

1. Użytkownicy systemu Windows Vista* i Windows* 7: W menu Start kliknij kolejno Wszystkie programy > Intel PROSet Wireless > Narzędzie administratora WiFi.
2. Aby uzyskać dostęp do narzędzia administratora, wprowadź hasło.
3. Kliknij opcję Utwórz nowy pakiet.

> Nazwa | Opis
> --- | ---
> Tworzenie nowego pakietu | Utwórz pakiet, który można wyeksportować do klienta. Klient może działać z systemem Windows* XP, Windows Vista* lub Windows* 7. W zależności od systemu operacyjnego funkcje pakietu będą różne. Ten pakiet umożliwia eksportowanie profili łączenia przed logowaniem i wspólnych typu EAP z uwierzytelnianiem 802.1X. W przypadku profili logowania pojedynczego eksportowanych do klientów z systemem Windows Vista* i Windows* 7 istnieją jednak wyjątki. Zobacz Profile administratora.
> Otwórz istniejący pakiet | Zaznacz, aby przejść do istniejącego pakietu i go otworzyć.

4. Kliknij przycisk OK.
5. Skonfiguruj następujące opcje, które mają zostać dołączone do pakietu:

> Nazwa | Opis
> --- | ---
> Profile | Kliknij opcję Dołącz profile do tego pakietu (opcja ta powinna już być zaznaczona). Profile można udostępniać innym użytkownikom. Aby uzyskać więcej informacji i instrukcje, kliknij łącze Profile.
> Ustawienia aplikacji | Kliknij kartę Ustawienia aplikacji. Kliknij opcję Dołącz ustawienia aplikacji do tego pakietu (opcja ta powinna już być zaznaczona). Określ ustawienia aplikacji, które mają zostać włączone. Aby uzyskać więcej informacji i instrukcje, kliknij łącze Ustawienia aplikacji.
> Ustawienia karty | Kliknij kartę Ustawienia karty. Kliknij przycisk Dołącz ustawienia karty do tego pakietu. Określ wartości początkowe ustawień karty używanych w tym komputerze. Aby uzyskać więcej informacji i instrukcje, kliknij łącze Ustawienia karty.
> Grupy identyfikatorów urzędów EAP-FAST | Kliknij kartę Grupy A-ID EAP-FAST. Kliknij przycisk Dołącz grupy A-ID. Dodaj grupę A-ID, która ma umożliwiać obsługę wielu poświadczeń dostępu pochodzących z wielu identyfikatorów A-ID. Aby uzyskać więcej informacji i instrukcji, kliknij Grupy A-ID EAP-FAST.

6. Kliknij przycisk Zamknij.
7. Wyświetlone zostanie powiadomienie: Bieżący pakiet został zmieniony. Czy chcesz zapisać zmiany?
8. Kliknij opcję Tak. Zapisz plik wykonywalny do katalogu na lokalnym dysku twardym.
9. Kliknij opcję Zapisz. Utworzony zostanie plik.
10. Kliknij opcję Zakończono, aby wyświetlić zawartość pakietu.
    - Aby użyć konfiguracji pakietu na komputerze administratora, kliknij opcję Zastosuj ten pakiet do tego komputera.
    - Skopiuj plik wykonywalny do dowolnego komputera użytkownika, aby zainstalować konfigurację zapisaną w pakiecie. Użycie pliku wykonywalnego pakietu powoduje rozpoczęcie instalacji dyskretnej.
11. Kliknij przycisk OK.

> UWAGA: Pakiet można również zapisać, wybierając w menu Plik opcję Zapisz pakiet.

### Otwieranie istniejącego pakietu

1. Użytkownicy systemu Windows Vista* i Windows* 7: W menu Start kliknij kolejno Wszystkie programy > Intel PROSet Wireless > Narzędzie administratora WiFi.
2. Aby uzyskać dostęp do narzędzia administratora, wprowadź hasło.
3. W oknie Otwieranie pakietu administratora kliknij opcję Otwórz istniejący pakiet, aby dokonać edycji istniejącego pakietu.
4. Kliknij przycisk Przeglądaj. Przejdź do pliku wykonywalnego pakietu.
5. Kliknij opcję Otwórz. Zaktualizuj ustawienia pakietu.
6. Tutaj można dodawać, usuwać i kopiować profile. Można też kliknąć opcję Właściwości w celu zaktualizowania ustawień zabezpieczeń profilu.
7. Kliknij przycisk Zamknij.
8. Wyświetlone zostanie powiadomienie: Bieżący pakiet został zmieniony. Czy chcesz zapisać zmiany?
9. Kliknij opcję Tak. Zapisz plik wykonywalny do katalogu na lokalnym dysku twardym.
10. Kliknij opcję Zapisz. Utworzony zostanie plik.
11. Kliknij opcję Zakończono, aby wyświetlić zawartość pakietu.

- Aby użyć konfiguracji pakietu na komputerze administratora, kliknij opcję Zastosuj ten pakiet do tego komputera.
- Skopiuj plik wykonywalny do dowolnego komputera użytkownika, aby zainstalować konfigurację zapisaną w pakiecie. Użycie pliku wykonywalnego pakietu powoduje rozpoczęcie instalacji dyskretnej.

12. Kliknij przycisk OK.

> UWAGA: Pakiet administratora można również edytować, wybierając w menu Plik opcję Otwórz pakiet.

> UWAGA: Jeśli pakiet administratora jest tworzony w systemie Windows* XP Professional x64 Edition, pliki języków znajdują się w folderach \XP\Docs i \XP\x64\Install\Lang tego systemu.

Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji

- Profile administratora
- Ustawianie hasła administratora
- Ustawienia Narzędzia administratora

## Profile administratora

Profile administratora należą do administratora sieci lub administratora danego komputera — i są przez niego zarządzane. Te profile są udostępniane przez wszystkich użytkowników komputera. Użytkownicy końcowi nie mogą jednak modyfikować tych profili. Profile te mogą być modyfikowane tylko przy użyciu chronionego hasłem Narzędzia administratora. Istnieją dwa typy profili administratora: Połączenie trwałe i Przed logowaniem/wspólne. Można także skonfigurować ustawienia Głos przez protokół internetowy (VoIP) na potrzeby eksportu do aplikacji telefonicznych.

## Kwestie dotyczące logowania pojedynczego w systemie Windows Vista* i Windows* 7

Poniższe informacje dotyczą tylko profili logowania pojedynczego utworzonych dla klientów Windows Vista* i Windows* 7*.

- Profile trwałe nie są obsługiwane. Podczas importowania pakietu profile trwałe są ignorowane.
- Poświadczenia zapisane w profilach, które są zarówno trwałe, jak i przed logowaniem/wspólne, nie są obsługiwane.
  - Zapisane profile poświadczeń stają się profilami z monitowaniem o poświadczenia.
  - Profile trwałe oraz przed logowaniem/wspólne korzystają z poświadczeń urządzenia (z wyjatkiem profili TTLS).
  - Profile trwałe oraz przed logowaniem/wspólne z uwierzytelnianiem TTLS nie są obsługiwane. Obsługiwane są tylko profile przed logowaniem/trwałe z uwierzytelnianiem TTLS.
- W przypadku profili TLS nie ma obsługi logowania wstępnego (dotyczy to również profili z uwierzytelnianiem TLS metodą tunelową).
  - Brak próby nawiązania połączenia podczas logowania użytkownika; w metodzie TLS po zalogowaniu użytkownika używane są certyfikaty użytkownika.
  - Certyfikaty urządzenia dla połączenia użytkownika nie są obsługiwane.
  - Ustawienie certyfikatów urządzenia podczas importowania zostanie zmienione na ustawienie certyfikatu użytkownika.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o każdym typie profilu, zobacz:

- Profile TTLS - logowanie pojedyncze
- Profile EAP-SIM - logowanie pojedyncze
- Profile EAP-AKA - logowanie pojedyncze
- Profile LEAP - logowanie pojedyncze
- Profile EAP-FAST - logowanie pojedyncze
- Profile PEAP-GTC - logowanie pojedyncze
- Profile PEAP-MS-CHAP-V2 - logowanie pojedyncze
- Profile PEAP-TLS - logowanie pojedyncze
- Profile TLS - logowanie pojedyncze

### Profil trwały

Profile łączenia trwałego są stosowane podczas uruchamiania systemu lub gdy na komputerze nie jest zalogowany żaden użytkownik. Po wylogowaniu użytkownika połączenie bezprzewodowe jest utrzymywane do momentu wyłączenia komputera lub zalogowania innego użytkownika.

UWAGA: Profile trwałe nie są obsługiwane w systemie Windows Vista* ani Windows* 7. Zobacz Kwestie dotyczące logowania pojedynczego w systemie Windows Vista* i Windows* 7.

Kluczowe kwestie związane z profilem trwałym:

- Profile trwałe można tworzyć z następujących typów profili:
  - Wszystkie profile, dla których nie jest wymagane uwierzytelnianie 802.1X (np. uwierzytelnianie otwarte z szyfrowaniem WEP, uwierzytelnianie otwarte bez szyfrowania).
  - Wszystkie profile z uwierzytelnianiem 802.1X i zapisanymi poświadczeniami: LEAP lub EAP-FAST.
  - Profile z ustawieniami zabezpieczeń z opcją Użyj następującej nazwy użytkownika i hasła.
  - Profile, dla których do uwierzytelniania używany jest certyfikat komputera.
  - Profile WPA-Korporacyjne, niewykorzystujące certyfikatu użytkownika.
  - Profile WPA-Indywidualne.
- Profile łączenia trwałego zostaną zastosowane podczas uruchamiania systemu i po wylogowaniu użytkownika.

> UWAGA: Narzędzie do połączeń WiFi obsługuje certyfikaty urządzeń. Nie są one jednak wyświetlane na listach certyfikatów.

#### Tworzenie profilu trwałego dla pakietu klienta

Poniżej przedstawione zostały instrukcje ogólne dla tego typu profilu administratora. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji i zastrzeżeń, zobacz Tworzenie profili dla systemu Windows*.

1. Użytkownicy systemu Windows Vista* i Windows* 7: W menu Start kliknij kolejno Wszystkie programy > Intel PROSet Wireless > Narzędzie administratora WiFi.
2. Aby uzyskać dostęp do narzędzia administratora, wprowadź hasło.
3. Wybierz opcję Utwórz nowy pakiet lub Otwórz istniejący pakiet. Istniejące pakiety można znaleźć przy użyciu funkcji przeglądania. Kliknij przycisk OK.
4. Kliknij przycisk Dołącz profile do tego pakietu.
5. Kliknij opcję Połączenie trwałe.
6. Kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć stronę Ustawienia ogólne.
7. Nazwa profilu: Wprowadź opisową nazwę profilu.
8. Nazwa sieci WiFi (SSID): Wprowadź identyfikator sieci.
9. Tryb działania: Sieć (Infrastruktura) — opcja zaznaczona domyślnie.
10. Typ profilu administratora: Trwałe: Połączenie aktywne, gdy nie jest zalogowany żaden użytkownik — opcja jest zaznaczona.
11. Kliknij przycisk Dalej.
12. Kliknij przycisk Zabezpieczenia korporacyjne, aby otworzyć stronę Ustawienia zabezpieczeń. Więcej informacji na temat konfiguracji zabezpieczeń 802.1X można znaleźć w sekcjach TLS, TTLS, PEAP, LEAP i EAP-FAST.
13. Kliknij przycisk OK.

#### Usuwanie profilu trwałego z pakietu

1. Kliknij profil na karcie Trwałe.
2. Kliknij przycisk Usuń.

#### Kopiowanie profilu trwałego do pakietu

Można skopiować tylko istniejący profil, nadając kopii nową nazwę. Wykonanie tej czynności może być pożądane w celu uzyskania dwóch podobnych profili. Aby skopiować profil:

1. Wybierz profil.
2. Kliknij opcję Kopiuj.
3. Wprowadź nazwę nowego profilu.
4. Kliknij przycisk OK.

Nowy profil zostanie zapisany. Właściwości nowego profilu są takie same, jak właściwości profilu oryginalnego.

#### Edytowanie profilu trwałego do pakietu

1. Wybierz profil.
2. Kliknij przycisk Właściwości.
3. Dokonaj edycji właściwości nowego profilu, korzystając z instrukcji podanych w sekcji Tworzenie profili trwałych.

### Profile łączenia przed logowaniem/wspólne

Profile Przed logowaniem/wspólne są stosowane po logowaniu użytkownika. Jeśli zainstalowano obsługę funkcji logowania pojedynczego, połączenie jest nawiązywane przed logowaniem w systemie Windows (przed logowaniem/wspólne). Jeśli obsługa logowania pojedynczego nie została zainstalowana, profil jest stosowany po aktywowaniu sesji użytkownika. Profile łączenia przed logowaniem/wspólnego są zawsze wyświetlane na górze listy profili. Użytkownicy mogą określać priorytety dla utworzonych przez siebie profili, ale nie dla profili łączenia przed logowaniem/wspólnego. Ponieważ profile te znajdują się na górze listy profili, narzędzie do połączeń WiFi najpierw próbuje automatycznie łączyć się z profilami administratora, a dopiero później z profilami użytkownika.

> UWAGA: Tylko administrator może tworzyć i eksportować profile łączenia przed logowaniem/wspólnego.

Kluczowe kwestie związane z łączeniem przed logowaniem:

- Funkcja Łączenie przed logowaniem jest aktywna tylko podczas logowania w systemie Windows.
- Profile łączenia przed logowaniem/wspólnego można tworzyć z następujących typów profili:
  - Profile 802.1X PEAP, TTLS lub EAP-FAST, dla których podczas konfigurowania ustawień zabezpieczeń profilu używane są poświadczenia Użyj nazwy użytkownika i hasła logowania Windows lub Użyj następującej nazwy użytkownika i hasła.
  - Profile LEAP, dla których podczas konfigurowania ustawień zabezpieczeń profilu używane są poświadczenia przy użyciu opcji Monituj o nazwę użytkownika i hasło.
  - Profile 802.1X PEAP lub TTLS z certyfikatami użytkownika lub komputera (aby użytkownik mógł korzystać z certyfikatów komputera, musi dysponować prawami administratora).
  - Profile TLS, dla których do weryfikowania tożsamości klienta i serwera używane są certyfikaty cyfrowe.
  - Profile EAP-SIM, dla których do sprawdzania poprawności poświadczeń w sieci używana jest karta SIM.
  - Wszystkie profile wspólne lub zdefiniowane przez użytkownika inne niż 802.1X (Otwarta i WEP).
- Profil łączenia przed logowaniem/wspólnego jest używany podczas logowania użytkownika w systemie Windows.

#### Stan łączenia przed logowaniem/wspólnego

> UWAGA: Jeśli funkcje logowania pojedynczego ani łączenia przed logowaniem nie zostały zainstalowane, administrator nadal może tworzyć profile łączenia przed logowaniem/wspólne na potrzeby eksportu do komputera użytkownika.

Poniżej opisano sposób działania funkcji Łączenie przed logowaniem, od momentu uruchomienia systemu. Założono, że istnieje zapisany profil. Dla tego zapisanego profilu skonfigurowano prawidłowe ustawienia zabezpieczeń Użyj nazwy użytkownika i hasła logowania Windows, które są stosowane podczas logowania do systemu Windows.

1. Po uruchomieniu systemu Windows wprowadź domenę, nazwę użytkownika i hasło.
2. Kliknij przycisk OK. Na stronie stanu profilu łączenia przed logowaniem/wspólnego wyświetlony zostanie postęp łączenia z siecią. Po połączeniu karty WiFi z punktem dostępu do sieci strona Stan zostanie zamknięta i użytkownik zostanie zalogowany w systemie Windows.
   - Jeśli poświadczenia zostaną odrzucone przez punkt dostępu podczas łączenia wspólnego, wyświetlona zostanie strona zawierająca monit o wprowadzenie poświadczeń.
   - Wprowadź poświadczenia.
   - Kliknij przycisk OK. Profil zostanie zastosowany, a do momentu zalogowania do systemu Windows wyświetlana będzie strona postępu stanu połączenia.
   - Aby wybrać inny profil, na stronie Poświadczenia kliknij przycisk Anuluj.

> UWAGA: Dostęp do certyfikatu użytkownika ma tylko użytkownik uwierzytelniony na danym komputerze. Z tego powodu użytkownik powinien zalogować się na komputerze jeden raz (używając połączenia kablowego, profilu zamiennego lub logując się lokalne) przed użyciem profilu łączenia przed logowaniem/wspólnego, który jest uwierzytelniany przy użyciu certyfikatu użytkownika

Po wylogowaniu wszystkie połączenia bezprzewodowe są rozłączane i stosowany jest profil trwały (jeśli jest dostępny). W niektórych okolicznościach warto utrzymać bieżące połączenie (np. w przypadku, gdy po wylogowaniu konieczne będzie przekazanie na serwer danych specyficznych dla użytkownika lub gdy używane są profile mobilności). Aby móc korzystać z tej funkcji, należy utworzyć profil oznaczony zarówno jako profil łączenia przed logowaniem/wspólnego, jak i profil trwały. Jeśli taki profil będzie aktywny podczas wylogowywania użytkownika, połączenie zostanie utrzymane.

#### Tworzenie profilu łączenia przed logowaniem/wspólnego dla pakietu klienta

Poniżej przedstawione zostały instrukcje ogólne dla tego typu profilu administratora. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji i zastrzeżeń, zobacz Tworzenie profili dla systemu Windows*.

1. Użytkownicy systemu Windows Vista* i Windows* 7: W menu Start kliknij kolejno Wszystkie programy > Intel PROSet Wireless > Narzędzie administratora WiFi.
2. Aby uzyskać dostęp do narzędzia administratora, wprowadź hasło.
3. Wybierz opcję Utwórz nowy pakiet lub Otwórz istniejący pakiet. Istniejące pakiety można znaleźć przy użyciu funkcji przeglądania. Kliknij przycisk OK.
4. Kliknij przycisk Dołącz profile do tego pakietu.
5. Kliknij opcję Przed logowaniem/wspólne.
6. Kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć stronę Ustawienia ogólne.
7. Nazwa profilu: Wprowadź opisową nazwę profilu.
8. Nazwa sieci WiFi (SSID): Wprowadź identyfikator sieci.
9. Tryb działania: Sieć (Infrastruktura) — opcja zaznaczona domyślnie.
10. Typ profilu administratora: Przed logowaniem/wspólne: Aktywne, gdy zalogowany jest użytkownik. Ten profil jest udostępniany wszystkim użytkownikom. Ten typ profilu został już wybrany.
11. Kliknij przycisk Dalej.
12. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby otworzyć stronę Ustawienia zaawansowane. Skonfiguruj ustawienia zaawansowane i powróć do wykonywania tych instrukcji.
13. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć stronę Ustawienia zaawansowane.
14. Kliknij przycisk Zabezpieczenia korporacyjne, aby otworzyć stronę Ustawienia zabezpieczeń. Więcej informacji na temat konfiguracji zabezpieczeń 802.1X można znaleźć w sekcjach EAP-SIM, TLS, TTLS, PEAP, LEAP i EAP-FAST.
15. Kliknij przycisk OK, aby zapisać profil i dodać go do listy profili administratora.

> UWAGA: Jeśli połączenie trwałe zostało już ustanowione, profil łączenia przed logowaniem/wspólnego jest ignorowany, chyba że dla profilu skonfigurowano zarówno opcje połączenia przed logowaniem/wspólnego i łączenia trwałego.

#### Usuwanie profilu łączenia przed logowaniem/wspólnego z pakietu

1. Kliknij profil na karcie Trwałe.
2. Kliknij przycisk Usuń.

#### Kopiowanie profilu łączenia przed logowaniem/wspólnego do pakietu

Można skopiować tylko istniejący profil, nadając kopii nową nazwę. Nowy profil można edytować. Wykonanie tej czynności może być pożądane w celu uzyskania dwóch podobnych profili. Aby skopiować profil:

1. Wybierz profil.
2. Kliknij opcję Kopiuj.
3. Wprowadź nazwę nowego profilu.
4. Kliknij przycisk OK.

Nowy profil zostanie zapisany. Właściwości nowego profilu są takie same, jak właściwości profilu oryginalnego.

#### Edytowanie profilu łączenia przed logowaniem/wspólnego do pakietu

1. Wybierz profil.
2. Kliknij przycisk Właściwości.
3. Dokonaj edycji właściwości nowego profilu, korzystając z instrukcji podanych w sekcji Tworzenie profili trwałych.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij łącze Tworzenie profili administracyjnych dla zabezpieczeń korporacyjnych.

### Wykluczanie sieci

Administrator może wykluczać sieci z połączeń. Po wykluczeniu tylko administrator może usunąć sieć z listy wykluczeń. Wykluczona sieć jest wyświetlana w oknie Zarządzanie listą wykluczeń i jest oznaczona następującą ikoną:

UWAGA: Niedostępne w przypadku pakietów Windows Vista* i Windows* 7.

Aby wykluczyć sieć:

1. Kliknij przycisk Dołącz profile do tego pakietu.
2. Kliknij opcję Wyklucz.
3. Kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć stronę Wykluczanie sieci (SSID).
4. Nazwa sieci: Wprowadź nazwę sieci, która ma zostać wykluczona.
5. Kliknij przycisk OK, aby dodać nazwę sieci do listy Wykluczeń.

Aby usunąć sieć z listy wykluczeń:

1. Wybierz nazwę sieci na liście wykluczeń.
2. Kliknij przycisk Usuń. Sieć zostanie usunięta z listy wykluczeń.

### Połączenie głosowe przez protokół internetowy (VoIP)

Narzędzie do połączeń WiFi obsługuje aplikacje telefoniczne VoIP innych firm. Aplikacje VoIP innych firm obsługują kodery-dekodery głosowe. Kodery-dekodery umożliwiają kompresję w celu zaoszczędzenia przepustowości sieci. Narzędzie do połączeń WiFi obsługuje następujące standardy koderów-dekoderów Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ang. International Telecommunications Union, ITU):

> Koder-dekoder | Algorytm
> --- | ---
> ITU G.711 | PCM (Pulse Code Modulation)
> ITU G.722 | SBADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.723 | Koder wieloszybkościowy
> ITU G.726 | ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)
> ITU G.727 | ADPCM (zmienna szybkość)
> ITU G.728 | LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction)
> ITU G.729 | CS-ACELP (Conjugate Structure Algebraic-Code Excited Linear Prediction)

Administrator może wyeksportować ustawienia VoIP w celu skonfigurowania różnych szybkości transmisji danych koderów-dekoderów i szybkości klatek, po pozwala poprawić jakość głosu podczas transmisji VoIP. Aby utworzyć profil VoIP:

UWAGA: Należy się upewnić, że opcja Głos przez protokół internetowy na stronie Ustawienia aplikacji nie została wyłączona. Domyślnie opcja ta jest włączona.

1. Kliknij przycisk Dołącz profile do tego pakietu.
2. Kliknij przycisk VoIP.
3. Kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć stronę Utwórz profile VoIP.
4. Wybierz przepustowość kodera-dekodera, użycie aplikacji i szybkość klatek. Dla danych głosowych:

> G711: szybkość klatek 10 ms i szybkość transmisji danych 64 kb/s
> G722: szybkość klatek 10 ms i szybkość transmisji danych 64 kb/s
> G723: szybkość klatek 30 ms i szybkość transmisji danych 5,3 kb/s lub 6,4 kb/s
> G726-32: szybkość klatek 10 ms i szybkość transmisji danych 32 kb/s
> G728: szybkość klatek 2,5 ms i szybkość transmisji danych 16 kb/s
> G729: szybkość klatek 10 ms i szybkość transmisji danych 10 kb/s

> W menu rozwijanym wybierz parametry.

> Koder-dekoder | Użycie | Szybkość klatek
> --- | --- | ---
> G711_64kbps G722_64kbps G722_56kbps G722_48kbps G722_1_32kbps G722_1_24kbps G722_1_16kbps G726_16kbps G726_24kbps G726_32kbps G726_40kbps G728_16kbps G729a_8kbps G729e_11_8kbps GIPS_iPCM_VARIABLE G722_2_VARIABLE | Głos interaktywny Audiokonferencja Dane głosowe Wideo Strumieniowanie audio | 20 30

5. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do listy profili.
6. Kliknij przycisk Zamknij, aby zapisać ustawienia profilu w pakiecie.

## Ustawienia aplikacji

Administrator może konfigurować ustawienia narzędzia do połączeń WiFi w celu określenia sposobu działania aplikacji na komputerze użytkownika, a także określać poziom kontroli użytkowników nad różnymi aspektami połączeń bezprzewodowych. Patrz: Ustawienia aplikacji.

## Ustawienia karty

Administrator może konfigurować ustawienia karty WiFi zainstalowanej w komputerze użytkownika. Zobacz Ustawienia karty.

## Grupy identyfikatorów urzędów EAP-FAST

UWAGA: Ta funkcja jest niedostępna, jeśli w ustawieniach aplikacji Narzędzie administratora nie wybrano opcji CCXv4.

Identyfikator urzędu (A-ID) to serwer RADIUS, który podaje grupy A-ID poświadczeń dostępu zabezpieczonego. Grupy A-ID są udostępniane wszystkim użytkownikom komputera. Dzięki nim profile EAP-FAST obsługują wiele poświadczeń dostępu pochodzących z wielu identyfikatorów A-ID. Grupy A-ID mogą być prekonfigurowane przez administratora i ustawiane za pomocą Pakietu administratora na komputerze użytkownika. Gdy profil sieci bezprzewodowej napotka serwer z identyfikatorem A-ID należącym to tej samej grupy A-ID (określonej w profilu sieci bezprzewodowej), użyje jego poświadczeń dostępu zabezpieczonego bez monitowania użytkownika.

Aby dodać grupę A-ID:

1. Wybierz opcję Dołącz grupy A-ID.
2. Kliknij przycisk Dodaj.
3. Wprowadź nazwę nowej grupy A-ID.
4. Kliknij przycisk OK. Grupa zostanie dodana do listy grup A-ID.

Jeśli grupa jest zablokowana, nie można dodawać do niej kolejnych identyfikatorów A-ID.

Aby dodać identyfikator do grupy A-ID:

1. Wybierz grupę z listy grup A-ID.
2. Kliknij przycisk Dodaj w sekcji identyfikatorów A-ID.
3. Wybierz identyfikator A-ID.
4. Kliknij przycisk OK. Identyfikator A-ID zostanie dodany do listy.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia