İçindekilere Dön

# Cisco Uyumlu Uzantı Seçenekleri

Cisco Seçenekleri: Radyo Yönetimi ile Karma Hücre Modu'nu ya da Hızlı Gezinmeye İzin Ver (CCKM) ayarını etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için bu ayarları kullanın.

NOT: Cisco Uyumlu Uzantılar, CKIP, LEAP ya da EAP-FAST profilleri için otomatik olarak etkinleştirilmiştir. Bu durumu geçersiz kılmak için, bu sayfadaki seçenekleri işaretleyin ya da temizleyin.

- Hızlı Gezinmeye İzin Ver (CCKM): İstemci WiFi bağdaştırıcının, güvenli biçimde hızla gezinmesine izin vermek için bu seçeneği belirleyin. Kablosuz bir LAN, hızlı yeniden bağlanmaya ayarlandığında, EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MS-CHAP-V2 ya da LEAP etkinleştirilmiş bir istemci aygıtı, bir erişim noktasından diğerine ana sunucuya başvurmadan bağlanabilir. WDS (Wireless Domain Services - Kablosuz Etki Alanı Hizmetleri) sunmak üzere yapılandırılmış bir erişim noktası olan CCKM (Cisco Centralized Key Management - Cisco Merkezileştirilmiş Anahtar Yönetimi) özelliğini kullanırsanız, bu erişim noktası RADIUS sunucusunun yerini alır ve ses ya da diğer süreye duyarlı uygulamalarda istemcinin kimliğini belirgin bir gecikme olmadan doğrular.

Cisco Uyumlu Uzantıları Etkinleştir: Bu WiFi bağlantı profilinde Cisco Uyumlu Uzantıları etkinleştirmek için bunu seçin.

- Radyo Yönetimi Desteklerini Etkinleştir: WiFi bağdaştırıcınızın Cisco alt yapısına radyo yönetimi hizmetleri sağlaması için bu seçeneği belirleyin. Altyapıda Cisco Radyo Yönetimi hizmet programı kullanıldığında, radyo parametrelerini ayarlar ve elektromanyetik girişimi ve yetkisiz erişim noktaları tespit eder. Varsayılan değer, Kapalı'dır.
- Karma Hücre Modunu Etkinleştir: WiFi bağdaştırıcının karma hücrelerle iletişim kurmasını sağlamak için bu seçeneği belirleyin. Karma hücre, WEP kullanan ve WEP kullanmayan aygıtların bir arada bulunduğu bir WiFi ağıdır. Ek bilgi için Karma Hücre Modu başlıklı konuya bakın. Varsayılan değer, ayarın seçilmemiş olmasıdır.

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi