목차로 돌아가기

# Cisco Compatible Extensions 옵션

Cisco 옵션: 라디오 관리 및 혼합 셀 모드나 빠른 로밍 허용(CCKM)을 활성화하거나 비활성화하려면 사용합니다.

참고: CKIP, LEAP 또는 EAP-FAST 프로파일에 대해서는 Cisco Compatible Extensions가 자동으로 활성화됩니다. 이 동작을 무시하려면 이 페이지에서 옵션을 선택하거나 선택을 취소하십시오.

- 빠른 로밍 허용(CCKM): 빠른 보안 로밍이 가능하도록 클라이언트 WiFi 어댑터를 활성화하려면 선택합니다. 무선 LAN이 빠른 재연결이 가능하도록 구성된 경우 주 서버를 통하지 않고 EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MS-CHAP-V2 또는 LEAP 사용 클라이언트 장치가 한 액세스 포인트에서 다른 액세스 포인트로 로밍할 수 있습니다. CCKM(Cisco Centralized Key Management)을 사용하면 무선 도메인 서비스(WDS)를 제공하도록 구성된 액세스 포인트가 RADIUS 서버를 대신하며 음성이나 기타 시간에 민감한 다른 응용 프로그램의 별다른 지연 없이 클라이언트를 인증합니다.

Cisco Compatible Extensions 사용: 이 WiFi 연결 프로파일에 대해 Cisco Compatible Extensions를 활성화하려면 선택합니다.

- 라디오 관리 지원 활성화: WiFi 무선 어댑터가 Cisco 인프라에 라디오 관리 기능을 제공하려면 선택합니다. Cisco 라디오 관리 유틸리티가 인프라에서 사용되는 경우 라디오 매개변수를 구성하고 간섭 및 Rogue 액세스 포인트를 검색합니다. 이렇게 하면 기본 설정 선택이 취소됩니다.
- 혼합 셀 모드 사용: WiFi 어댑터가 혼합 셀과 통신하도록 하려면 선택합니다. 혼합 셀이란 WEP를 사용하거나 사용하지 않는 장치에 있는 WiFi 네트워크입니다. 자세한 내용은 혼합 셀 모드를 참조하십시오. 이렇게 하면 기본 설정 선택이 취소됩니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보