Terug naar inhoud

# Geavanceerde statistieken

De geavanceerde statistieken geven informatie over de huidige adapterverbinding. Deze informatie definieert de manier waarop de adapter communiceert met een toegangspunt.

## Het scherm openen

Klik op Start > Alle programma's > Intel PROSet Wireless > Geavanceerde WiFi-statisteken.

## Beschrijving Geavanceerde statistieken

Naam | Omschrijving
Algemeen | Algemeen: Deze informatie heeft betrekking op de manier waarop de adapter communiceert met een toegangspunt. MAC-adres van TP: Het twaalfcijferige MAC-adres van het toegangspunt. Ontvangen bakens: Het aantal bakens dat de adapter heeft ontvangen. Percentage gemiste bakens: Procentuele waarde voor het aantal gemiste bakens. Percentage verzendfouten: Het percentage van de gegevenstransmissies met fouten. CCX-versie: Versie van de Cisco Compatible Extensions voor deze draadloze verbinding. Huidige verzendenergie: Dit is de huidige energie, in milliwatt, waarmee de WiFi-adapter momenteel gegevens verzendt. Ondersteunde energieniveaus: Dit zijn de energieniveaus waarop de WiFi-adapter gegevens kan verzenden. Deze informatie wordt weergegeven in een bereik en is afhankelijk van de adapter. TP-naam: De hostnaam van het toegangspunt. Deze naam wordt ingesteld door de persoon die het toegangspunt configureert en is gewoonlijk beperkt tot 32 tekens. IPV4/IPV6-adres TP: IP-adres (Internet Protocol) voor de huidige verbinding. Signaalsterkte: Dit is de sterkte van het signaal dat van het toegangpunt wordt ontvangen bij de adapter. Dit is een waarde in milliwatt (mW), maar kan in werkelijkheid in picowatt worden uitgedrukt. Ruisniveau: Het RF-ruisniveau (Radiofrequentie) in de omgeving dat kan interfereren met het signaal van het toegangspunt. RF-ruis is afkomstig van natuurlijke en elektrische bronnen.
Verzenden/ontvangen | Hier worden procentuele waarden weergegeven voor niet-gestuurde en gestuurde pakketten. Totaalaantal hostpakketten: Het totaalaantal gestuurde en niet-gestuurde pakketten. Verzenden (Mbps); Ontvangen (Mbps). Niet-gestuurde pakketten: Het aantal ontvangen pakketten dat naar het draadloze netwerk als geheel is gestuurd. Gestuurde pakketten: Het aantal ontvangen pakketten dat specifiek naar de WiFi-adapter is gestuurd. Totaalaantal bytes: Het totaalaantal bytes van pakketten die de WiFi-adapter heeft ontvangen en verzonden.
Koppeling/zwerven | Koppeling: Als de adapter een toegangspunt vindt om mee te communiceren, is de waarde In bereik. Is dat niet het geval, dan is de waarde Buiten bereik. Aantal koppelingen: Het aantal keren dat het toegangspunt de adapter heeft gevonden. Aantal TP's: Het aantal beschikbare toegangspunten dat binnen het bereik van de WiFi-adapter is. Aantal volledige scans: Het aantal keren dat de adapter de kanalen heeft gescand om informatie te ontvangen. Aantal gedeeltelijke scans: Het aantal scans dat is beëindigd. Zwerven: Deze informatie bevat tellers die samenhangen met de redenen waarom de adapter zwerft. Er is sprake van zwerven wanneer een adapter eerst communiceert met het ene toegangspunt en dan met een ander toegangspunt, vanwege de betere signaalsterkte. Aantal maal gezworven: Het aantal keren dat er sprake is geweest van zwerven. TP heeft niet verzonden: De adapter heeft geen radiotransmissie ontvangen van het toegangspunt. Mogelijk dient u het toegangspunt opnieuw te starten. Slechte kwaliteit baken: De signaalkwaliteit is ontoereikend om te blijven communiceren met het toegangspunt. U hebt de adapter buiten het bereik van het toegangspunt geplaatst of het apparaatadres van het toegangspunt is gewijzigd. Taakverdeling TP: Het toegangspunt heeft het contact met de adapter verbroken, omdat het toegangspunt niet meer in staat was de communicatie met alle aangesloten adapters te onderhouden. Er proberen te veel adapters te communiceren met hetzelfde toegangspunt. RSSI van TP te laag: De RSSI (Relative Signal Strength Indicator) is te laag om de koppeling met de adapter in stand te houden. Mogelijk bevindt u zich buiten het bereik van het toegangspunt of is de gegevenssnelheid van het toegangspunt verhoogd. Slechte kwaliteit kanaal: De kwaliteit van het kanaal is laag en heeft ervoor gezorgd dat de adapter op zoek is gegaan naar een ander toegangspunt. TP heeft mobiele computer vrijgegeven: Het toegangspunt heeft een computer uit de lijst met herkenbare mobiele apparaten geschrapt. De computer dient opnieuw verbinding te maken met een toegangspunt.
Logboekregistratie | Geef op hoe lang u de statistische gegevens voor de WiFi-adapter wilt vastleggen. Logboekregistratie configureren: Klik op Instellingen om op te geven hoe frequent u de statistische gegevens wilt loggen. U kunt het aantal seconden opgeven en opgeven hoeveel uren u de statistische gegevens wilt loggen. Dient om de locatie voor de opslag van het logbestand te wijzigen. Klik op Bladeren om een nieuwe locatie op te geven voor het logbestand. Het huidige pad wordt weergegeven. De standaardlocatie is de directory C:\Program Files\Intel\WiFi. Klik op Openen om de pagina te sluiten en het nieuwe pad toe te passen. Klik op Sluiten om de geavanceerde statistieken af te sluiten. Logboekregistratie starten/stoppen: Klik op deze knop om de logboekregistratie te starten en te stoppen. Wanneer u op Logboekregistratie starten klikt, wordt statistische informatie (zie hierboven) verzameld. Wanneer u op Logboekregistratie stoppen klikt, wordt gestopt met het verzamelen van informatie en wordt de verzamelde informatie opgeslagen in een bestand dat u kunt openen en bekijken. Logbestand weergeven...: Klik op deze knop om de map WiFi onder Program Files\Intel (de standaardlocatie) te openen. De naam van logbestanden wordt gevormd met behulp van de maand, de dag en het jaar, plus het volgnummer van het logbestand op de betreffende dag. Bijvoorbeeld: 03122007_001.htm. Het logbestand bevat de volgende informatie: Datum en tijd Adaptergegevens Verbindingsgegevens Statistische informatie over verzenden/ontvangen Opmerking: Een beheerder kan deze voorziening uitschakelen.
Reset van statistieken | Met deze knop kunt u de statistische tellers voor de adapter op nul instellen en beginnen met nieuwe metingen van gegevens.
Sluiten | Hiermee sluit u de pagina.
Help? | Hiermee kunt u de helpinformatie voor deze pagina bekijken.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Voorwaarden voor het gebruik