Torna al Sommario

# Impostazioni avanzate

Usare la finestra Impostazioni avanzate per impostare parametri aggiuntivi per un profilo specifico.

## Accesso

1. Aprire lo Strumento di amministrazione. Aprire un pacchetto nuovo o esistente.
2. Nella scheda Profili, fare clic su Proprietà per un profilo esistente. Per un nuovo profilo, fare clic su Aggiungi.
3. Nella finestra Impostazioni generali, fare clic su Avanzate....

## Descrizione di Impostazioni avanzate

Nome | Descrizione
--- | ---
Connessione automatica | Automatica (impostazione predefinita): selezionare affinché l'utilità di connessione di Intel® PROSet/Wireless WiFi si connetta automaticamente a questo profilo quando si trova entro la portata. Su richiesta: selezionare questa opzione per impedire la connessione automatica al profilo quando si trova entro la portata. Per esempio, impedire di connettersi automaticamente a una rete wireless che si trova nella portata ma a cui è associato un costo. Nell'elenco Reti WiFi e nell'elenco Profili, la rete avrà questa icona per indicare la connessione Su richiesta (chiamata anche connessione manuale). Per connettersi alla rete: Selezionare la rete dall'elenco Reti WiFi. Fare clic su Connetti.
Importazione automatica | Consente a un amministratore di rete di spostare facilmente su altri computer il profilo selezionato. Quando il file esportato viene inserito nella directory Wireless\AutoImport di un altro computer, l'utilità di connessione WiFi importa automaticamente il profilo. NOTA: questa funzione è disponibile soltanto quando si configura un profilo utente. Non è disponibile quando si configurano i profili dell'amministratore.
Selezione banda | Qui si può selezionare la banda da usare per questo profilo di connessione: Banda mista (valore predefinito): selezionare questa opzione affinché l'utilità di connessione WiFi tenti la connessione del profilo a una rete disponibile con una o due bande. Banda da 2,4 GHz selezionare questa opzione affinché l'utilità di connessione WiFi tenti la connessione del profilo a una rete disponibile usando solo la banda a 2,4 GHz. Banda a 5,2 GHz: selezionare questa opzione affinché l'utilità di connessione WiFi tenti la connessione del profilo a una rete disponibile usando solo la banda a 2,4 GHz.
Punto di accesso obbligatorio | Impone alla scheda di rete wireless di connettersi a un punto di accesso che usa un indirizzo MAC specifico. Immettere l'indirizzo MAC del punto di accesso (BSSID) (12 cifre esadecimali a 48 bit). Per esempio, 00:06:25:0E:9D:84. Cancella: consente di cancellare l'indirizzo corrente. NOTA: questa funzione non è disponibile quando viene utilizzata la modalità operativa ad hoc.
Password di protezione | Proteggi tramite password questo profilo (massimo 10 caratteri): selezionare questa casella per attivare una password per il profilo. Per impostazione predefinita la casella non è selezionata, vale a dire che non è richiesta una password di protezione per il profilo. Password: immettere una password. I caratteri della password quando sono immessi vengono visualizzati con asterischi. Conferma password: digitare nuovamente la password. NOTA: accertarsi di conservare la password. Se dovesse andare persa, non sarà possibile ripristinarla.
Avvio automatico applicazione | Avvia automaticamente un file batch, un file eseguibile o uno script ogni volta che ci si collega al profilo. Ad esempio, si può avviare automaticamente una sessione Virtual Private Network (VPN) quando il laptop si connette a una specifica rete wireless. Fare clic su Attiva avvio automatico applicazione. Immettere il nome del programma che si vuole avviare o fare clic su Sfoglia per individuare il file sul disco rigido. Fare clic su OK per chiudere la finestra Impostazioni avanzate.
Mantieni connessione | Questa impostazione mantiene la connessione wireless per il profilo utente dopo la disconnessione. Se è selezionata l'opzione Mantieni connessione ed esiste un profilo permanente, tale profilo non verrà applicato alla disconnessione. Verrà applicato soltanto se è stata persa la connessione a questo profilo. NOTA: l'opzione Mantieni connessione può essere utilizzata con il client VPN Nortel quando è configurato per Fine sessione su connessione. NOTA: questa funzione è disponibile soltanto quando si configura un profilo utente. Non è disponibile quando si configurano i profili dell'amministratore.
Formato nome utente | Formato nome utente: Un amministratore può selezionare il formato del nome utente per il server di autenticazione. Le opzioni sono le seguenti: utente (predefinito) utente@dominio utente@dominio.com DOMINIO\utente NOTA: questa funzione è disponibile soltanto quando si configurano i profili amministrativi. Non è disponibile durante la creazione di un profilo utente tramite l'utility di Creazione guidata profilo WiFi.
Controllo dominio PLC | Controllo dominio di pre-accesso: questa impostazione è visibile soltanto quando si utilizza lo Strumento di amministrazione e soltanto se si sceglie di creare un profilo di Pre-accesso/Comune. Le opzioni sono le seguenti: Controlla la presenza di un server di dominio: quando si utilizza un profilo di connessione di pre-accesso quando si è collegati a un dominio viene verificata la presenza del server del dominio prima del termine della procedura di accesso. Se il server non viene trovato, è possibile che l'accesso venga ritardato di qualche minuto. Continua con la connessione: l'accesso viene effettuato normalmente. La presenza del server non viene controllata. NOTA: questa funzione è disponibile soltanto quando si configurano i profili amministrativi. Non è disponibile durante la creazione di un profilo utente tramite l'utility di Creazione guidata profilo WiFi.
OK | Chiude e salva le impostazioni.
Annulla | Chiude e annulla le modifiche apportate.
? | Consente di visualizzare la Guida relativa alla pagina.

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità