Tilbake til innholds

# Kortinnstillinger

Kategorien Avansert viser enhetsegenskapene for WiFi-kortet som er installert på datamaskinen. Denne versjonen av Intel® PROSet/Wireless WiFi-programvare er kompatibel med følgende kort:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Hvordan få tilgang

Åpne Enhetsbehandling, og klikk på WiFi-nettverkskort. Velg deretter kategorien Avansert.

For brukere av Windows Vista* og Windows* 7: Åpne Enhetsbehandling, og klikk på WiFi-nettverkskort. Velg deretter kategorien Avansert.

## Beskrivelse av innstillingene for WiFi-adapteret

Navn | Beskrivelse
--- | ---
802.11n kanalbredde (2,4 GHz) | Sett høy gjennomstrømmingskanalbredde for å maksimere ytelsen. Sett kanalbredden til Auto eller 20Mhz. Bruk 20 MHz hvis 802.11n-kanaler er begrensede. Innstillingen gjelder bare for 802.11n-kompatible kort. MERK: Innstillingen gjelder ikke for følgende kort: Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN (bruker bare 20 MHz-kanalbredde)
802.11n kanalbredde (5,2 GHz) | Sett høy gjennomstrømmingskanalbredde for å maksimere ytelsen. Sett kanalbredden til Auto eller 20Mhz. Bruk 20Mhz hvis 802.11n-kanaler er begrenset. Denne innstillingen gjelder bare for 802.11n-kompatible kort. MERK: Innstillingen gjelder ikke for følgende kort: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n-modus | 802.11n-standarden bygger på tidligere 802.11-standarder ved å føye til flere-input flere-output (MIMO). MIMO øker datagjennomstrømmingen, for å gi bedre overføringshastighet. Velg Aktivert eller Deaktivert for å stille inn 802.11n-modusen på WiFi-adapteret. Aktivert er standardinnstilling. Denne innstillingen gjelder bare for 802.11n-kompatible kort. MERK: For å oppnå overføringshastigheter større enn 54 Mbps på 802.11n-forbindelser, må sikkerhetstypen WPA2*-AES velges. Ingen sikkerhet (Ingen) kan velges for å aktivere nettverksinnstilling og feilsøking. En administrator kan aktivere eller deaktivere støtte for høy gjennomstrømming for å redusere energiforbruket, konflikter med andre bånd eller kompatibilitetsproblemer.
Ad Hoc-kanal | Med mindre andre datamaskiner i ad hoc-nettverket bruker en annen kanal enn standardkanalen, er det ikke nødvendig å endre kanalen. Verdi: Velg den tillatte driftskanalen fra listen. 802.11b/g: Velg dette alternativet når du bruker 802.11b- og and 802.11g (2,4 GHz) ad hoc-båndfrekvens. 802.11a: Velg dette alternativet når du bruker 802.11a (5 GHz) ad hoc-båndfrekvens. Denne innstillingen gjelder ikke for Intell® WiFi Link 1000-kortet. MERK: Hvis en 802.11a-kanal ikke vises, støttes ikke initiering av ad hoc-nettverk for 802.11a-kanaler.
Ad Hoc-strømstyring | Innstill strømsparingsegenskapene for Enhet-til-Enhet (ad Hoc)-nettverk. Deaktiver: Velg når du kobler til ad hoc-nettverk som inneholder stasjoner som ikke støtter ad hoc-strømstyring Maksimum strømsparing: Velg for å optimalisere batterilevetiden. Støyende miljø: Velg for å optimalisere ytelse eller koble til med flere klienter.
Ad Hoc QoS-modus | Quality of Service (QoS)-kontroll i ad hoc-nettverk. QoS sørger for prioritering av trafikken fra tilgangspunktet over et trådløs-LAN, basert på trafikklassifikasjon. WMM (Wi-Fi Multimedia) er QoS-sertifiseringen til Wi-Fi Alliance (WFA). Når WMM er aktivert, bruker WiFi-adapteret WMM for å støtte prioritetsmerkings- og køfunksjonene for WiFi-nettverk. WMM Aktivert (Standard) WMM deaktivert
Ikke kompatibel for kanal | Denne innstillingen kommuniserer til omkringliggende nettverk at dette WiFi-adapteret ikke er tolerant overfor 40 MHz-kanaler i 2,4 GHz båndet. Standardinnstillingen er at denne er slått av (deaktivert), slik at adapteret ikke sender denne meddelelsen. MERK: Innstillingen gjelder ikke for følgende kort: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Blandet modus-beskyttelse | Brukes for å unngå datakollisjoner i et mikset 802.11b- og 802.11g-miljø. Anmodning om at Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS) [sende/klarere for å sende] skal brukes der klientene muligens ikke kan høre hverandre. CTS-til-selv kan brukes for å få mer gjennomstrømning i et miljø der klienter er nær hverandre og kan høre hverandre.
Strømstyring | Lar deg velge en balanse mellom strømforbruk og WiFi-adapterytelse. Glidebryteren for strøminnstillinger for WiFi-adapteret angir en balanse mellom datamaskinens strømkilde og batteriet. Bruk standardverdi: (Standard) Strøminnstillinger er basert på datamaskinens strømkilde. Manuell: Juster glidebryteren for ønsket innstilling. Bruk den laveste innstillingen for å få maksimal batterilevetid. Bruk den høyeste innstillingen for å få maksimal ytelse. MERK: Strømsparingen varierer basert på nettverksinnstillingene (infrastruktur).
Streifingsaggresjon | Denne innstillingen lar deg definere hvor aggressivt trådløsklienten streifer for å bedre forbindelsen til et tilgangspunkt. Standard: Balansert innstilling mellom ikke-streifing og ytelse. Lavest: Trådløsklienten streifer ikke. Bare betydelig forringelse av koblingskvaliteten fører til at den streifer til et annet tilgangspunkt. Høyest: Trådløsklienten sporer hele tiden linkkvaliteten. Hvis det skjer noen reduksjon, prøver den å finne og streife til et bedre tilgangspunkt.
Gjennomstrømningsutvidelse | Endrer verdien for Packet Burst Control. Aktiver: Velg dette for å aktivere gjennomstrømmingsforbedring. Deaktiver: (Standard) Velg for å deaktivere gjennomstrømmingsforbedring.
Sendestyrke | Standardinnstilling: Høyeste sendestyrkenivå. Lavest: Minimumsdekning: Sett adapteret til laveste sendestyrke. Gjør det mulig for deg å utvide antall dekningsområder eller begrense et dekningsområde. Reduserer dekningsområdet i høytrafikkområder, for å bedre den samlede sendekvaliteten og unngå kødannelse og innblanding fra andre enheter. Høyest: Maksimal dekning: Sett adapteret til maksimalt sendestyrkenivå. Velg for å få maksimal ytelse og rekkevidde i omgivelser med et begrenset antall andre WiFi-radioenheter. MERK: For en bruker er den optimale innstillingen alltid å angi sendestyrken til det lavest mulige nivå som er kompatibelt med kvaliteten på kommunikasjonen. Dette gjør det mulig for det maksimale antallet trådløse enheter å virke i tette områder, og redusere interferens med andre enheter som de deler det samme radiospekteret med. MERK: Denne innstillingen blir virksom når enten modusen Nettverk (Infrastruktur) eller Enhet-til-enhet (ad hoc) brukes.
Trådløsmodus | Velger hvilken modus som skal brukes ved tilkobling til et trådløsnettverk: Bare 802.11a: Koble WiFi-adapteret bare til 802.11a-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere. Bare 802.11b: Koble WiFi-adapteret bare til 802.11b-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere. Bare 802.11g: Koble WiFi-adapteret bare til 802.11g-nettverk. 802.11a og 802.11g: Koble WiFi-adapteret bare til 802.11a- og 802.11g-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere. 802.11b og 802.11g: Koble WiFi-adapteret bare til 802.11b- og 802.11g-nettverk. Gjelder ikke alle adaptere. 802.11a, 802.11b og 802.11g: (Standard) - Koble enten til trådløsnettverkene 802.11a, 802.11b eller 802.11g. Gjelder ikke alle adaptere.
OK | Lagrer innstillinger og går tilbake til forrige side.
Avbryt | Lukker og kansellerer eventuelle endringer.

Tilbake til toppen

Tilbake til innholds

Varemerker og fraskrivelser