Retour à la table des matières

# Paramètres généraux de l'Assistant Profil

La page Paramètres généraux est la première page de l'Assistant Création d'un profil WiFi.

REMARQUE : Tout au long de cette aide, les termes « sans fil » et « WiFi » sont utilisés indifféremment.

## Méthode d'accès

1. Ouvrez l'outil Administration système. Ouvrez un nouveau module ou un module existant.
2. Depuis la fenêtre ou l'onglet Profils, pour un profil existant, cliquez sur Propriétés. Pour un nouveau profil, cliquez sur Ajouter.

Lors de la configuration d'un profil, utilisez le volet de gauche pour naviguer entre les pages Paramètres généraux et Paramètres de sécurité. Les boutons Précédent et Suivant situés en bas de l'Assistant Profil peuvent également être utilisés à cet effet.

## Description de la fenêtre Paramètres généraux

Nom | Description
--- | ---
Nom du profil | Nom du profil de réseau sans fil. Lors de la configuration d'un réseau sans fil sélectionné dans la liste Réseaux WiFi, le nom du profil est le même que le nom du réseau WiFi (SSID). Vous pouvez remplacer ce nom par quelque chose de plus descriptif ou le personnaliser pour votre usage personnel. Exemples : Réseau du bureau, Réseau de Bob, Réseau de la société X
Nom du réseau WiFi (SSID) | Le nom du point d'accès du réseau sans fil utilisé par la carte WiFi pour la connexion. Le nom du réseau doit correspondre exactement au nom du point d'accès sans fil. Le SSID est sensible à la casse. Lorsque vous configurez un réseau sans fil sélectionné dans la liste des réseaux WiFi, le nom du réseau est tiré de cette liste. Vous ne pouvez et ne devez pas le changer. <SSID non diffusé> : si un point d'accès ne diffuse pas son nom de réseau (SSID), ou si la carte réseau reçoit un nom de réseau caché d'un point d'accès furtif, <SSID non diffusé> s'affiche dans la liste des réseaux WiFi. Pour établir la connexion avec un réseau <SSID non diffusé>, vous devez commencer par créer un nouveau profil. Entrez le SSID du point d'accès. Lorsque la connexion est établie, <SSID non diffusé> s'affiche dans la liste des réseaux WiFi. Le profil SSID associé est affiché dans la Liste des profils.
Mode opérationnel | Réseau (Infrastructure) : connexion à un point d'accès. Un réseau d'infrastructure est constitué de un ou plusieurs points d'accès et de un ou plusieurs ordinateurs équipés de cartes WiFi. Ce type de connexion est utilisé pour les réseaux de maisons, d'entreprises, d'hôtels et d'autres endroits, afin de fournir un accès réseau et/ou Internet. REMARQUE : seul le mode Réseau (Infrastructure) est disponible pour les profils d'administration (profils de connexion avant ouverture de session/commun et profils permanents). Reportez-vous à la section Outil Administration système pour plus d'informations. Poste à poste (ad hoc) : connexion directe à d'autres ordinateurs présents sur un réseau sans fil ad hoc. Ce type de connexion est utile uniquement pour les connexions entre deux ordinateurs ou plus. Il ne fournit aucun accès aux ressources du réseau ni à Internet.
Type de profil d'administration (Visible uniquement dans l'outil Administration système) | Permanent : Les profils de connexion permanente sont appliqués au démarrage et lorsque aucun utilisateur n'est connecté à l'ordinateur. Un profil de connexion permanente maintient la connexion sans fil active après la déconnexion d'un utilisateur, soit jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint, soit jusqu'à ce qu'un autre utilisateur se connecte. Connexion avant ouverture de session ou commune : ces profils sont disponibles uniquement avec l'outil Administration système. Les profils de connexion avant ouverture de session/commun sont appliqués dès qu'un utilisateur ouvre une session Windows. La connexion est établie dans le cadre de la séquence de connexion Windows (avant ouverture de session/commun). Ce profil est partagé par tous les utilisateurs.
Avancé | Cliquez sur Avancé pour accéder aux Paramètres avancés. Utilisez les paramètres avancés pour définir les options Maintenir la connexion, Format des noms d'utilisateur, Connexion automatique ou Importation automatique, lancer une application (Application de démarrage), définir le mot de passe d'un profil (Protection par mot de passe), spécifier une adresse de point d'accès particulière pour la connexion de la carte (Point d'accès obligatoire) et définir les options de connexion avant ouverture de session.
Suivant | Permet de passer à la page Paramètres de sécurité.
OK | Termine la création du nouveau profil avec les paramètres actuels.
Annuler | Ferme l'Assistant Création d'un profil WiFi et annule toutes les modifications.
Aide ? | Fournit l'aide en ligne de cette page.

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité