Terug naar inhoud

# Algemene instellingen van de wizard Profiel

De pagina Algemene instellingen is de eerste pagina van de wizard WiFi-profiel maken.

Opmerking: In deze Help worden de termen "draadloos" en "WiFi" gebruikt. Die staan voor hetzelfde.

## Het scherm openen

1. Open het Hulpprogramma voor beheerders. Open een nieuw of bestaand pakket.
2. Klik op het tabblad Profielen voor een bestaand profiel op Eigenschappen. Klik voor een nieuw profiel op Toevoegen.

Wanneer u een profiel configureert, gebruikt u het linkerdeelvenster voor de navigatie door de pagina's Algemene instellingen en Beveiligingsinstellingen. Voor de navigatie kunt u ook gebruik maken van de knoppen Vorige en Volgende, die onderaan de pagina's van de wizard Profiel worden weergegeven.

## Beschrijving van de pagina Algemene instellingen.

Naam | Omschrijving
--- | ---
Profielnaam | Naam van het profiel voor de verbinding met het draadloze netwerk. Wanneer u een draadloos netwerk configureert dat is geselecteerd in de lijst van WiFi-netwerken, is de profielnaam gelijk aan de naam van het WiFi-netwerk (SSID). U kunt deze naam wijzigen in een meer beschrijvende naam. Voorbeelden: Mijn kantoornetwerk, Jan’s thuisnetwerk, ABC-bedrijfsnetwerk
Naam WiFi-netwerk (SSID) | Naam van het draadloze netwerktoegangspunt waarmee de WiFi-adapter is verbonden. De netwerknaam moet exact overeenkomen met de naam die is ingesteld op het draadloze toegangspunt. Namen zijn hoofdlettergevoelig. Wanneer u een profiel configureert voor een draadloos netwerk dat u hebt geselecteerd in de lijst van WiFi-netwerken, wordt de SSID overgenomen uit die lijst. U kunt de naam dan niet wijzigen. <SSID niet uitgezonden>: Als een toegangspunt de netwerknaam (SSID) niet uitzendt of als de WiFi-adapter de verborgen netwerknaam van een verborgen toegangspunt detecteert, wordt dit weergegeven in de lijst met WiFi-netwerken. Om een koppeling tot stand te brengen met een netwerk waarvoor <SSID niet uitgezonden> wordt vermeld, moet een nieuw profiel worden gemaakt voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. In dat geval geeft u de werkelijke SSID voor het toegangspunt op. Wanneer de verbinding is gemaakt, wordt in de lijst van WiFi-netwerken nog steeds <SSID niet uitgezonden> weergegeven. Het gekoppelde SSID-profiel wordt weergegeven in de profiellijst.
Uitvoermodus | Netwerk (Infrastructuur): Verbinding maken met een toegangspunt. Een infrastructuurnetwerk bestaat uit één of meer toegangspunten en één of meer computers met WiFi-adapters. Dit is de uitvoermodus die wordt gebruikt in thuisnetwerken, bedrijfsnetwerken, hotels en elders om gebruikers toegang te geven tot het netwerk en/of internet. Opmerking: Voor beheerderprofielen (profielen vóór aanmelding/gemeenschappelijk en continue verbindingen) is alleen de modus Netwerk (Infrastructuur) beschikbaar. Zie Hulpprogramma voor beheerders voor meer informatie. Apparaat naar apparaat (ad hoc): Er wordt direct verbinding gemaakt met andere computers in een draadloos ad-hocnetwerk. Deze uitvoermodus is alleen handig voor verbindingen tussen twee of meer computers. Er wordt geen toegang tot resources in het netwerk of internet mee verkregen.
Soort profiel (Wordt alleen weergegeven in Hulpprogramma voor beheerders) | Continu: Profielen voor continue verbindingen worden toegepast bij het opstarten en wanneer niemand is aangemeld bij de computer. Wanneer een gebruiker zich afmeldt, zorgt het profiel voor de continue verbinding voor het handhaven van de draadloze verbinding totdat de computer uit wordt gezet of een andere gebruiker zich aanmeldt. Vóór aanmelding/gemeenschappelijk: Deze profielen zijn alleen beschikbaar als u het Hulpprogramma voor beheerders gebruikt. Gemeenschappelijk gebruikte profielen voor verbindingen vóór de aanmelding worden toegepast zodra een gebruiker zich aanmeldt. De verbinding wordt tot stand gebracht als onderdeel van het aanmeldingsproces van Windows (vóór aanmelding/gemeenschappelijk). Dit profiel wordt gedeeld door alle gebruikers.
Geavanceerd | Klik op Geavanceerd om de Geavanceerde instellingen te openen. Met de Geavanceerde instellingen kunt u de opties Verbinding handhaven bij afmelding, Indeling voor gebruikersnaam, Automatisch verbinden of Automatisch importeren instellen, een toepassing starten (Toepassing automatisch starten), een profielwachtwoord instellen (Wachtwoordbeveiliging), een specifiek adres van een toegangspunt opgeven voor de adapterverbinding (Verplicht toegangspunt) en opties voor de verbinding vóór de aanmelding opgeven.
Volgende | Doorgaan naar de pagina Beveiligingsinstellingen.
OK | Hiermee worden de opgegeven instellingen gebruikt voor het profiel.
Annuleren | Hiermee sluit u de wizard WiFi-profiel maken en annuleert u alle wijzigingen.
Help? | Hiermee kunt u de helpinformatie voor deze pagina bekijken.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Voorwaarden voor het gebruik