목차로 돌아가기

# 응용 프로그램 설정(관리자 도구)

관리자는 사용자 컴퓨터에서 응용 프로그램이 작동하는 방법을 제어하고 WiFi 연결의 다양한 측면을 사용자가 제어할 수 있는 수준을 선택하도록 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 설정을 구성할 수 있습니다. 이러한 설정은 관리자 도구를 사용하여 구성합니다.

참고: 이러한 설정 중 다수는 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.

## 액세스 방법

1. 관리자 도구를 엽니다.
2. 새 패키지 만들기 또는 기존 패키지 열기로 선택합니다.
3. 응용 프로그램 설정 탭을 클릭하고 이 패키지에 응용 프로그램 설정 포함을 클릭합니다.
4. 원하는 설정을 선택합니다. 일부 설정에는 추가 정보가 필요합니다.

## 응용 프로그램 설정 설명

이름 | 설명
--- | ---
802.1X 인증 | 사용자가 프로파일을 만들거나 다음과 같은 802.1X 인증 EAP 유형을 지원하는 네트워크에 연결할 수 있도록 허용: 사용자 컴퓨터에서 사용하려는 802.1X 인증 EAP 유형을 선택합니다: EAP LEAP, EAP PEAP, EAP TLS, EAP SIM, EAP TTLS, EAP FAST, EAP AKA. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
AAA의 제어 | 다른 응용 프로그램에서 WiFi 어댑터를 사용하고 있을 때 알림 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
어댑터 전환 | 어댑터 전환 활성화 활성화하면 유효한 유선 이더넷 연결을 발견할 때마다 WiFi 연결 유틸리티가 WiFi 네트워크 연결을 자동으로 끊습니다. 시스템의 유선 이더넷 연결이 끊길 경우 WiFi 연결 유틸리티는 자동으로 마지막으로 연결된 WiFi WiFi 프로파일에 연결하려 시도합니다. 마지막으로 연결한 네트워크를 사용할 수 없는 경우 WiFi 연결 유틸리티는 기본 설정 프로파일 목록을 기반으로 첫 번째 사용 가능한 무선 네트워크에 연결하려 시도합니다. 참고: 특정 사용자를 위한 동작이 아니라 시스템 단위 동작입니다.
관리자 도구 | 사용자가 관리자 도구에 액세스할 수 있도록 허용 이 상자를 선택하면 사용자가 컴퓨터의 관리자 도구에 액세스할 수 있습니다(도구가 설치된 경우). 관리자 도구 액세스 기능을 제거하려면 상자를 선택 해제합니다.
응용 프로그램 자동 실행 | 연결 시 사용자가 응용 프로그램을 시작할 수 있도록 허용 이 기능을 활성화하면 특정 네트워크 프로파일이 연결될 때마다 시작할 응용 프로그램을 사용자가 지정할 수 있습니다. 사용자는 프로파일을 선택한 다음 응용 프로그램, 배치 파일 또는 스크립트를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 랩톱이 특정 무선 네트워크에 연결될 때마다 가상 사설망(VPN) 세션이 자동으로 시작되기를 원할 수 있습니다. 이 기능을 선택 취소(비활성화)할 경우 사용자는 특정 네트워크 프로파일이 연결될 때 응용 프로그램이 자동으로 시작되도록 지정할 수 없습니다.
응용 프로그램 껴기/끄기 전환 | WiFi 켜기 토글 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티의 WiFi 켜기/WiFi 끄기 스위치를 비활성화하려면 타사 응용 프로그램을 활성화합니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
CCXv4 | Cisco Compatible Extensions, 버전 4에는 EAP-FAST 개선이 포함됩니다. 이러한 옵션 중 일부는 사용자 프롬프트 및 경고에 대한 옵션입니다. CCXv4 활성화를 선택하여 EAP-FAST 프로파일에 대한 Cisco Compatible Extensions 버전 4(CCXv4) 기능을 활성화합니다. 참고: CCXv4가 활성화되어 있지 않으면 관리자 도구의 EAP-FAST A-ID(Authority Identifier) 그룹 기능을 사용할 수 없습니다. 다음 프롬프트 중에서 EAP-FAST PAC 배포를 위해 사용자 컴퓨터에서 활성화 또는 비활성화할 것을 선택하십시오. 인증되지 않은 배포에 대해 프롬프트 및 경고 표시 안 함: PAC가 없거나 연결될 서버에서 전송한 A-ID와 일치하는 PAC가 없는 경우 PAC 자동 배포에 대해 프롬프트 및 경고 표시를 해제하는 옵션입니다. 기본 서버를 전환할 때 프롬프트 표시 안함(A-ID): 클라이언트가 PAC를 배포한 서버를 발견한 경우(현재 기본 서버로 선택되어 있지는 않음) 프롬프트를 해제하는 옵션입니다. PAC가 제공된 후 인증되지 않은 배포 끄기: A-ID에 대한 PAC가 배포된 후 자동으로 자동 배포 기능을 해제하는 옵션입니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
자격 증명 캐시 | 사용자가 로그온한 후 자격 증명을 저장하려면 선택합니다. 무선 연결이 일시적으로 끊기면 다시 연결되는 즉시 저장된 자격 증명이 사용됩니다. 사용자가 로그오프하면 자격 증명이 지워집니다. 참고: 이 확인란을 선택하지 않은 경우에는 프로파일을 만들 때 연결할 때마다 메시지 표시 옵션을 사용할 수 없습니다.
인증서 만료 경고 | 인증서 만료 경고 활성화 선택 시 인증서 만료 시기가 가까워지면 WiFi 연결 유틸리티가 사용자에게 알립니다. 제공된 URL을 이용하여 인증서 서버에서 해당 인증서를 업데이트할 수 있습니다. 선택 시 다음 필드가 활성화됩니다. 인증서 업데이트까지 남은 일 수: 사용자 경고 수신이 만료되기 전까지 남은 기간(일)입니다. 인증서 업데이트 URL: 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워킹 | 사용자에 의한 장치 대 장치(Ad Hoc) 프로파일 만들기 또는 장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크 연결을 활성화하거나 비활성화합니다. 사용자에 의한 장치 대 장치 네트워크 연결을 활성화하거나 비활성화하려면 다음 중 하나를 선택하십시오. 장치 대 장치 네트워킹 활성화 안전한 장치 대 장치 네트워크 연결만 활성화 장치 대 장치 네트워킹 비활성화 사용자가 장치 대 장치(Ad Hoc) 설정을 사용하여 프로파일을 구성하도록 허용하거나 장치 대 장치(Ad Hoc)를 구성하지 못하도록 하려면 다음 중에서 선택하십시오. 장치 대 장치 응용 프로그램 설정 표시 장치 대 장치 응용 프로그램 설정 숨기기 WiFi 프로파일 일반 설정 만들기에서 장치 대 장치(Ad Hoc) 모드를 제거하려면 장치 대 장치 네트워크 연결 비활성화와 장치 대 장치 응용 프로그램 설정 숨기기를 모두 선택합니다. 이렇게 하면 사용자가 장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크를 지원하는 프로파일을 만들지 못하게 됩니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
드라이버 이벤트 로깅 | 드라이버 이벤트 로깅은 드라이버 특정 이벤트를 캡처 및 로깅합니다. 이러한 이벤트는 무선 이벤트 뷰어에서 볼 수 있습니다. 여기서는 표준 로깅 또는 문제 해결 로깅을 활성화하도록 선택할 수 있습니다. 무선 이벤트 뷰어 설정 참조 드라이버 이벤트 로깅 활성화 표준 로깅 문제 해결 로깅:
가져오기 및 내보내기 | 프로파일을 가져오거나 내보낼 수 있음 사용자 컴퓨터로 프로파일 가져오기 또는 내보내기를 허용하려면 선택합니다. 여기서 활성화되면 자동 가져오기 폴더에 있는 프로파일을 자동으로 가져옵니다.
인텔® 액티브 관리 기술 설정 | 사용자 이름 암호 인텔® 액티브 관리 기술이 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 프로파일을 동기화하기 위해 사용하는 기본 이름을 덮어쓰려면 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
인텔® My WiFi 기술(MWT) | 인텔® MWT Cell Forwarding API를 활성화합니다. BSS 연결을 사용하는 인텔® MWT 네트워크를 연결하기 위해 타사 응용 프로그램이 IP 패킷 API의 인텔® MWT Cell Forwarding을 사용할 수 있게 하려면 클릭합니다. 참고: Windows* XP 클라이언트에는 이 설정이 적용되지 않습니다. 다음 어댑터 중 하나가 장착된 클라이언트에도 이 설정이 적용되지 않습니다. Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
연결 유지 | 사용자 프로파일에 대한 연결 유지 설정을 숨깁니다. WiFi 프로파일 만들기의 고급 설정에서 연결 유지 옵션을 숨기려면 선택합니다. 연결 유지 옵션은 로그오프 후 사용자 프로파일에 대한 WiFi 연결을 유지합니다. 참고: 연결 유지 옵션은 연결 시 로그오프로 구성되었을 때 Nortel VPN 클라이언트와 함께 사용할 수도 있습니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
스마트 카드 연결 유지 | 스마트 카드를 사용할 수 없는 경우 연결 유지 무선 장치가 스마트 카드 자격 증명을 사용하는 네트워크에 연결된 동안 스마트 카드를 제거할 때 연결을 유지하려면 선택합니다. WiFi 연결 유틸리티는 기본적으로 스마트 카드 제거 시, 스마트 카드 자격 증명을 사용하는 연결을 종료합니다. 이 기능을 켜면 연결된 채로 유지됩니다(다른 이유로 재인증이 필요하지 않은 한). 컴퓨터가 스마트 카드/SIM 자격 증명을 사용하여 네트워크에 연결되는 동안 스마트 카드가 제거되는 경우 연결을 유지하려면 선택합니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
메시지 켜기/끄기 전환 | 사용자 컴퓨터에서 WiFi 켜기 토글 메시지 활성화 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티 WiFi 켜기/끄기 스위치가 비활성화되었음을 사용자에게 알리기 위해 타사 응용 프로그램을 활성화하려면 선택합니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
Microsoft Windows* XP 공존 | 이 시스템에서 Microsoft Wireless Zero Configuration과 인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어를 함께 사용할 수 있습니다. 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티가 활성화될 때 Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration 서비스가 비활성화되지 않도록 하려면 선택합니다. 공존을 허용하려면 선택합니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
영구 연결 | 사용자 로그온 전에 영구 연결 및 컴퓨터 정책을 업데이트합니다를 선택합니다. 참고: 정책을 업데이트하면 최대 2분 동안 기록이 지연될 수 있습니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
사전 로그온 Cisco 모드 | 사전 로그온 동안 Cisco 모드 활성화 Cisco 액세스 포인트는 여러 WiFi 네트워크 이름(SSID)을 지원하지만 브로드캐스트하는 SSID는 하나뿐입니다. 액세스 포인트에 연결하기 위해 각 프로파일을 사용하여 연결을 시도합니다. 각 프로파일에 대한 이러한 연결 모드를 Cisco 모드라고 합니다. 기본값은 활성화됨입니다. 비활성화하려면 선택을 취소합니다. 참고: 활성화되는 경우 사전 로그온 연결로 연결 시간이 늘어날 수 있습니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
프로파일 연결 | 사용자 프로파일 전환 비활성화 관리자 프로파일에 대한 사용자 연결을 제어합니다. 이 설정을 해제하면 사용자가 사용자 프로파일과 관리자 프로파일 모두에 연결할 수 있습니다. 이 설정이 활성화되면 사용자가 관리자 프로파일에 연결만 할 수 있으며 관리자는 다음과 같이 사용자가 사용할 수 있는 관리자 프로파일을 선택합니다. 사용자가 모든 관리자 프로파일에 연결하도록 허용 사용자가 첫번째 관리자 프로파일에만 연결하도록 허용 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
보안 수준 | 사용자 컴퓨터의 보안 수준을 선택하십시오. 사용자는 이 보안 수준을 갖는 프로파일에만 연결할 수 있습니다. 사용자가 개인 보안 기능이 있는 네트워크에만 연결하도록 허용 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
공유 폴더 알림 | 사용자 컴퓨터에 대한 공유 폴더 알림 설정을 선택합니다. 비보안 네트워크에 연결되어 있는 동안 자동으로 공유 폴더의 공유를 해제합니다. 이 알림을 비활성화합니다. 비보안 네트워크에 연결되면 알립니다(기본값). 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
단일 사인온 | 사용자 컴퓨터에서 활성화할 관리자 프로파일 유형을 선택합니다. 단일 사인온: 영구 연결: 시작 도중 및 컴퓨터에 로그인한 사용자가 없을 때 프로파일이 활성화됩니다. 사전 로그온 또는 공통 연결: 컴퓨터에 사용자가 로그온한 후 즉시 프로파일이 활성화됩니다. 사전 로그온 기능이 설치되면 로그온 프로세스에서 프로파일이 활성화됩니다. 사전 로그온 기능이 설치되지 않으면 프로파일은 공통 프로파일이 되며 사용자 세션이 시작될 때 활성화됩니다. 관리자 프로파일은 사용자 프로파일 목록의 맨 위(또는 맨 아래)에 배치됩니다. 이러한 프로파일은 사용자가 변경 또는 삭제할 수 없습니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
지원 정보 | WiFi 연결 유틸리티의 정보 상자에 표시되는 지원 정보를 지정합니다. 지원 URL: 고객이 기술 지원을 위해 액세스할 때 사용할 지원 센터 웹 사이트를 입력합니다. 지원 전화 번호: 고객이 기술 지원을 위해 연락할 때 사용할 전화 번호를 입력합니다.
VoIP(Voice over IP) | 타사 소프트웨어가 사용자 컴퓨터의 VoIP 응용 프로그램을 사용할 수 있도록 합니다. 기본적으로 이 기능을 사용하도록 설정되어 있습니다.
Wi-Fi Protected Setup* | WiFi 연결 유틸리티는 Wi-Fi Protected Setup*을 지원하는 액세스 포인트의 레지스트라로 작동하도록 구성할 수 있습니다. 레지스트라는 액세스 포인트 키와 암호를 자동으로 또는 USB 플래시 드라이브나 기타 외부 장치를 사용하여 수동으로 안전하게 전송합니다. 다른 장치 등록 활성화(기본값). 장치 등록 활성화 응용 프로그램 설정 숨기기. WiFi 연결 유틸리티로 다른 장치를 등록하려면 다른 장치 등록 활성화를 선택합니다. WiFi 연결 유틸리티 응용 프로그램 설정에서 장치 등록 활성화 응용 프로그램 설정 숨기기를 선택하여 사용자가 설정을 변경하지 못하게 할 수도 있습니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
WiFi 관리자 | 사용자의 무선 연결을 제어하는 WiFi 관리자를 선택합니다. 이전에 로그인한 사용자의 WiFi 관리자를 사용하거나 각 사용자가 기본 WiFi 관리자를 선택할 수 있도록 허용합니다. 로그온 후에 모든 사용자가 인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어와 Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration 사이에서 전환할 수 있도록 허용합니다. 로그인 시의 WiFi 관리자는 최종 사용자가 로그오프할 때 활성 WiFi 관리자에 의해 결정됩니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
WiFi 켜기/끄기 | 무선 라디오를 제어합니다. 변경하지 않음: 무선이 켜지거나 꺼지지 않습니다. WiFi 끄기: 이 관리자 프로파일은 라디오를 끕니다. WiFi 켜기: 이 관리자 프로파일은 라디오를 켭니다. 802.11a 라디오만 끄기: WiFi 켜기가 활성화된 경우에 선택할 수 있습니다. WiFi 켜기/끄기 선택 사항 비활성화: 사용자가 WiFi 연결 유틸리티 주 창 또는 작업 표시줄 메뉴에서 WiFi 켜기/끄기 컨트롤에 액세스하지 못하게 하려면 선택합니다. 라디오 컨트롤을 켜거나 끄려고 하면 관리자가 이 기능을 비활성화했음을 알리는 메시지가 나타납니다. 802.11a 라디오 켜기/끄기 선택 사항 추가: 사용자가 802.11b/g 라디오와 별도로 802.11a 라디오를 켜고 끌 수 있도록 허용하려면 선택합니다. 이 옵션을 선택한 경우 802.11a 라디오 켜기/끄기 선택 사항 비활성화를 사용할 수 있게 됩니다. 802.11a 라디오 켜기/끄기를 표시하되, 이 기능을 비활성화하려면 선택합니다. 이렇게 하면, 라디오를 통해 사용자에게 개인 제어 권한을 제공할 수 있습니다. 사용자 컴퓨터에 이 기능을 설치했으면 아래의 지침을 따라 802.11a 라디오 컨트롤을 켜거나 끄십시오. 802.11a 라디오를 끄려면: WiFi 연결 유틸리티 주 창에서 WiFi 켜기 버튼을 클릭합니다. 라디오 옵션 목록이 표시됩니다. 802.11a 라디오 끄기를 선택합니다. 이제 802.11a 라디오가 비활성화되어 있습니다. 802.11a 라디오를 켜려면: WiFi 연결 유틸리티 주 창에서 802.11a 라디오 끄기 버튼을 클릭합니다. 라디오 옵션 목록이 표시됩니다. WiFi 켜기를 선택합니다. 이제 802.11a 라디오가 활성화되었습니다. 참고: 이 설정은 Windows* XP 클라이언트에서 실행 중인 패키지에만 적용됩니다.
무선 이벤트 뷰어 설정 | 무선 이벤트 뷰어 설정 무선 이벤트 로깅 활성화 이 기능은 클라이언트 시스템에 무선 이벤트의 로그 파일을 만들며 이 파일은 네트워크 파일 서버 또는 다른 위치로 복사할 수 있습니다. 기본값은 무선 이벤트 로깅을 끄는 것입니다. 무선 이벤트 로깅 활성화를 클릭하면 설정이 활성화됩니다. 로그 파일 설정 창을 열려면 설정을 클릭합니다. 일반 탭 무선 로그 파일을 쓸 폴더 지정: 클라이언트 시스템에 절대 위치를 지정합니다. 로그 파일 이름 접두어: 로그 파일의 이름입니다. 이름 형식은 다음과 같습니다. <ComputerName_UserDomain>. 최대 로그 파일 크기: 로그 파일 크기를 제한하기 위해 현재 로그 파일이 지정된 크기(MB)를 초과하면 새 로그 파일이 만들어집니다. 기본 파일 크기는 1MB입니다. 1MB씩 늘려 최대 10MB의 파일 크기를 선택할 수 있습니다. 로그 파일 복사 탭 로그 파일 복사 활성화: 이 기능을 사용하면 클라이언트 로그 파일을 다른 위치에 복사할 수 있습니다. 다음 위치에 로그 파일 복사: 로그 파일이 복사될 위치를 표시합니다. 일반적으로 관리 서버입니다. 다음 중 복사 주기 선택: 복사 주기에는 다음과 같은 두 가지 옵션이 있습니다. 새 로그 파일을 만들 때 모든 이전 로그 파일을 복사합니다. 지정된 간격(일)에 따라 모든 이전 로그 파일 복사: 기간(일)을 선택합니다. 이 숫자의 범위는 1 - 30일입니다. 기본값은 7일입니다. 로그 파일 삭제 탭 다음 중 오래된 로그 파일을 삭제하는 시점을 선택합니다. 오래된 로그 파일을 삭제하지 않음. 다음 중 선택된 조건에 부합되는 경우 오래된 로그를 삭제합니다. 지정된 간격(일)으로 오래된 로그 파일 삭제: 이 숫자의 범위는 1 - 30입니다. 로그 파일의 총 크기가 초과되면 오래된 로그 파일 삭제: 이 숫자의 범위는 1 - 10MB(1MB씩 증가)입니다. 로그 파일을 복사할 때마다 오래된 로그 파일 삭제.
닫기 | 관리자 도구를 닫습니다.
도움말? | 이 페이지에 대한 도움말 정보를 제공합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보