Terug naar inhoud

# Adapterinstellingen (Beheerder)

Via het scherm Adapterinstellingen kunt u de eigenschappen van de WiFi-adapter die is geïnstalleerd in uw computer, bepalen en weergeven. Niet alle hier genoemde instellingen zijn van toepassing op alle adapters. Zie de omschrijving van de instelling.

Deze versie van Intel® PROSet/Wireless WiFi-software is compatibel met de volgende adapters:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Het scherm openen

1. Open het Hulpprogramma voor beheerders.
2. Selecteer Nieuw pakket maken of Bestaand pakket openen.
3. Klik op de tab Adapterinstellingen en klik op Adapterinstellingen opnemen in dit pakket.

## Adapterinstellingen configureren

1. Klik in het Hulpprogramma voor beheerders op Adapterinstellingen opnemen in dit pakket.
2. Voor elk van de hieronder genoemde instellingen selecteert u een van de volgende opties:
   - Standaardwaarde gebruiken: Hiermee wordt de standaardwaarde op de machine van de gebruiker hersteld.
   - Geen wijziging: (Alleen voor gebruikers van Windows* XP.) De door de gebruiker gekozen waarde wordt gehandhaafd. De beheerder beslist om niet alle instellingen op de computer van een gebruiker dwingend op te leggen. De gebruiker kan de instellingen van de WiFi-adapter wijzigen via het menu Geavanceerd van het Intel® PROSet/Wireless WiFi-verbinding hulpprogramma.
   - Geen wijziging: (Alleen voor gebruikers van Windows Vista* en Windows* 7.) De door de gebruiker gekozen waarde wordt gehandhaafd. De beheerder beslist om niet alle instellingen op de computer van een gebruiker dwingend op te leggen. De gebruiker kan de instellingen van de WiFi-adapter wijzigen in Apparaatbeheer.
   - De waarde selecteren: De beheerder selecteert de waarde die moet worden gebruikt op de computer van de gebruiker.

## Beschrijving instellingen WiFi-adapter

Hieronder vindt u beschrijvingen van de instellingen van de WiFi-adapter.

Naam | Omschrijving
--- | ---
802.11n-kanaalbreedte (2,4 GHz) | Stel de kanaalbreedte in voor de modus met hoge doorvoersnelheid om de prestaties te maximaliseren. Stel de kanaalbreedte in op Automatisch of 20 MHz. 20 MHz is de standaardinstelling. Gebruik 20 MHz als 802.11n-kanalen beperkt zijn. Deze instelling is alleen van toepassing op 802.11n-compatibele adapters. Opmerking: Deze instelling is niet van toepassing op de volgende adapters: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (alleen 20-MHz kanaalbreedte)
802.11n-kanaalbreedte (5,2 GHz) | Stel de kanaalbreedte in voor de modus met hoge doorvoersnelheid om de prestaties te maximaliseren. Stel de kanaalbreedte in op Automatisch of 20 MHz. Automatisch is de standaardinstelling. Gebruik 20 MHz als 802.11n-kanalen beperkt zijn. Deze instelling is alleen van toepassing op 802.11n-compatibele adapters. Opmerking: Deze instelling is niet van toepassing op de volgende adapters: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n-modus | De 802.11n-standaard, met MIMO (multiple-input multiple-output), is een uitbreiding van de vorige 802.11-standaarden. De verbeterde doorvoer van gegevens met MIMO zorgt voor een snellere overdracht. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld om de 802.11n-modus van de WiFi-adapter in te stellen. Ingeschakeld is de standaardinstelling. Deze instelling is alleen van toepassing op 802.11n-compatibele adapters. Opmerking: Als u een overdrachtsnelheid van meer dan 54 Mbps wilt behalen op 802.11n-verbindingen, moet WPA2*-AES-beveiliging zijn geselecteerd. U kunt er ook voor kiezen om geen beveiliging (Geen) te selecteren, bijvoorbeeld als u netwerkinstellingen wilt configureren of problemen met het netwerk wilt oplossen. Een beheerder kan ondersteuning voor de modus met hoge doorvoersnelheid inschakelen of uitschakelen om het energieverbruik, conflicten met andere banden of compatibiliteitsproblemen te beperken.
Ad-hockanaal | Tenzij de andere computers in het ad-hocnetwerk een ander kanaal gebruiken dan het standaardkanaal, hoeft u het kanaal niet te wijzigen. Waarde: Selecteer een van de toegestane kanalen in de lijst. 802.11b/g: Selecteer deze optie wanneer u 802.11b en 802.11g (2,4 GHz) wilt gebruiken als frequentie voor de ad-hocband. Voor deze band is het standaardkanaal 11. 802.11a: Selecteer deze optie wanneer u 802.11a (5 GHz) wilt gebruiken als frequentie voor de ad-hocband. Voor deze band is het standaardkanaal 36. Deze instelling is niet van toepassing op de adapter Intel® WiFi Link 1000. Opmerking: Wanneer geen 802.11a-kanaal wordt weergegeven, wordt het initialiseren van ad-hocnetwerken niet ondersteund voor 802.11a-kanalen.
Energiebeheer ad-hocverbindingen | Hier kunt u energiebesparende voorzieningen voor ad-hocnetwerken instellen. Uitgeschakeld: Selecteer deze optie wanneer u verbinding maakt met ad-hocnetwerken met daarin stations die energiebeheer niet ondersteunen. Maximale energiebesparing: Selecteer deze optie om de batterij te sparen. Omgeving met ruis: Selecteer deze optie voor optimale prestaties of wanneer u verbinding maakt met meerdere clients.
Ad-hoc QoS-modus | QoS-besturing (Quality of Service) in ad-hocnetwerken. QoS voorziet in prioritering van het verkeer vanuit het toegangspunt over een draadloos netwerk op basis van een classificatie van het verkeer. WMM* (Wi-Fi MultiMedia*) is de QoS-certificatie van de Wi-Fi Alliance* (WFA). Als WMM* ingeschakeld is, gebruikt de WiFi-adapter WMM voor de ondersteuning van prioriteitcodering en wachtrijmogelijkheden voor WiFi*-netwerken. WMM ingeschakeld WMM uitgeschakeld (standaard)
Niet compatibel met 40-Mhz kanaal | Deze instelling laat netwerken in de omgeving weten dat deze WiFi-adapter niet compatibel is met 40-MHz kanalen in de 2,4-GHz band. Standaard is deze optie uitgeschakeld, zodat de adapter deze melding niet verzendt. Opmerking: Deze instelling is niet van toepassing op de volgende adapters: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Beveiliging van gemengde modus | Deze modus kunt u gebruiken om botsingen te voorkomen in een omgeving waarin een combinatie van 802.11b, 802.11g, 802.11a en 802.11n wordt gebruikt. RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) moet worden gebruikt in een omgeving waarin clients mogelijk niet met elkaar kunnen communiceren. CTS-naar-zelf kan worden gebruikt om de doorvoer te verbeteren in omgevingen waarin clients dicht bij elkaar zijn geïnstalleerd en met elkaar kunnen communiceren. (CTS-naar-zelf wordt niet ondersteund voor 802.11n.)
Energiebeheer (Weergave voor beheerders) | Wanneer u een beheerpakket maakt, kunt u bij Energiebeheer een balans selecteren tussen energieverbruik en prestaties van de WiFi-adapter. PSP - Energiebesparende stand CAM - Constant geactiveerde modus Selecteer een van de niveaus voor de Energiebesparende modus: PSP CAM: De clientadapter staat continu aan. PSP Niveau 1: Maximaal energieverbruik. PSP Niveau 2-4: Maximaal mogelijke energieverbruik. PSP Niveau 5: Maximale levensduur batterij. PSP Auto: De standaardinstelling is PSP Niveau 5. Opmerking: Hoeveel energie wordt bespaard, is afhankelijk van de instellingen van het infrastructuurnetwerk.
Modus preambule | Hier kunt u de instelling van de lengte van de preambule wijzigen. Deze instelling is door het toegangspunt ontvangen bij de eerste verbinding. Gebruik altijd de automatische preambule voor optimale netwerkdoorvoer. Met Automatische preambule bij verzenden wordt de lengte van de preambule automatisch gedetecteerd. Gebruik een korte preambule als deze wordt ondersteund. Is dat niet het geval, dan gebruikt u een lange preambule bij verzenden. Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar als de WiFi-adapter van de client een Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection of een Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection is.
Agressiviteit bij zwerven | Met deze instelling kunt u opgeven hoe agressief een draadloze client moet zwerven om de verbinding met een toegangspunt te verbeteren. Klik op Standaardwaarde gebruiken om een balans te zoeken tussen niet zwerven en prestaties of selecteer een waarde in de keuzelijst. Waarden: 0: Niet zwerven: De draadloze client zwerft niet. Alleen bij een zeer significante verslechtering van de verbinding gaat de client zwerven naar een ander toegangspunt. 1-3: Zwerven toegestaan 2: Standaardwaarde: Balans tussen niet zwerven en prestaties. 4: Maximale agressiviteit bij zwerven
Verbetering van doorvoer | Hier kunt u de waarde voor Packet Burst Control wijzigen. Inschakelen: Hiermee wordt verbetering van de doorvoer ingeschakeld. Uitgeschakeld: (standaardinstelling) De verbetering van de doorvoer is uitgeschakeld.
Verzendenergie | Als u de verzendenergie verlaagt, vermindert u de dekking van de WiFi-radio. Standaardinstelling: Hoogste energie-instelling Waarden: Verzend Minimaal: Laagste: minimale dekking. Hiermee gebruikt de adapter het minimale energieniveau bij het verzenden. Met deze instelling kunt u het aantal dekkingsgebieden uitbreiden of een dekkingsgebied inperken. Verminder het dekkingsgebied in omgevingen met veel verkeer om de algehele transmissiekwaliteit te verbeteren en opstoppingen en interferentie met andere apparaten te voorkomen. Verzend Niveau 1, Verzend Niveau 2, Verzend Niveau 3: Deze instellingen verschillen per land. Verzend Maximaal: Hoogste: maximale dekking. Hiermee gebruikt de adapter het maximale energieniveau bij het verzenden. Selecteer deze optie voor maximale prestaties en een maximaal bereik in omgevingen met een beperkt aantal andere radioapparaten. Als u Geen wijziging selecteert, wordt deze instelling niet gewijzigd op de computer van de gebruiker. Opmerking: De beste resultaten worden bereikt wanneer het vermogen voor de transmissie wordt ingesteld op het laagste niveau waarbij de kwaliteit van de communicatie nog voldoende is. Daarmee wordt het voor het grootste aantal draadloze apparaten mogelijk om te functioneren in drukke omgevingen en vermindert de interferentie met andere apparaten waarmee deze radio het radiospectrum deelt. Opmerking: Deze instelling wordt gebruikt binnen zowel infrastructuurnetwerken als ad-hocnetwerken.
Draadloze modus | Selecteer de modus die u wilt gebruiken voor de verbinding met een WiFi-netwerk: Alleen 802.11a: De WiFi-adapter kan alleen worden verbonden met 802.11a-netwerken. Niet van toepassing voor alle adapters. Alleen 802.11b: De WiFi-adapter kan alleen worden verbonden met 802.11b-netwerken. Niet van toepassing voor alle adapters. Alleen 802.11g: De WiFi-adapter kan alleen worden verbonden met 802.11g-netwerken. 802.11a en 802.11g: De draadloze WiFi-adapter kan alleen worden verbonden met 802.11a- en 802.11g-netwerken. Niet van toepassing voor alle adapters. 802.11b en 802.11g: De draadloze WiFi-adapter kan alleen worden verbonden met 802.11b- en 802.11g-netwerken. Niet van toepassing voor alle adapters. 802.11a, 802.11b en 802.11g: (Standaard) - Verbinding maken met draadloze netwerken die gebruikmaken van 802.11a, 802.11b of 802.11g. Niet van toepassing voor alle adapters.

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Voorwaarden voor het gebruik