กลับไปที่สารบัญ

# ตัวเลือกส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco

ตัวเลือก Cisco: ใช้สำหรับเปิดใช้หรือยกเลิกใช้งานการจัดการวิทยุ และโหมดเซลล์แบบผสม หรือยอมรับการข้ามเครือข่ายแบบเร็ว (CCKM)

หมายเหตุ: ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco จะถูกเปิดใช้โดยอัตโนมัติสำหรับส่วนกำหนดค่า CKIP, LEAP หรือ EAP-FAST ถ้าต้องการแทนที่ลักษณะการทำงานนี้ ให้เลือกหรือล้างตัวเลือกต่างๆ ในหน้านี้

- ยอมรับการข้ามเครือข่ายแบบเร็ว (CCKM): เลือกเพื่อเปิดใช้อแด็ปเตอร์ WiFi ของเครื่องลูกข่ายสำหรับการใช้งานข้ามเครือข่ายแบบรวดเร็วและปลอดภัย เมื่อกำหนดค่า LAN ไร้สายสำหรับการเชื่อมต่อใหม่แบบเร็ว อุปกรณ์ที่ใช้ได้กับ EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC, PEAP-MS-CHAP-V2 หรือ LEAP จะสามารถข้ามเครือข่ายจากจุดเชื่อมต่อหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้โดยไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์หลัก ใช้ Cisco Centralized Key Management (CCKM) จะทำให้จุดเชื่อมต่อที่ถูกกำหนดให้ใช้งาน Wireless Domain Services (WDS) และสามารถทำงานแทนเซิร์ฟเวอร์ RADIUS รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องลูกข่ายโดยแทบไม่เกิดความล่าช้าในการรับส่งสัญญาณเสียงหรือการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว

ใช้งาน Cisco Compatible Extensions: เลือกเพื่อเปิดใช้งาน Cisco Compatible Extensions สำหรับส่วนกำหนดค่าการเชื่อมต่อ WiFi นี้

- ใช้งานการสนับสนุนการจัดการวิทยุ: เลือกเพื่อให้อแด็ปเตอร์ WiFi ของคุณสามารถรองรับการจัดการวิทยุสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของ Cisco หากใช้ Cisco Radio Management utility บนโครงสร้างพื้นฐาน คุณลักษณะนี้จะกำหนดค่าพารามิเตอร์วิทยุ ตรวจจับการรบกวน และตรวจจับ AP ปลอม การตั้งค่าเริ่มต้นถูกล้าง
- ใช้งานโหมดเซลส์แบบผสม: เลือกเพื่อยินยอมให้อแด็ปเตอร์ WiFi ติดต่อกับเซลล์ผสมได้ เซลล์แบบผสมเป็นเครือข่าย WiFi ที่ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ WEP และไม่ได้ใช้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน โหมดเซลล์แบบผสม การตั้งค่าเริ่มต้นถูกล้าง

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์