กลับไปที่สารบัญ

# คุณลักษณะเฉพาะ

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200 และ Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

ฟอร์มแฟกเตอร์ | PCI Express* Full-Mini Card และ Half-Mini Card
ขนาด | Full-Mini Card: กว้าง 2.00 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.95 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.) Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)
การแปลงความถี่ | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | 4 ถึง 12 (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | Channel 1-11 (สหรัฐฯ เท่านั้น) Channel 1-13 (ญี่ปุ่น, ยุโรป)
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต) Windows Vista* (32 และ 64 บิต) Windows* 7 (32 และ 64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

ฟอร์มแฟกเตอร์ | PCI Express* Full-Mini Card และ Half-Mini Card
ขนาด | Full-Mini Card: กว้าง 2.00 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.95 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.) Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)
การแปลงความถี่ | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | 4 ถึง 12 (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | Channel 1-11 (สหรัฐฯ เท่านั้น) Channel 1-13 (ญี่ปุ่น, ยุโรป)
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต) Windows Vista* (32 และ 64 บิต) Windows* 7 (32 และ 64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
ย่านความถี่ | 2.5-2.7 GHz (3A Profile)
การแปลงสัญญาณ | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
สื่อไร้สาย | โหมด Duplex: การปฏิบัติการ TDD | Scalable OFDMA (SOFDMA): 512 และ 1024 FFT
การเปลี่ยนแปลงของผู้ให้บริการย่อย: PUSC | แบนด์วิดธ์ของแชนเนล: 5 MHz และ 10 MHz
ชุดคุณลักษณะรีลีสของเครือข่าย WiMAX | SPWG/NWG รีลีส 1.0 SPWG/NWG รีลีส 1.5
ประสิทธิภาพของอัตรา | 10 Mbps DL และ 4 Mbps UL ที่อัตราสูงสุด (ประสิทธิภาพ OTA, แชนเนล 10MHz)
กำลังส่งออกของตัวรับส่งสัญญาณ RF | ความสอดคล้องตามพลังงาน คลาส 2
WiMAX ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต) Windows Vista* (32 และ 64 บิต) Windows* 7 (32 และ 64 บิต)
ความสอดคล้องตามมาตรฐาน | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
ชุดคุณลักษณะส่วนกำหนดค่าของระบบ WiMAX | Mobile WiMAX รีลีส 1, Wave II ส่วนกำหนดค่า 3A
ความปลอดภัย | Key Management Protocol (PKMv2)
การเข้ารหัส | CCMP 128 บิต (Counter-Mode/CBC-MAC) ซึ่งใช้การเข้ารหัส AES

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 และ Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

WiFi / WiMAX
ฟอร์มแฟกเตอร์ | PCI Express* Mini Card หรือ Half-Mini Card
SKUs | Intel WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Intel WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
ขนาด | Mini Card: กว้าง 2.0 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.80 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.) Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 53 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 ºC ถึง 35 ºC)
WiFi
การแปลงความถี่ | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.41-2.474 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | 4 ถึง 12 (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | Channel 1-11 (สหรัฐฯ เท่านั้น) Channel 1-13 (ญี่ปุ่น, ยุโรป)
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5350 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® WiFi Link 5150 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
WiFi ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต) Windows Vista* (32 และ 64 บิต) Windows* 7 (32 และ 64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
การเข้ารหัส | AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต, CKIP, TKIP
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
ย่านความถี่ | 2.5-2.7 GHz (3A Profile)
การแปลงสัญญาณ | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
สื่อไร้สาย | โหมด Duplex: การปฏิบัติการ TDD | Scalable OFDMA (SOFDMA): 512 และ 1024 FFT
การเปลี่ยนแปลงของผู้ให้บริการย่อย: PUSC | แบนด์วิดธ์ของแชนเนล: 5 MHz และ 10 MHz
ชุดคุณลักษณะรีลีสของเครือข่าย WiMAX | SPWG/NWG รีลีส 1.0 SPWG/NWG รีลีส 1.5
ประสิทธิภาพของอัตรา | 10 Mbps DL และ 4 Mbps UL ที่อัตราสูงสุด (ประสิทธิภาพ OTA, แชนเนล 10MHz)
กำลังส่งออกของตัวรับส่งสัญญาณ RF | ความสอดคล้องตามพลังงาน คลาส 2
WiMAX ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต) Windows Vista* (32 และ 64 บิต) Windows* 7 (32 และ 64 บิต)
ความสอดคล้องตามมาตรฐาน | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
ชุดคุณลักษณะส่วนกำหนดค่าของระบบ WiMAX | Mobile WiMAX รีลีส 1, Wave II ส่วนกำหนดค่า 3A
ความปลอดภัย | Key Management Protocol (PKMv2)
การเข้ารหัส | CCMP 128 บิต (Counter-Mode/CBC-MAC) ซึ่งใช้การเข้ารหัส AES

## Intel® WiFi Link 5100 และ Intel® WiFi Link 5300

ฟอร์มแฟกเตอร์ | PCI Express* Full-Mini Card และ Half-Mini Card
ขนาด | Full-Mini Card: กว้าง 2.00 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.95 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.) Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)
การแปลงความถี่ | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | 4 ถึง 12 (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | Channel 1-11 (สหรัฐฯ เท่านั้น) Channel 1-13 (ญี่ปุ่น, ยุโรป)
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
Intel® WiFi Link 5300 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต) Windows Vista* (32 และ 64 บิต) Windows* 7 (32 และ 64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
ฟอร์มแฟกเตอร์ | PCI Express* Mini Card และ Half-Mini Card
SKUs | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
ขนาด | Mini Card: กว้าง 2.0 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.80 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.) Half-Mini Card: กว้าง 1.049 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (26.64 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 ºC ถึง 35 ºC)
WiFi
การแปลงความถี่ | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 2.41-2.474 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | Channel 1-11 (สหรัฐฯ) Channel 1-13 (ญี่ปุ่น, ยุโรป) Channels 4 ถึง 12 (สำหรับประเทศอื่นๆ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
WiFi ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต) และ Windows Vista* (32 และ 64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
การเข้ารหัส | AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต, CKIP, TKIP
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

ฟอร์มแฟกเตอร์ | PCI Express* Mini Card
ขนาด | กว้าง 2.00 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.95 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)
การแปลงความถี่ | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
ย่านความถี่ | 5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | 4 ถึง 12 (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | Channel 1-11 (สหรัฐฯ เท่านั้น) Channel 1-13 (ญี่ปุ่น, ยุโรป)
อัตราข้อมูล IEEE 802.11n | Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต) Windows Vista* (32 และ 64 บิต) Windows* 7 (32 และ 64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

นี่เป็นรุ่นของ Intel Wireless WiFi 4965AGN ที่ปิดการใช้งานความสามารถ 8-2.11n โดย 802.11n หมายถึง: การแก้ไข IEEE P802.11n / D2.0 Draft สำหรับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ-โทรคมนาคมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ-เครือข่ายแบบ Local และ Metropolitan ข้อกำหนด Part 11: ข้อกำหนด Wireless LAN Medium Access Control (MAC) และ Physical Layer (PHY): การปรับปรุงสำหรับการรับส่งข้อมูลที่สูงกว่า

ฟอร์มแฟกเตอร์ | PCI Express Mini Card
ขนาด | กว้าง 2.00 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.95 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
ความหลากหลายของเสาสัญญาณ | ความหลากหลายบนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 95% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 35 C)
การแปลงความถี่ | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
ย่านความถี่ | 5.15 GHz - 5.85 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | 4 ถึง 12 (ขึ้นกับแต่ละประเทศ) | Channel 1-11 (สหรัฐฯ เท่านั้น) Channel 1-13 (ญี่ปุ่น, ยุโรป)
อัตราข้อมูล IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต) Windows Vista* (32 และ 64 บิต) Windows* 7 (32 และ 64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

ฟอร์มแฟกเตอร์ | PCI Express Mini Card
ขนาด | กว้าง 2.00 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.95 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
สายสัญญาณแบบดูอัลไดเวอร์ซิตี้ | การสลับสัญญาณแบบดูอัลไดเวอร์ซิตี้ออนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 92% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 55 C)
การแปลงความถี่ | 5 GHz (802.11a) | 2.4 GHz (802.11b/g)
ย่านความถี่ | 5.15 GHz - 5.85 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | 4 ถึง 12 ไม่ทับซ้อนกัน ขึ้นกับแต่ละประเทศ | Channel 1-11 (สหรัฐฯ เท่านั้น) Channel 1-13 (ญี่ปุ่น, ยุโรป)
อัตราข้อมูล | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต) Windows Vista* (32 และ 64 บิต) Windows* 7 (32 และ 64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

ฟอร์มแฟกเตอร์ | PCI Express Mini Card
ขนาด | กว้าง 2.00 นิ้ว x ยาว 1.18 นิ้ว x สูง 0.18 นิ้ว (50.95 มม. x 30 มม. x 4.5 มม.)
ชุดเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซของเสาสัญญาณ | Hirose U.FL-R-SMT พร้อมทั้งปลั๊กต่อสาย U.FL-LP-066
สายสัญญาณแบบดูอัลไดเวอร์ซิตี้ | การสลับสัญญาณแบบดูอัลไดเวอร์ซิตี้ออนบอร์ด
อินเทอร์เฟซของปลั๊กต่อ | ปลั๊กต่อ Mini Card 52 พิน
แรงดันไฟฟ้า | 3.3 โวลท์
อุณหภูมิทำงาน | 0 ถึง +80 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ | 50 ถึง 92% non-condensing (ที่อุณหภูมิ 25 C ถึง 55 C)
การแปลงความถี่ | 2.4 GHz (802.11b/g)
ย่านความถี่ | 2.400 - 2.4835 GHz (ขึ้นกับแต่ละประเทศ)
การแปลงสัญญาณ | CCK, DQPSK, DBPSK
สื่อไร้สาย | 2.4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
ช่องสัญญาณ | Channel 1-11 (สหรัฐฯ เท่านั้น) Channel 1-13 (ญี่ปุ่น, ยุโรป)
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps
อัตราข้อมูล IEEE 802.11g | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
ทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows* XP (32 และ 64 บิต) Windows Vista* (32 และ 64 บิต) Windows* 7 (32 และ 64 บิต)
การรับรองมาตรฐาน Wi-Fi Alliance* | การรับรอง Wi-Fi* สำหรับ 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
การรับรองส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco | ส่วนขยายที่สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco v4.0
มาตรฐาน WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
สถาปัตยกรรม | โหมดการทำงานโครงสร้างพื้นฐาน หรือเฉพาะกิจ (peer-to-peer)
ความปลอดภัย | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 บิต, WEP 128 บิต และ 64 บิต; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์