# PAC (Protected Access Credentials)

Selecione uma PAC (Protected Access Credential) para ser usada nesse perfil EAP-FAST de conexão sem fio.

Todas as PACs já fornecidas e residentes neste computador serão exibidas.

Nome | Descrição
--- | ---
Selecione uma PAC existente: | Selecione uma PAC já residente neste computador.
ID da autoridade | Nome exclusivo que identifica o servidor de autenticação.
ID do iniciador | Nome exclusivo que identifica o cliente.
Tipo | O tipo é PAC de máquina ou PAC de Túnel/Usuário.
Importar | Também é possível fazer a distribuição da PAC manualmente (fora da faixa). O fornecimento manual permite criar uma PAC para um usuário em um servidor ACS e depois importá-la para um computador do usuário. Um arquivo de PAC pode ser protegido por uma senha, que o usuário deve inserir durante a importação da PAC.
Remover | Apaga a PAC selecionada do computador.
OK | Fecha esta página. A PAC selecionada é usada neste perfil de conexão sem fio.
Cancelar | Fecha esta página sem selecionar uma PAC existente para este perfil.
Ajuda? | Mostra as informações da Ajuda desta página.