العودة إلى المحتويات

# إعدادات التطبيق (أداة الإدارة)

للمسئول أن يشكل إعدادات تطبيق أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة للتحكم في مسلك التطبيق على كمبيوتر المستخدم ولتحديد مستوى التحكم المعطى للمستخدمين على مختلف أوجه توصيلات WiFi. يتم تشكيل هذا الإعدادات باستخدام أداة الإدارة.

ملحوظة: كثير من هذه الإعدادات لا تنطبق إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.

## كيفية الوصول

1. افتح أداة الإدارة.
2. حدد هذا لإنشاء حزمة جديدة أو فتح حزمة موجودة.
3. انقر على علامة تبويب إعدادات التطبيق ثم انقر على تضمين إعدادات التطبيق في هذه الحزمة.
4. حدد الإعدادات التي تريدها. تتطلب بعض الإعدادات مزيدًا من المعلومات.

## وصف إعدادات التطبيق

الاسم | الوصف
--- | ---
مصادقة 802.1X | السماح للمستخدم بإنشاء توصيفات أو التوصيل بشبكات تدعم أنواع EAP لمصادقة 802.1X التالية. حدد أنواع EAP لمصادقة 802.1X التي ترغب في تمكينها على كمبيوتر مستخدم. EAP LEAP، EAP PEAP، EAP TLS، EAP SIM، EAP TTLS، EAP FAST، EAP AKA. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
AAA في التحكم | الإخطار عندما يستخدم تطبيق آخر محول WiFi ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
تبديل المحول | تمكين تبديل المحول في حالة التمكين، تغلق أداة توصيل WiFi المساعدة أية توصيلات WiFi تلقائيًا كلما تم استشعار وجود توصيل إيثرنت سلكي صالح. إذا فقد النظام توصيل إيثرنت فإن أداة توصيل WiFi المساعدة تحاول تلقائيًا التوصيل بآخر التوصيفات توصيلاً. إذا لم تكن آخر الشبكات توصيلاً متاحة، تحاول أداة توصيل WiFi المساعدة التوصيل بأول شبكة لاسلكية متاحة على أساس لائحة التوصيفات المفضلة. ملحوظة: يشمل هذا السلوك النظام بأكمله دون الاقتصار على مستخدمٍ ما بعينه.
أداة الإدارة | السماح للمستخدم بالوصول إلى أداة الإدارة. يؤدي ترك المربع محددًا إلى السماح للمستخدم بالوصول إلى أداة الإدارة على الكمبيوتر الخاص به في حالة تثبيت الأداة. الغ تحديد المربع لإلغاء إمكانية وصوله إلى أداة الإدارة.
تشغيل تطبيق تلقائياً | السماح للمستخدم بتشغيل تطبيق لدى التوصيل. يؤدي تمكين هذه الميزة إلى السماح للمستخدم بتحديد تطبيق يبدأ في العمل كلما تحقق توصيل بتوصيف شبكة معينة. يحدد المستخدم التوصيف ثم يحدد تطبيق أو ملف تجميع أو برنامج نصي. على سبيل المثال، ربما يريد المستخدم أن تبدأ جلسة شبكة خاصة ظاهرية (VPN) تلقائيًا كلما تحقق توصيل بين الكمبيوتر المحمول وشبكة لاسلكية محددة. في حالة إلغاء تحديد (تعطيل) هذه الميزة لن يستطيع المستخدم تحديد أي تطبيق يبدأ تلقائيًا في عند تحقق توصيل توصيف شبكة.
تحويل التطبيق لتشغيل الراديو | تحويل تشغيل WiFi لتمكين تطبيق من إنتاج شركة خارجية من تعطيل مفتاح تشغيل WiFi / إيقاف WiFi في أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
CCXv4 | يتضمن الإصدار 4 من الملحقات المتوافقة مع سيسكو تحسينات على EAP-FAST. ومن بين هذه التحسينات خيارات للإيعاز للمستخدم وتحذيره. اختر تمكين CCXv4 لتمكين ميزات الإصدار 4 من امتدات Cisco المتوافقة (CCXv4) لتوصيفات EAP-FAST. ملحوظة: لا تتاح ميزة مجموعات معرف مرجع (EAP-FAST (A-ID في أداة الإدارة في حالة عدم تمكين CCXv4. حدد أي من المطالبات التالية تريد تمكينها أو تعطيلها في كمبيوتر المستخدم لتزويد EAP-FAST PAC. إيقاف المطالبات والتحذيرات للتقديم غير المصادق: خيار إيقاف المطالبات والتحذيرات لتقديم PAC تلقائياً إذا لم يكن هناك PAC أو إذا لم يكن هناك PAC يطابق A-ID المرسل بواسطة الخادم الموصل به. إيقاف المطالبات عند تبديل الخادم الافتراضي (A-ID): خيار لتعطيل المطالبات عندما يصادف عميل خادماً قام بتقديم PAC من قبل لكنه غير محدد كخادم افتراضي حالياً. إيقاف التقديم غير المصادق بعد تقديم PAC: خيار لإيقاف التقديم التلقائي تلقائياً بعد تقديم PAC لهذا AI-D. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
تخزين مؤقت للمسوغات | حدد هذا لحفظ المسوغات بعد دخول مستخدم. إذا انفصل التوصيل اللاسلكي مؤقتاً، تُستخدم المسوغات المحفوظة لدى إعادة التوصيل. تُمسح المسوغات عندما يخرج المستخدم. ملحوظة: في حالة إلغاء تحديده، يكون خيار الإيعاز كلما وصلت غير متاح عند إنشاء التوصيفات.
تحذير انقضاء الشهادة | تمكين تحذير انقضاء الشهادة في حالة تحديده، تحذر أداة توصيل WiFi المساعدة المستخدمين بأن شهاداتهم على وشك الانقضاء. ويتيح عنوان URL المعروض لهم تحديث شهاداتهم من خادم شهادات. في حالة تحديده، تصبح الحقول التالية نشطة: عدد الأيام لتحديث الشهادة: هذا هو عدد الأيام الذي يتلقى عنده المستخدم تحذيرًا قبل الانقضاء. عنوان URL لتحديث الشهادة ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
توصيل شبكي من جهاز إلى جهاز (أقران) | تمكين أو تعطيل قدرة المستخدم على إنشاء توصيفات جهاز إلى جهاز (أقران) أو على الانضمام إلى شبكات جهاز إلى جهاز (أقران). حدد واحد مما يلي لتمكين أو تعطيل قدرة المستخدم على توصيل شبكات جهاز بجهاز: تمكين التوصيل الشبكي من جهاز إلى جهاز تمكين التوصيل الشبكي المؤمَّن من جهاز إلى جهاز فقط تعطيل التوصيل الشبكي من جهاز إلى جهاز اختر إما السماح للمستخدم بتشكيل توصيفات بإعدادات جهاز إلى جهاز (أقران) أو منع تشكيل توصيفات جهاز إلى جهاز (أقران). إظهار إعدادات التطبيق من جهاز إلى جهاز إخفاء إعدادات التطبيق من جهاز إلى جهاز لإزالة وضع التشغيل جهاز إلى جهاز (أقران) من الإعدادات العامة لإنشاء توصيف WiFi، حدد كلا تعطيل التوصيل الشبكي من جهاز لجهاز و إخفاء إعدادات التطبيق للجهاز إلى جهاز. يمنع هذا المستخدم من إنشاء توصيفات تدعم شبكات الجهاز إلى جهاز (أقران). ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
تدوين أحداث برنامج التشغيل | تلتقط عملية تدوين أحداث برنامج التشغيل الأحداث الخاصة ببرنامج التشغيل ويدونها. يمكن الاطلاع على هذه الأحداث على عارض أحداث اللاسلكي. يمكنك هنا اختيار تمكين التدوين القياسي أو تدوين تحليل المشاكل. انظر إعدادات عارض أحداث اللاسلكي تمكين تدوين أحداث برنامج التشغيل التدوين القياسي تدوين تحليل المشاكل
الاستيراد والتصدير | تمكين استيراد وتصدير التوصيفات حدد هذا للسماح باستيراد التوصيفات من كمبيوتر مستخدم أو تصديرها إليه. في حالة التمكين هنا، تخضع التوصيفات الموضوعة في مجلد الاستيراد التلقائي للاستيراد تلقائيًا.
إعدادات تقنية Intel® Active Management | اسم المستخدم كلمة المرور أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتخطي الأسماء الافتراضية التي تستخدمها تقنيةIntel® Active Management لمزامنة توصيفات أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة.
تقنية (Intel® My WiFi (MWT | تمكين وسيط البرمجة التطبيقي لتوجيه خلايا Intel® MWT. انقر لتمكين تطبيق من جهة خارجية من استخدام وسيط البرمجة التطبيقي لتوجيه خلايا Intel® MWT لحزم IP لأغراض التوصيل الجسري لشبكة Intel® MWT تستخدم توصيل مجموعة خدمات أساسية (BSS). ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد على عميل Windows* XP. لا ينطبق هذا الإعداد كذلك على عميل مزود بأحد المحولات الآتية: Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
إبقاء التوصيل | إخفاء الإعداد "إبقاء التوصيل" لتوصيفات المستخدم حدد هذا لإخفاء خيار إبقاء التوصيل في الإعدادات المتقدمة لإنشاء توصيف WiFi. يبقي خيار "إبقاء التوصيل" توصيل WiFi بتوصيف مستخدم بعد الخروج. ملحوظة: يمكن استخدام خيار إبقاء التوصيل مع عميل Nortel VPN في حالة تشكيله على الخروج لدى التوصيل. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
إبقاء توصيل البطاقة الذكية | إبقاء التوصيل إذا لم تكن البطاقة الذكية متاحة حدد هذا لإبقاء التوصيل في حالة إخراج البطاقة الذكية أثناء توصيل الجهاز اللاسلكي بشبكة تستخدم مسوغات بطاقة ذكية. مسلك أداة توصيل WiFi المساعدة الافتراضي هو إغلاق التوصيل الذي يستخدم مسوغات بطاقة ذكية في حالة إخراج البطاقة الذكية. يؤدي تشغيل هذه الميزة إلى إبقاء التوصيل حيًا (ما لم تكن إعادة المصادقة مطلوبة لسبب آخر). حدد هذا لإبقاء توصيل في حالة إخراج البطاقة الذكية أثناء توصيل الكمبيوتر بشبكة تستخدم مسوغات بطاقة ذكية/SIM. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
رسالة تحويل تشغيل الراديو | تمكين رسالة تحويل WiFi إلى التشغيل على كمبيوتر المستخدم حدد هذا لتمكين تطبيق من إنتاج شركة خارجية من إخطار المستخدم بتعطيل مفتاح أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة لتشغيل / إيقاف WiFi. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
تواجد مع Microsoft Windows* XP | تمكين تواجد Microsoft Wireless Zero Configuration وبرنامج Intel® PROSet/Wireless WiFi معًا على هذا النظام. حدد هذا لمنع تعطيل خدمة Microsoft Windows* XP Wireless Zero Configuration عند تمكين أداة توصيل Intel® PROSet/Wireless WiFi المساعدة. حدد هذا للسماح بالتواجد معًا. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
توصيل متواصل | حدد هذا للتأكد من تحديث سياسات التوصيل المتواصل والكمبيوتر قبل دخول المستخدم. ملحوظة: من شأن تحديث السياسات أن يؤخر شاشة الدخول بما قد يصل إلى دقيقتين. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
وضع دخول Cisco المسبق | تمكين وضع Cisco خلال دخول مسبق. تتمتع نقاط وصول Cisco بإمكانية دعم أسماء شبكة (WiFi (SSID متعددة مع الاقتصار على بث واحد فقط من هذه. للتوصيل بنقطة وصول من هذا النوع تجرى محاولة للتوصيل بكل توصيف يشار إلى وضع التوصيل بكل توصيف هذا باسم وضع Cisco. الوضع الافتراضي هو التمكين. الغ التحديد من أجل التعطيل. ملحوظة: في حالة التمكين، قد يزيد توصيل الدخول المسبق من زمن التوصيل. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
توصيل التوصيف | تعطيل تبديل توصيفات المستخدمين يعطي هذا تحكمًا في توصيل المستخدمين بتوصيفات مسئول. يؤدي ترك هذا الإعداد على الإيقاف إلى تمكين المستخدم من التوصيل بتوصيفات المستخدم والمسئول. عند التشغيل، لا يستطيع المستخدم إلا التوصيل بتوصيفات المسئول، ويختار المسئول أي توصيفات المسئول تتاح للمستخدم على النحو التالي: السماح للمستخدم بالتوصيل بكافة توصيفات المسئول السماح للمستخدم بالتوصيل بتوصيف المسئول الأول فقط ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
مستوى التأمين | حدد مستوى التأمين على كمبيوتر مستخدم لا يستطيع المستخدمون التوصيل بتوصيفات إلا ما كان على مستوى التأمين هذا السماح للمستخدم بالتوصيل بالشبكات ذات التأمين الشخصي فقط. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
إخطار المجلدات المشتركة | حدد إعداد إخطار المجلدات المشتركة على كمبيوتر مستخدم. إلغاء مشاركة المجلدات المشتركة تلقائياً عند التوصيل بشبكة غير مؤمَّنة. تعطيل هذا الإخطار. الإخطار عند التوصيل بشبكة غير مؤمَّنة (الافتراضي). ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
الدخول الموحد | حدد أنواع توصيفات المسئول المراد تمكينها على كمبيوتر مستخدم. الدخول الموحد: التوصيل المتواصل: تنشط التوصيفات أثناء بدء التشغيل وعند عدم دخول أي مستخدم على الكمبيوتر. توصيل الدخول المسبق/المشترك: تنشط التوصيفات فورًا بعد دخول مستخدم على الكمبيوتر. في حالة تثبيت ميزات الدخول المسبق، يكون التوصيف نشطًا خلال عملية تسجيل الدخول. في حالة عدم تثبيت ميزات الدخول المسبق، يكون التوصيف مشتركًا وينشط في بداية جلسة المستخدم. توضع توصيفات المسئول في بداية (أو نهاية) لائحة توصيفات المستخدم. ولا يستطيع المستخدم تغييرها ولا حذفها. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
معلومات الدعم | حدد معلومات الدعم المعروضة في مربع حول لأداة توصيل WiFi المساعدة. عنوان URL للدعم: أدخل موقع الإنترنت لمركز الدعم الذي تريد أن يصل إليه عملاؤك للحصول على الدعم الفني. رقم هاتف الدعم: أدخل رقم الهاتف الذي تريد أن يتصل به عملاؤك للحصول على الدعم الفني.
صوت عبر بروتوكول الإنترنت | لتمكين برنامج من إنتاج شركة خارجية لاستخدام تطبيق VoIP على كمبيوتر مستخدم. يؤدي الإعداد الافتراضي إلى تمكين هذه الميزة.
Wi-Fi Protected Setup* | يمكن تشكيل أداة توصيل WiFi المساعدة للعمل كسجل لنقاط الوصول التي تدعم Wi-Fi Protected Setup*. ينقل السجل مفتاح نقطة الوصول أو كلمة مرورها بشكل آمن تلقائيًا أو يدويًا بمحرك فلاش USB أو جهاز خارجي آخر. تمكين تسجيل أجهزة أخرى (الافتراضي). إخفاء إعداد التطبيق "تمكين تسجيل الأجهزة". حدد تمكين تسجيل أجهزة أخرى لتمكين أداة توصيل WiFi المساعدة من تسجيل أجهزة أخرى. يمكنك أيضًا تحديد إخفاء إعداد التطبيق تمكين تسجيل الأجهزة في إعدادات تطبيق أداة توصيل WiFi المساعدة لمنع المستخدم من تغيير الإعدادات. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
إدارة WiFi | اختر مدير WiFi الذي يتحكم في اتصالات المستخدم اللاسلكية. استخدم إما مدير WiFi للمستخدم الذي دخل مسبقًا أو اسمح لكل مستخدم بتحديد مدير WiFi المفضل. السماح لجميع المستخدمين بالتنقل بين برنامج Intel® PROSet/Wireless WiFi وMicrosoft Windows* XP Wireless Zero Configuration بعد الدخول. يتحدد مدير WiFi لدى الدخول حسب مدير WiFi الذي كان نشطًا عند خروج آخر مستخدم. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
تشغيل/إيقاف WiFi | التحكم في الراديو اللاسلكي. بدون تغيير: لا يوقف الراديو ولا يشغل. إيقاف WiFi: يوقف توصيف المسئول هذا تشغيل الراديو. تشغيل WiFi: يشغل توصيف المسئول هذا الراديو. إيقاف راديو 802.11a فقط: يتاح هذا للتحديد في حالة تمكين تشغيل WiFi. تعطيل تحديد تشغيل/إيقاف WiFi: حدد هذا لمنع مستخدم من الوصول إلى تحكم تشغيل/إيقاف WiFi في الإطار الرئيسي لأداة توصيل WiFi المساعدة أو قائمة شريط المهام. يأتي المستخدم تنبيه بأن الميزة معطلة بمعرفة المسئول إذا حاول تشغيل أو إيقاف تحكم الراديو. إضافة تحديد تشغيل/إيقاف راديو 802.11a: حدد هذا للسماح للمستخدم بتشغيل/إيقاف راديو 802.11a بشكل مستقل عن راديو 802.11b/g. إذا حددت هذا، يتاح تعطيل تحديد تشغيل/إيقاف راديو 802.11a. حدد هذا لإظهار تحكم تشغيل/إيقاف راديو 802.11a ولكن مع تعطيله. يتيح لك ذلك إعطاء المستخدم تحكمًا مستقلاً على تجهيزات الراديو. بمجرد تثبيت هذه الميزة على كمبيوتر المستخدم اتبع هذه التعليمات لتشغيل تحكم راديو 802.11a أو إيقافه. لإيقاف راديو 802.11a: في الإطار الرئيسي لأداة توصيل WiFi المساعدة، انقر على زر تشغيل WiFi. تظهر لائحة خيارات الراديو. حدد إيقاف راديو 802.11a. راديو 802.11a الآن غير نشط. لتشغيل راديو 802.11a: في الإطار الرئيسي لأداة توصيل WiFi المساعدة، انقر على زر إيقاف راديو 802.11a. تظهر لائحة خيارات الراديو. حدد تشغيل WiFi. راديو 802.11a الآن نشط. ملحوظة: لا ينطبق هذا الإعداد إلا على الحزم التي تعمل على عميل Windows* XP.
إعدادات عارض أحداث اللاسلكي | إعدادات عارض أحداث اللاسلكي تمكين تدوين أحداث اللاسلكي تؤدي هذه الميزة إلى إنشاء ملفات تدوين لأحداث اللاسلكي على النظام العميل، والتي يمكن من ثم نسخها إلى خادم ملفات على الشبكة أو موضع آخر. الإعداد الافتراضي أن يكون تدوين أحداث اللاسلكي موقفًا. بعد النقر على تمكين تدوين أحداث اللاسلكي، يتم تمكين إعدادات. انقر على إعدادات لفتح إطار لإعدادات ملفات التدوين. علامة التبويب العامة حدد المجلد المطلوب كتابة ملف التدوين فيه: حدد موضعًا مطلقًا على نظام العميل. سابقة اسم ملف التدوين: هذا هو اسم ملف التدوين. الاسم هو: <ComputerName_UserDomain>. أقصى حجم لملف التدوين: لمنع زيادة حجم ملفات التدوين أكثر مما ينبغي، تنشأ ملفات تدوين جديدة عندما يتجاوز حجم ملف التدوين الحالي الحجم المحدد بالميجابايت. الحجم الافتراضي هو 1 ميجابايت. يمكنك تحديد حجم ملف يصل إلى عشرة ميجابايت بخطوات زيادة قدر كل منها واحد ميجابايت. علامة تبويب نسخ ملفات التدوين تمكين نسخ ملفات التدوين: تتيح لك هذه الميزة نسخ ملفات تدوين العميل إلى موضع آخر. نسخ ملفات التدوين إلى الموضع التالي: حدد الموضع المطلوب نسخ ملفات التدوين إليه. يكون هذا في العادة خادم إدارة. حدد معدل تكرار النسخ من التالي: لديك الخياران التاليان بالنسبة لمعدل تكرار النسخ: نسخ كل ملفات التدوين السابقة عند إنشاء ملف تدوين جديد. نسخ كل ملفات التدوين السابقة كلما مر عدد الأيام المحدد: حدد عدد الأيام، حيث يمكن أن يتراوح هذا العدد بين 1 و30 يومًا. الافتراضي هو سبعة أيام. علامة تبويب حذف ملف التدوين حدد من التالي توقيت حذف ملفات التدوين القديمة: عدم حذف ملفات التدوين أبدًا. حذف ملفات التدوين القديمة عند تحقق أيٍ من الشروط المحددة: حذف ملفات التدوين القديمة كلما مر عدد الأيام المحدد: من الممكن أن يتراوح هذا العدد بين 1 و30. حذف ملفات التدوين القديمة عند تجاوز إجمالي حجم ملفات التدوين: من الممكن أن يتراوح هذا العدد بين 1 و10 ميجابايت بخطوات زيادة قدر كل منها واحد ميجابايت.. حذف ملفات التدوين القديمة بعد كل نسخ ناجح لملفات تدوين.
إغلاق | لإغلاق أداة الإدارة.
مساعدة؟ | لتوفير معلومات مساعدة لهذه الصفحة.

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية