กลับไปที่สารบัญ

# การตั้งค่าทั่วไปของตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่า

หน้า การตั้งค่าทั่วไป เป็นหน้าแรกในตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่า WiFi

หมายเหตุ: ในวิธีใช้นี้ คำว่า "ไร้สาย" และ "WiFi" สามารถใช้แทนกันได้

## วิธีการเข้าถึง

1. เปิด เครื่องมือผู้ดูแลระบบ เปิดแพ็คเกจใหม่หรือแพ็คเกจที่มีอยู่
2. ที่แท็บส่วนกำหนดค่า สำหรับส่วนกำหนดค่าที่มีอยู่ ให้คลิก คุณสมบัติ สำหรับส่วนกำหนดค่าใหม่ ให้คลิก เพิ่ม

ในระหว่างที่คุณปรับตั้งส่วนกำหนดค่า คุณสามารถใช้บานหน้าต่างด้านซ้ายเพื่อนำทางไปยังหน้า ทั่วไป และ การตั้งค่าความปลอดภัย ปุ่ม ย้อนกลับ และ ถัดไป ที่อยู่ด้านล่างของตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่า สามารถใช้เพื่อไปยังหน้าดังกล่าวได้เช่นกัน

## คำอธิบายหน้าการตั้งค่าทั่วไป

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
ชื่อส่วนกำหนดค่า | ชื่อของส่วนกำหนดค่าเครือข่ายไร้สาย ขณะที่คุณกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายซึ่งถูกเลือกจากรายการเครือข่ายไร้สาย ชื่อส่วนกำหนดค่าจะเป็นชื่อเดียวกับชื่อเครือข่าย WiFi (SSID) นั้น โดยคุณสามารถเปลี่ยนชื่อนี้ให้อธิบายความหมายได้มากขึ้นหรือกำหนดเองสำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณ ตัวอย่าง: เครือข่ายสำนักงานของฉัน, เครือข่ายบ้านมานะ, เครื่อข่ายบริษัทเพชรไพลิน
ชื่อเครือข่าย WiFi (SSID) | ชื่อของจุดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายซึ่งใช้โดยอแด็ปเตอร์ WiFi สำหรับการเชื่อมต่อ ชื่อเครือข่ายจะต้องตรงกับชื่อของจุดเชื่อมต่อไร้สาย และจะต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก เมื่อคุณกำหนดค่าเครือข่ายไร้สายที่ถูกเลือกจากรายการเครือข่าย WiFi ชื่อเครือข่ายจะถูกนำมาจากรายการเครือข่ายไร้สาย คุณไม่สามารถและไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงชื่อดังกล่าว <SSID ไม่แพร่สัญญาณ>: ถ้าจุดเชื่อมต่อไม่ได้แพร่สัญญาณชื่อเครือข่าย (SSID) หรืออแด็ปเตอร์ WiFi ได้รับชื่อเครือข่ายที่ซ่อนอยู่จากจุดเชื่อมต่อที่ไม่รู้จัก จะปรากฏอยู่ในรายการเครือข่าย WiFi เพื่อเชื่อมโยงกับรายการเครือข่าย <SSID ไม่แพร่สัญญาณ> จะต้องสร้างส่วนกำหนดค่าใหม่ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อ จัดหา SSID ที่แท้จริงสำหรับจุดเชื่อมต่อ หลังจากที่เชื่อมต่อ <SSID ไม่แพร่สัญญาณ> จะยังคงปรากฏอยู่ในรายการเครือข่าย WiFi ส่วนกำหนดค่า SSID ที่เกี่ยวข้องจะปรากฎอยู่ในรายการส่วนกำหนดค่า
โหมดการทำงาน | เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน): เชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยจุดเชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งจุด และคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่มีอแด็ปเตอร์ WiFi การเชื่อมต่อนี้ใช้สำหรับเครือข่ายภายในบ้าน เครือข่ายในองค์กร โรงแรม และสถานที่อื่นๆ เพื่อรองรับการเข้าถึงเครือข่ายและ/หรืออินเทอร์เน็ต หมายเหตุ: เฉพาะ เครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน) เท่านั้นที่พร้อมใช้งานสำหรับส่วนกำหนดค่าของผู้ดูแลระบบ (ส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป และแบบต่อเนื่อง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เครื่องมือผู้ดูแลระบบ อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ): เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจ การเชื่อมต่อประเภทนี้เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเท่านั้น แต่จะไม่รองรับการเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต
ประเภทส่วนกำหนดค่าสำหรับผู้ดูแลระบบ (ปรากฏให้เห็นในเครื่องมือผู้ดูแลระบบเท่านั้น) | ต่อเนื่อง: ส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่องจะทำงานตั้งแต่ช่วงเริ่มระบบหรือเมื่อไม่มีผู้ใช้ล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ หลังจากที่ผู้ใช้ล็อกออฟ ส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่องจะรักษาการเชื่อมต่อไร้สายจนกว่าจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมีผู้ใช้คนอื่นล็อกออนเข้าสู่ระบบ ล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป: ส่วนกำหนดค่าเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ใช้เครื่องมือผู้ดูแลระบบเท่านั้น ส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไปจะทำงานในทันทีที่ผู้ใช้ล็อกออน ทำการเชื่อมต่อโดยเป็นส่วนหนึ่งของลำดับการล็อกออนของ Windows (ล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป) ส่วนกำหนดค่านี้จะใช้ร่วมกันโดยผู้ใช้ทั้งหมด
ขั้นสูง | คลิก ขั้นสูง เพื่อเข้าถึง การตั้งค่าขั้นสูง ใช้การตั้งค่าขั้นสูงเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการรักษาการเชื่อมต่อ, รูปแบบชื่อผู้ใช้, การเชื่อมต่ออัตโนมัติ หรือการนำเข้าอัตโนมัติ ให้เปิดโปรแกรมประยุกต์ (เริ่มโปรแกรมประยุกต์), ตั้งค่ารหัสผ่านส่วนกำหนดค่า (การป้องกันรหัสผ่าน), ระบุที่อยู่จุดเชื่อมต่อสำหรับการเชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ (จุดเชื่อมต่อค่าบังคับ) และตั้งค่าตัวเลือกการเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้า
ถัดไป | ดำเนินการต่อไปที่หน้า การตั้งค่าความปลอดภัย
ตกลง | เสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างส่วนกำหนดค่าใหม่กับการตั้งค่าปัจจุบัน
ยกเลิก | ปิดตัวช่วยสร้างส่วนกำหนดค่า WiFi และยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่กระทำ
วิธีใช้? | แสดงข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์