Zpět na obsah

# Nastavení aplikace (Nástroj správce)

Správce může nakonfigurováním nastavení Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi řídit chování této aplikace v počítači uživatele a vybrat úroveň kontroly, kterou mají uživatelé nad různými vlastnostmi připojení k síti WiFi. Toto nastavení je konfigurováno pomocí Nástroje správce.

POZNÁMKA: Mnohá z těchto nastavení se vztahují pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.

## Přístup

1. Spusťte Nástroj správce.
2. Vyberte položku Vytvořit nový balíček nebo Otevřít existující balíček.
3. Klepněte na kartu Nastavení aplikace a dále klepněte na možnost Zahrnout do tohoto balíčku nastavení aplikace.
4. Vyberte požadované nastavení. Některá nastavení vyžadují další informace.

## Popis okna Nastavení aplikace

Název | Popis
--- | ---
Ověřování 802.1x | Povolit uživateli vytváření profilů nebo připojení k sítím, které podporují následující typy ověřování 802.1X EAP. Vyberte typy ověřování 802.1X EAP, které chcete povolit v počítači uživatele: EAP LEAP, EAP PEAP, EAP TLS, EAP SIM, EAP TTLS, EAP FAST, EAP AKA. POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Řízení AAA | Upozornit, pokud je adaptér WiFi používán jinou aplikací POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Přepínání adaptéru | Povolit přepínání adaptéru Je-li tato funkce povolena, pak kdykoli bude zjištěno platné kabelové připojení Ethernet, nástroj pro připojení WiFi automaticky ukončí všechna připojení k síti WiFi. Jestliže dojde ke ztrátě kabelového připojení Ethernet, nástroj pro připojení WiFi se automaticky pokusí připojit k naposledy připojenému profilu. Pokud naposledy připojená síť není k dispozici, nástroj pro připojení WiFi se pokusí připojit k první dostupné bezdrátové síti podle upřednostňovaného seznamu profilů. POZNÁMKA: Toto chování se týká celého systému a nevztahuje se na žádného určitého uživatele.
Nástroj správce | Povolit uživateli přístup k Nástroji správce. Jestliže toto políčko ponecháte zaškrtnuté, uživatel bude moci v počítači přistupovat k Nástroji správce, je-li nainstalován. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka znemožníte přístup k Nástroji správce.
Automatické spuštění aplikace | Povolit uživateli spuštění aplikace po připojení. Pokud povolíte tuto funkci, uživatel bude moci zadat aplikaci, která bude spuštěna vždy po připojení pomocí určitého síťového profilu. Uživatel vybere profil a potom bude moci zadat aplikaci, dávkový soubor nebo skript. Uživatel může například požadovat automatické spuštění relace virtuální privátní sítě (VPN), kdykoli se notebook připojí k určité bezdrátové síti. Není-li tato funkce zaškrtnuta (je zakázána), uživatel nebude moci zadat žádnou aplikaci, která má být automaticky spuštěna po připojení pomocí určitého síťového profilu.
Zapnutí bezdrátové komunikace aplikací | Zapnutí nebo vypnutí WiFi Povolí aplikaci jiného dodavatele zakázat přepínač WiFi zapnuto / WiFi vypnuto Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi. POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
CCXv4 | Rozšíření Cisco Compatible Extensions verze 4 zahrnují rozšíření ověřování EAP-FAST. Patří k nim možnosti uživatelských výzev a varování. Výběrem možnosti Povolit CCXv4 povolíte funkce rozšíření Cisco Compatible Extensions verze 4 (CCXv4) pro profily EAP-FAST. POZNÁMKA: Pokud nejsou rozšíření CCXv4 povolena, funkce Skupiny identifikátorů certifikačních úřadů (A-ID) ověřování EAP-FAST v Nástroji správce nebude k dispozici. Vyberte, které z následujících výzev chcete povolit nebo zakázat v počítači uživatele pro zajišťování certifikátů PAC EAP-FAST: Vypnout výzvy a varování pro neověřené zajišťování: Pomocí této možnosti lze vypnout výzvy a varování při automatickém zajišťování certifikátů PAC, pokud není k dispozici žádný certifikát PAC nebo není k dispozici certifikát PAC odpovídající identifikátoru A-ID odeslanému připojeným serverem. Vypnout výzvy při změně výchozího serveru (A-ID): Pomocí této možnosti lze vypnout výzvy, pokud klient narazí na server, který již dříve zajistil certifikát PAC, ale nyní není vybrán jako výchozí server. Vypnout neověřené zajišťování po zajištění certifikátu PAC: Pomocí této možnosti lze automaticky vypnout automatické zajišťování po zajištění certifikátu PAC pro daný identifikátor A-ID. POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Uložit pověření do mezipaměti | Výběrem nastavíte uložení pověření po přihlášení uživatele. V případě, že se bezdrátové připojení dočasně přeruší, budou uložená pověření použita po opětovném připojení. Po odhlášení uživatele budou pověření vymazána. POZNÁMKA: Jestliže tato možnost není vybrána, pak při vytváření profilů nebude k dispozici možnost Zobrazit výzvu při každém připojení .
Upozornění na vypršení platnosti certifikátu | Povolit upozornění na vypršení platnosti certifikátu Pokud tuto možnost zaškrtnete, nástroj pro připojení WiFi upozorní uživatele na blížící se vypršení platnosti certifikátu. Pomocí zadané adresy URL budou moci uživatelé aktualizovat certifikáty z certifikátového serveru. Po zaškrtnutí budou zpřístupněna následující pole: Počet dní na aktualizaci certifikátu: Toto je počet dní před vypršením platnosti, kdy uživatel obdrží upozornění. Adresa URL pro aktualizaci certifikátu POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Síť zařízení-zařízení (ad hoc) | Umožňuje uživateli povolit nebo zakázat vytváření profilů Zařízení-zařízení (ad hoc) a přístup k sítím Zařízení-zařízení (ad hoc). Výběrem některé z následujících možností uživateli povolte nebo zakažte připojování k sítím zařízení-zařízení: Povolit připojení k sítím zařízení-zařízení Povolit pouze připojení k zabezpečeným sítím zařízení-zařízení Zakázat připojení k sítím zařízení-zařízení Vyberte, zda uživatel může konfigurovat profily s nastavením zařízení-zařízení (ad hoc). Zobrazit nastavení síťové aplikace zařízení-zařízení Skrýt nastavení síťové aplikace zařízení-zařízení Chcete-li odebrat provozní režim Zařízení-zařízení (ad hoc) ze stránky Obecná nastavení okna Vytvořit profil WiFi sítě, vyberte možnosti Zakázat připojení k sítím zařízení-zařízení a Skrýt nastavení síťové aplikace zařízení-zařízení. Zabráníte tak uživateli vytvářet profily, které podporují sítě typu zařízení-zařízení (ad hoc). POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Protokolování událostí ovladače | Protokolování událostí ovladače zachytává a protokoluje události týkající se ovladače. Tyto události lze zobrazit v Prohlížeči událostí Wireless Event Viewer. Zde můžete povolit standardní protokolování nebo protokolování pro odstraňování potíží. Viz část Nastavení prohlížeče událostí bezdrátové sítě. Povolit protokolování událostí ovladače Standardní protokolování Protokolování pro odstraňování potíží
Import a export | Povolit import a export profilů Výběrem umožníte import profilů z počítače uživatele nebo export profilů do počítače uživatele. Je-li tato funkce povolena, budou automaticky importovány profily umístěné do složky pro automatický import.
Nastavení technologie Intel® Active Management Technology | Uživatelské jméno Heslo Zadejte uživatelské jméno a heslo, která přepíší výchozí údaje používané technologií Intel® Active Management k synchronizaci profilů Nástroje pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi.
Technologie Intel® My WiFi (MWT) | Povolit rozhraní Intel® MWT Cell Forwarding API. Klepnutím umožníte aplikacím jiných dodavatelů používat funkci Intel® MWT Cell Forwarding rozhraní IP Packet API k přemostění sítě Intel® MWT, která používá připojení BSS. POZNÁMKA: Toto nastavení se nevztahuje na klienta se systémem Windows* XP. Toto nastavení se také nevztahuje na klienta vybaveného některým z následujících adaptérů: Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
Udržovat připojení | Skrýt nastavení uživatelských profilů Udržovat připojení Výběrem této možnosti skryjete možnost Udržovat připojení v okně Upřesnit nastavení správce Vytvořit profil WiFi sítě. Možnost Udržovat připojení udržuje připojení WiFi s uživatelským profilem po odhlášení. POZNÁMKA: Možnost Udržovat připojení je možné použít s klientem Nortel VPN, pokud je v něm nakonfigurována možnost Logoff on Connect (Odhlásit při připojení). POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Udržovat připojení pomocí karty Smart | Udržovat připojení, pokud karta Smart není k dispozici Toto políčko zaškrtněte, chcete-li udržovat připojení, pokud je odebrána karta Smart, zatímco je zařízení připojeno k síti, která používá pověření na kartě Smart. Výchozí chování nástroje pro připojení WiFi je takové, že pokud je karta Smart odebrána, připojení, jež používá pověření na kartě Smart, bude ukončeno. Jestliže tuto funkci zapnete, připojení zůstane zachováno (nebude-li z jiného důvodu vyžadováno opětovné ověření). Tuto možnost vyberte, chcete-li udržovat připojení, pokud je počítač připojen k síti pomocí pověření na kartě Smart nebo SIM a karta Smart je odebrána. POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Zapnutí zprávy o bezdrátové komunikaci | Povolit zprávu o zapnutí nebo vypnutí WiFi v počítači uživatele Výběrem této možnosti povolíte aplikaci jiného dodavatele, aby upozornila uživatele na zákaz přepínače WiFi zapnuto/vypnuto v Nástroji pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi. POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Koexistence systému Microsoft Windows* XP | Povolit koexistenci služby Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows a aplikace Intel® PROSet/Wireless WiFi v tomto počítači. Výběrem této možnosti zabráníte zakázání služby Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows* XP, je-li povolen Nástroj pro připojení Intel® PROSet/Wireless WiFi. Výběrem povolíte koexistenci. POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Trvalé připojení | Výběrem této možnosti zajistíte aktualizaci trvalého připojení a zásad počítače před přihlášením uživatele. POZNÁMKA: Aktualizace zásad může zpozdit zobrazení přihlašovací obrazovky až o dvě minuty. POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Režim Cisco před přihlášením | Povolit režim Cisco před přihlášením Přístupové body Cisco mají schopnost podporovat více názvů bezdrátové sítě (SSID), ale vysílat pouze jeden z nich. Při připojování k takovému přístupovému bodu je proveden pokus o připojení s každým profilem. Tento režim připojování ke každému profilu je označován jako režim Cisco. Ve výchozím nastavení je tato možnost povolena. Zrušením zaškrtnutí políčka tuto možnost zakážete. POZNÁMKA: Je-li připojení před přihlášením povoleno, může prodloužit dobu připojení. POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Připojení profilu | Zakázat přepínání uživatelských profilů Tato položka poskytuje kontrolu nad připojováním uživatelů k profilům správce. Pokud ponecháte možnost Vypnuto, uživatel se bude moci připojit k uživatelským profilům i profilům správce. Jestliže nastavíte možnost Zapnuto, uživatel se bude moci připojit pouze k profilům správce a správce následujícím způsobem zvolí, které profily správce budou uživateli k dispozici: Povolit uživateli připojení ke všem profilům správce Povolit uživateli připojení pouze k prvnímu profilu správce POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Úroveň zabezpečení | Vyberte úroveň zabezpečení v počítači uživatele. Uživatelé se mohou připojit pouze k profilům na této úrovni zabezpečení. Povolit uživateli připojení pouze k sítím s osobním zabezpečením POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Oznamování sdílené složky | Vyberte nastavení oznamování sdílené složky v počítači uživatele. Automaticky zrušit sdílení sdílených složek při připojení k nezabezpečené síti. Zakázat toto oznamování. Upozornit při připojení k nezabezpečené síti (výchozí). POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Jednotné přihlášení | Vyberte typy profilů správce, které jsou povoleny v počítači uživatele. Jednotné přihlášení: Trvalé připojení: Tyto profily jsou aktivní při spuštění počítače a když k počítači nejsou přihlášeni žádní uživatelé. Připojení Před přihlášením nebo Běžné: Tyto profily jsou aktivní ihned po přihlášení uživatele k počítači. Jsou-li nainstalovány funkce Před přihlášením, profil je aktivní během procesu přihlašování. Pokud funkce Před přihlášením nejsou nainstalovány, profil je Běžný a stane se aktivní na začátku uživatelské relace. Profily správce jsou umístěny na začátku (nebo na konci) seznamu profilů uživatele. Uživatel je nemůže změnit ani odstranit. POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Informace o podpoře | Zadejte informace o podpoře, které budou zobrazeny v okně O aplikaci nástroje pro připojení WiFi. Adresa URL podpory: Zadejte adresu webového serveru střediska podpory, na kterém mají zákazníci získávat technickou podporu. Telefonní číslo podpory: Zadejte telefonní číslo, na kterém mají zákazníci získávat technickou podporu.
Služba VoIP (Voice over IP) | Povolení softwarové aplikace jiného dodavatele jako aplikace VoIP v počítači uživatele. Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena.
Wi-Fi Protected Setup* | Nástroj pro připojení WiFi je možné nakonfigurovat tak, aby pracoval jako registrátor pro přístupové body podporující technologii Wi-Fi Protected Setup*. Registrátor zabezpečeně přenese klíč nebo heslo přístupového bodu, a to automaticky nebo ručně pomocí jednotky USB Flash či jiného externího zařízení. Povolit registraci dalších zařízení (výchozí) Skrýt nastavení aplikace Povolit registraci zařízení Výběrem možnosti Povolit registraci dalších zařízení povolíte registraci dalších zařízení pomocí nástroje pro připojení WiFi. Můžete také vybrat možnost Skrýt nastavení aplikace Povolit registraci zařízení v nastavení nástroje pro připojení WiFi, aby uživatel nemohl měnit nastavení. POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Správce WiFi | Vyberte, který správce WiFi řídí bezdrátová připojení uživatele. Můžete použít správce WiFi předchozího přihlášeného uživatele nebo můžete každému uživateli povolit výběr vlastního upřednostňovaného správce WiFi. Povolit všem uživatelům přepínat po přihlášení mezi aplikací Intel® PROSet/Wireless WiFi a službou Automatická konfigurace bezdrátových zařízení systému Microsoft Windows* XP. Správce WiFi při přihlášení je stejný jako správce WiFi, který byl aktivní při odhlášení posledního uživatele. POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
WiFi zapnuto/vypnuto | Řízení bezdrátového rádia. Beze změny: Rádio nebude zapnuto ani vypnuto. Vypnout WiFi: Tento profil správce vypne rádio. Zapnout WiFi: Tento profil správce zapne rádio. Vypnout jen rádio 802.11a: Tuto možnost bude možné vybrat, pokud bude povolena možnost Zapnout WiFi. Zakázat výběr WiFi zapnuto/vypnuto: Výběrem této možnosti zabráníte uživateli v přístupu k ovládacímu prvku WiFi zapnuto/vypnuto v hlavním okně nástroje pro připojení WiFi nebo v nabídce hlavního panelu. Pokud se uživatel pokusí vypnout nebo zapnout ovládací prvek rádia, zobrazí se upozornění Tato funkce je zakázána správcem. Přidat výběr Rádio 802.11a zapnuté/vypnuté: Výběrem této možnosti povolíte uživateli zapnutí nebo vypnutí rádia 802.11a nezávisle na rádiu 802.11b/g. Pokud vyberete tuto možnost, bude zpřístupněna položka Zakázat výběr Rádio 802.11a zapnuté/vypnuté. Výběrem této možnosti zobrazíte ovládací prvek Rádio 802.11a zapnuté/vypnuté, ale zakážete jej. Můžete tak uživateli umožnit ovládat jednotlivé přepínače. Po instalaci této funkce do počítače uživatele zapněte nebo vypněte ovládací prvek Rádio 802.11a podle následujících pokynů: Vypnutí rádia 802.11a: V hlavním okně nástroje pro připojení WiFi klepněte na tlačítko WiFi zapnuto. Zobrazí se seznam možností rádia. Vyberte možnost Rádio 802.11a vypnuté. Rádio 802.11a je nyní neaktivní. Zapnutí rádia 802.11a: V hlavním okně nástroje pro připojení WiFi klepněte na tlačítko Rádio 802.11a vypnuto. Zobrazí se seznam možností rádia. Vyberte možnost WiFi zapnuto. Rádio 802.11a je nyní aktivní. POZNÁMKA: Toto nastavení se vztahuje pouze na balíčky spuštěné v klientovi se systémem Windows* XP.
Nastavení prohlížeče událostí bezdrátové sítě | Nastavení prohlížeče událostí bezdrátové sítě Povolit protokolování událostí bezdrátového připojení Tato funkce vytváří v klientském systému soubory protokolu s událostmi bezdrátového připojení, které lze potom zkopírovat na síťový souborový server nebo do jiného umístění. Protokolování událostí bezdrátového připojení je ve výchozím nastavení vypnuto. Po klepnutí na položku Povolit protokolování událostí bezdrátového připojení bude zpřístupněna položka Nastavení. Klepnutím na položku Nastavení otevřete okno Nastavení souborů protokolu. Karta Obecné Zadejte složku, do které mají být zapisovány soubory protokolu bezdrátového připojení: Zadejte absolutní umístění v klientském systému. Předpona názvu souboru protokolu: Toto je název souboru protokolu. Název je: <NázevPočítače_DoménaUživatele>. Maximální velikost souboru protokolu: Aby nevznikaly příliš velké soubory protokolu, bude v okamžiku, kdy aktuální soubor protokolu překročí zadanou velikost v MB, vytvořen nový soubor protokolu. Výchozí velikost souboru je 1 MB. Můžete vybrat velikost souboru až do 10 MB v krocích po 1 MB. Karta Kopírování souborů protokolu Povolit kopírování souborů protokolu: Tato funkce umožňuje aktivovat kopírování klientských souborů protokolu do jiného umístění. Kopírovat soubor protokolu do následujícího umístění: Uveďte, kam mají být soubory protokolu kopírovány. Typicky se jedná o správcovský server. Vyberte frekvenci kopírování: K dispozici jsou následující dvě možnosti frekvence kopírování. Zkopírovat všechny předchozí soubory protokolu po vytvoření nového souboru protokolu. Zkopírovat všechny předchozí soubory protokolu vždy po zadaném počtu dní: Vyberte počet dní v rozsahu 1 až 30. Výchozí hodnota je 7 dní. Karta Odstraňování souborů protokolu Vyberte, kdy mají být staré soubory protokolu odstraněny: Staré soubory protokolu neodstraňovat. Odstranit staré soubory protokolu po splnění kterékoli z vybraných podmínek: Odstranit staré soubory protokolu vždy po uplynutí následujícího počtu dní: Tato hodnota může být v rozsahu 1 až 30. Odstranit staré soubory protokolu po překročení celkové velikosti: Tato hodnota může být v rozsahu 1 až 10 MB v krocích po 1 MB. Odstranit staré soubory protokolu vždy po jejich úspěšném zkopírování.
Zavřít | Zavření Nástroje správce.
Nápověda? | Zobrazí informace nápovědy pro tuto stránku.

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky