กลับไปที่สารบัญ

# การตั้งค่าขั้นสูง

ใช้หน้าต่าง การตั้งค่าขั้นสูง เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติมสำหรับส่วนกำหนดค่าที่เฉพาะเจาะจง

## วิธีการเข้าถึง

1. เปิด เครื่องมือผู้ดูแลระบบ เปิดแพ็คเกจใหม่หรือแพ็คเกจที่มีอยู่
2. ที่แท็บส่วนกำหนดค่า สำหรับส่วนกำหนดค่าที่มีอยู่ ให้คลิก คุณสมบัติ สำหรับส่วนกำหนดค่าใหม่ ให้คลิก เพิ่ม
3. ที่หน้าต่างการตั้งค่าทั่วไป ให้คลิก ขั้นสูง...

## คำอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าขั้นสูง

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
เชื่อมต่ออัตโนมัติ | อัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น): เลือกเพื่อให้ยูทิลิตีการเชื่อมต่อ Intel® PROSet/Wireless WiFi เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติไปยังส่วนกำหนดค่านี้เมื่อพบว่าอยู่ในระยะการเชื่อมต่อ ตามต้องการ: เลือกเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อไปยังส่วนกำหนดค่าโดยอัตโนมัติเมื่อเครือข่ายอยู่ในระยะการเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อไร้สายแต่ละครั้ง และคุณไม่ต้องการจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในระยะการเชื่อมต่อ ในรายการเครือข่าย WiFi และในรายการส่วนกำหนดค่า เครือข่ายจะรับรู้ถึงไอคอนนี้ ซึ่งระบุการเชื่อมต่อตามต้องการ (หรือเรียกว่าการเชื่อมต่อด้วยตนเอง) การเชื่อมต่อเครือข่าย: เลือกเครือข่าย WiFi จากรายการ คลิก เชื่อมต่อ
นำเข้าอัตโนมัติ | ยินยอมให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายย้ายส่วนกำหนดค่าที่เลือกไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้โดยง่าย เมื่อแฟ้มที่ส่งออกถูกวางไว้ในไดเร็กทอรี WiFi\AutoImport บนคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ยูทิลิตีการเชื่อมต่อ WiFi จะนำเข้าส่วนกำหนดค่าดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ใช้ได้ เฉพาะ เมื่อตั้งส่วนกำหนดค่าผู้ใช้เท่านั้น ไม่ สามารถใช้คุณลักษณะนี้เมื่อตั้งส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบ
การเลือกแบนด์ | ที่นี่คุณสามารถเลือกแบนด์ที่จะใช้สำหรับส่วนกำหนดค่าการเชื่อมต่อนี้: แบนด์ผสม (ค่าเริ่มต้น): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ยูทิลิตีการเชื่อมต่อ WiFi พยายามเชื่อมต่อส่วนกำหนดค่านี้กับเครือข่ายที่ใช้ได้ โดยใช้หนึ่งในสองแบนด์ แบนด์ 2.4 GHz: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ยูทิลิตีการเชื่อมต่อ WiFi พยายามเชื่อมต่อส่วนกำหนดค่านี้กับเครือข่ายที่ใช้ได้ โดยใช้แบนด์ 2.4 GHz เท่านั้น แบนด์ 5.2 GHz: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ยูทิลิตีการเชื่อมต่อ WiFi พยายามเชื่อมต่อส่วนกำหนดค่านี้กับเครือข่ายที่ใช้ได้ โดยใช้แบนด์ 5.2 GHz เท่านั้น
จุดเชื่อมต่อค่าบังคับ | บังคับให้อแด็ปเตอร์ WiFi ทำการเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อ โดยใช้ที่อยู่ MAC ที่ระบุไว้เฉพาะ ป้อนที่อยู่ MAC ของจุดเชื่อมต่อ (BSSID) ด้วยตัวเลขฐานสิบหก 48 บิต จำนวน 12 หลัก ตัวอย่างเช่น 00:06:25:0E:9D:84 ล้าง: ล้างที่อยู่ปัจจุบัน หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้โหมดการทำงานเฉพาะกิจ
การป้องกันด้วยรหัสผ่าน | ป้องกันรหัสผ่านส่วนกำหนดค่านี้ (สูงสุด 10 อักขระ): เลือกเพื่อเปิดใช้งานรหัสผ่านสำหรับส่วนกำหนดค่านี้ ค่าเริ่มต้นคือ ไม่กาเลือก ซึ่งหมายถึงไม่มีการใช้รหัสผ่านสำหรับส่วนกำหนดค่า รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่าน อักขระรหัสผ่านที่คุณป้อนจะแสดงเป็นเครื่องหมายดอกจัน ยืนยันรหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง หมายเหตุ: อย่าลืมจดรหัสผ่านนี้เอาไว้ ถ้าหากลืมรหัสผ่าน จะไม่สามารถรีเซ็ตได้
เริ่มโปรแกรมประยุกต์อัตโนมัติ | เริ่มแฟ้มชุดคำสั่ง แฟ้มปฏิบัติการ หรือสคริปต์โดยอัตโนมัติเมื่อที่คุณเชื่อมต่อกับส่วนกำหนดค่า ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้เซสชัน Virtual Private Network (VPN) เริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย คลิก โปรแกรมประยุกต์อัตโนมัติ ป้อนชื่อของโปรแกรมที่คุณต้องการเริ่ม หรือคลิก เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คลิก ตกลง เพื่อปิดการตั้งค่าขั้นสูง
รักษาการเชื่อมต่อ | ตัวเลือกรักษาการเชื่อมต่อจะรักษาการเชื่อมต่อไร้สายกับส่วนกำหนดค่าผู้ใช้หลังจากที่ออกจากระบบ ถ้าเลือกตัวเลือก รักษาการเชื่อมต่อเมื่อออกจากระบบ และมีส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่อง ก็จะไม่ใช้ส่วนกำหนดค่าแบบต่อเนื่องหลังจากที่ออกจากระบบ ส่วนกำหนดค่าดังกล่าวจะถูกใช้เฉพาะในกรณีที่สูญเสียการเชื่อมต่อกับส่วนกำหนดค่านี้ หมายเหตุ: สามารถใช้ตัวเลือกนี้กับเครื่องลูกข่าย Nortel VPN เมื่อกำหนดค่าให้ออกจากระบบเมื่อเชื่อมต่อ หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ใช้ได้ เฉพาะ เมื่อตั้งส่วนกำหนดค่าผู้ใช้เท่านั้น ไม่ สามารถใช้คุณลักษณะนี้เมื่อตั้งส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบ
รูปแบบชื่อผู้ใช้ | รูปแบบชื่อผู้ใช้: ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกรูปแบบชื่อผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบความถูกต้อง ตัวเลือกได้แก่ ผู้ใช้ (ค่าเริ่มต้น) user@domain user@domain.com โดเมน\ผู้ใช้ หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ใช้ได้ เฉพาะ เมื่อตั้งส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบเท่านั้น แต่จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อสร้างส่วนกำหนดค่าผู้ใช้จากหน้าจอสร้างส่วนกำหนดค่า WiFi
การตรวจสอบโดเมน PLC | การตรวจสอบโดเมนแบบล็อกออนล่วงหน้า: การตั้งค่านี้จะปรากฏให้เห็นเฉพาะในกรณีที่ใช้เครื่องมือผู้ดูแลระบบ และเฉพาะในกรณีที่คุณเลือกที่จะสร้างส่วนกำหนดค่าแบบล็อกออนล่วงหน้า/ทั่วไป ตัวเลือกได้แก่ ตรวจหาเซิร์ฟเวอร์โดเมน: เมื่อใช้ส่วนกำหนดค่าการเชื่อมต่อแบบล็อกออนล่วงหน้าในขณะที่เชื่อมต่อกับโดเมน การตั้งค่านี้จะตรวจสอบการมีอยู่ของเซิร์ฟเวอร์โดเมนก่อนที่กระบวนการล็อกอินผู้ใช้จะเสร็จสิ้น ถ้าไม่พบเซิร์ฟเวอร์ ล็อกอินอาจล่าช้าหนึ่งนาทีหรือมากกว่านั้น ดำเนินการล็อกอินต่อ: การล็อกอินดำเนินไปตามปกติ ไม่มีการตรวจสอบว่ามีเซิร์ฟเวอร์อยู่หรือไม่ หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ใช้ได้ เฉพาะ เมื่อตั้งส่วนกำหนดค่าผู้ดูแลระบบเท่านั้น แต่จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อสร้างส่วนกำหนดค่าผู้ใช้จากหน้าจอสร้างส่วนกำหนดค่า WiFi
ตกลง | ปิดหน้าจอและบันทึกการตั้งค่า
ยกเลิก | ปิดและยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆ
วิธีใช้? | ข้อมูลวิธีใช้สำหรับหน้านี้

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์