Voltar ao índice

# Definições do adaptador (Administrador)

O ecrã Definições do adaptador controla e apresenta as propriedades do adaptador WiFi instalado num computador. Nem todas as definições listadas aqui são aplicáveis a todos os adaptadores, consulte a descrição das definições.

Esta versão do software Intel® PROSet/Wireless WiFi é compatível com os seguintes adaptadores:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Como aceder

1. Abra a Ferramenta do Administrador.
2. Seleccione Criar um novo pacote ou Abrir um pacote existente.
3. Clique no separador Definições do adaptador e clique em Incluir definições do adaptador neste pacote.

## Configurar definições do adaptador

1. Na Ferramenta do Administrador, clique em Incluir definições do adaptador neste pacote.
2. Para cada definição indicada na tabela abaixo, seleccione uma das seguintes opções:
   - Utilizar valor predefinido: Repõe a predefinição no computador do utilizador.
   - Sem alteração: (Apenas para utilizadores do Windows* XP.) Mantém o valor seleccionado pelo utilizador. O administrador decide não impor todas as definições no computador do utilizador. O utilizador pode alterar os valores das definições do adaptador WiFi no menu Avançadas no Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless.
   - Sem alteração: (Apenas para utilizadores do Windows Vista* e do Windows* 7.) Mantém o valor seleccionado pelo utilizador. O administrador decide não impor todas as definições no computador do utilizador. O utilizador pode alterar os valores das definições do adaptador WiFi no Gestor de Dispositivos.
   - Seleccionar o valor: O administrador selecciona o valor que deverá ser utilizado no computador do utilizador.

## Descrição das definições do adaptador WiFi

Seguem-se descrições das definições do adaptador WiFi.

Nome | Descrição
--- | ---
Largura de canal 802.11n (2,4 GHz) | Defina a largura do canal de produtividade elevada para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Automático ou 20MHz. 20MHz é a predefinição. Utilize 20MHz se os canais 802.11n estiverem restritos. Esta definição só é aplicável aos adaptadores com capacidade para 802.11n. NOTA: Esta definição não é aplicável aos seguintes adaptadores: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (apenas a largura do canal 20 MHz)
Largura do canal 802.11n (5,2 GHz) | Defina a largura do canal de produtividade elevada para maximizar o desempenho. Defina a largura do canal como Automático ou 20Mhz. Automático é a predefinição. Utilize 20MHz se os canais 802.11n estiverem restritos. Esta definição só é aplicável aos adaptadores com capacidade para 802.11n. NOTA: Esta definição não é aplicável aos seguintes adaptadores: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Modo 802.11n | A norma 802.11n baseia-se nas normas 802.11 anteriores adicionando múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO, multiple-input multiple-output). O MIMO aumenta a produtividade dos dados para melhorar a velocidade de transferência. Seleccione Activado ou Desactivado para definir o modo 802.11n do adaptador WiFi. Activado é a predefinição. Esta definição só é aplicável aos adaptadores com capacidade para 802.11n. NOTA: Para alcançar taxas de transferência superiores a 54 Mbps em ligações 802.11n, a definição de segurança WPA2*-AES tem de estar seleccionada. Pode seleccionar nenhuma segurança (Nenhum) para permitir a configuração e a resolução de problemas da rede. Um administrador pode activar ou desactivar o suporte do modo de produtividade elevada para reduzir o consumo de energia ou conflitos com outras bandas ou problemas de compatibilidade.
Canal Ad hoc | Não é necessário alterar o canal se os restantes computadores da rede ad hoc não utilizarem um canal diferente do canal predefinido. Valor: Seleccione o canal de funcionamento permitido na lista. 802.11b/g: Seleccione esta opção quando utilizar a frequência de banda ad hoc 802.11b e 802.11g (2,4 GHz). Para esta banda, o canal predefinido é 11. 802.11a: Seleccione esta opção quando utilizar a frequência de banda ad hoc 802.11a (5 GHz). Para esta banda, o canal predefinido é 36. Esta definição não é aplicável ao adaptador Intel® WiFi Link 1000. NOTA: Quando não aparecer um canal 802.11a, a inicialização das redes ad hoc não é suportada para canais 802.11a.
Gestão de energia ad hoc | Defina funcionalidades de poupança de energia para redes de dispositivo para dispositivo (ad hoc). Desactivar: Seleccione quando estabelecer a ligação a redes ad hoc que contêm estações que não suportam a gestão de energia ad hoc. Máxima poupança de energia: Seleccione para optimizar a vida útil da bateria. Ambiente ruidoso: Seleccione para optimizar o desempenho ou a ligação com vários clientes.
Modo Ad Hoc QoS | Controlo da qualidade do serviço (QoS) em redes ad hoc. O QoS proporciona a prioritização do tráfego a partir do ponto de acesso numa rede sem fios com base na classificação do tráfego. WMM* (Wi-Fi Multimedia*) é a certificação de QoS da Wi-Fi Alliance* (WFA). Quando o WMM* está activado, o adaptador WiFi utiliza o WMM para suportar capacidades de identificação e de colocação em fila para as redes Wi-Fi*. WMM activado WMM desactivado (predefinição)
Canal de grandes volumes incompatível | Esta definição comunica às redes vizinhas que este adaptador WiFi não é tolerante aos canais de 40MHz na banda de 2,4GHz. A predefinição é desligada (desactivada), para que o adaptador não envie esta notificação. NOTA: Esta definição não é aplicável aos seguintes adaptadores: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Protecção do modo misto | Utilize para evitar colisões de dados num ambiente misto de 802.11b/11g/11a/11n. O RTS/CTS (pedir para enviar/limpar para enviar) deve ser utilizado num ambiente onde os clientes não se podem ouvir uns aos outros. O CTS-to-self pode ser utilizado para obter mais produtividade num ambiente onde os clientes estejam próximos e se possam ouvir uns aos outros. (O CTS-to-self não é suportado para 802.11n)
Gestão de energia (Vista do administrador) | Quando criar um pacote de administrador, a opção Gestão de energia permite seleccionar um equilíbrio entre o consumo de energia e o desempenho do adaptador WiFi. PSP - Modo de poupança de energia CAM - Modo constantemente acordado Seleccione um dos níveis do modo de poupança de energia: PSP CAM: O adaptador cliente está continuamente ligada à corrente. Nível 1 de PSP: PSP definido com a máxima potência. Níveis 2-4 de PSP: PSP definido para maximizar a potência. PSP Nível 5: PSP definido para maximizar a vida útil da bateria. PSP Auto: A predefinição é o Nível 5 de PSP. NOTA: A diminuição do consumo de energia varia com base nas definições da infra-estrutura.
Modo de introdução | Altera a definição do comprimento de introdução recebido pelo ponto de acesso durante uma ligação inicial. Utilize sempre Introdução de transmissão automática para proporcionar uma produtividade de rede óptima. A opção Introdução de transmissão automática permite a introdução automática da introdução. Se suportada, deve ser utilizada a introdução curta. Caso contrário, utilize a opção Introdução de transmissão comprida. NOTA: Esta definição só está disponível se o adaptador WiFi cliente for uma Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ou Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection.
Agressividade do roaming | Esta definição permite definir a agressividade com que o seu cliente sem fios faz o roaming para melhorar a ligação a um ponto de acesso. Clique em Utilizar valor predefinido para equilibrar entre a fixação e o desempenho do roaming ou seleccione um valor na lista. Valores: 0: Sem roaming: O cliente sem fios não tem roaming. Apenas uma deterioração significativa na qualidade da ligação faz com que ele passe para outro ponto de acesso. 1-3: Permitir roaming 2: Predefinição: Equilibra entre a ausência de roaming e o desempenho do roaming. 4: Roaming máximo
Melhoria da produtividade | Altere o valor do controlo de explosão de pacotes. Activar: Seleccione para activar a melhoria da produtividade. Desactivar: (Predefinição) Seleccione para desactivar a melhoria da produtividade.
Potência de transmissão | A diminuição do nível da potência de transmissão reduz a cobertura de rádio WiFi. Definição predefinida: Definição de potência mais alta. Valores: Tx mínima: Mais baixa: Cobertura mínima: Defina o adaptador com o nível mínimo de potência de transmissão. Permite expandir o número de áreas de cobertura ou confinar uma área de cobertura. Reduza a área de cobertura em áreas de muito tráfego para melhorar a qualidade global da transmissão e evitar a congestão e interferência com outros dispositivos. Tx Nível 1, Tx Nível 2, Tx Nível 3: Definir de acordo com os requisitos de cada país. Tx máxima: Mais alta: Cobertura máxima: Defina o adaptador com o nível máximo de potência de transmissão. Seleccione para o máximo desempenho e alcance em ambientes com outros dispositivos de rádio limitados. Se seleccionar Sem alteração, esta definição não será alterada no computador do utilizador. NOTA: A melhor definição é quando o utilizador define sempre a potência de transmissão com o nível mais baixo possível, ainda compatível com a qualidade da comunicação. Isto permite que o máximo número de dispositivos sem fios funcionem em áreas densas e reduz a interferência com outros dispositivos com os quais este rádio partilha o espectro de rádio. NOTA: Esta definição toma efeito quando for utilizado o modo de dispositivo para dispositivo (ad hoc) ou de rede (infra-estrutura).
Modo sem fios | Seleccione o modo a utilizar para ligar a uma rede WiFi: Apenas 802.11a: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11a. Não aplicável a todos os adaptadores. Apenas 802.11b: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11b. Não aplicável a todos os adaptadores. Apenas 802.11g: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11g. 802.11a e 802.11g: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11a e 802.11g. Não aplicável a todos os adaptadores. 802.11b e 802.11g: Ligue o adaptador sem fios WiFi apenas a redes 802.11b e 802.11g. Não aplicável a todos os adaptadores. 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Predefinição) - Ligue às redes sem fios 802.11a, 802.11b ou 802.11g. Não aplicável a todos os adaptadores.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade