Powrót do Spisu treści

# Dane techniczne

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200 i Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Typ | Karta full-mini i half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta full-mini: szerokość 50,95 mm x długość 3,00 cm x wysokość 4,5 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala) Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 GHz (w zależności od kraju) | Kanał 1-11 (tylko USA) Kanał 1-13 (Japonia, Europa)
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 Transmisja/Odbiór: 450; 405; 360; 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 Transmisja/Odbiór: 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certifikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

Typ | Karta full-mini i half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta full-mini: szerokość 50,95 mm x długość 3,00 cm x wysokość 4,5 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala) Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 GHz (w zależności od kraju) | Kanał 1-11 (tylko USA) Kanał 1-13 (Japonia, Europa)
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Transmisja/Odbiór: 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certifikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Pasmo częstotliwości | 2,5–2,7 GHz (profil 3A)
Modulacja | UL — QPSK, 16 QAM DL — QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Ośrodek przenoszenia | Tryb dupleksu: Operacje TDD | Skalowalne OFDMA (SOFDMA): 512 i 1024 FFT
Permutacja nośnika podrzędnego: PUSC | Przepustowość kanałów: 5 MHz i 10 MHz
Zestaw funkcji WiMAX Network Release | SPWG/NWG wersja 1.0 SPWG/NWG wersja 1.5
Szybkość | 10 Mb/s DL i 4 Mb/s UL przy szybkości szczytowej (wydajność OTA, kanał 10 MHz)
Moc wyjściowa nadajnika radiowego | Zgodność z klasą mocy 2
WiMAX — ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy)
Zgodność ze standardami | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Zestaw funkcji WiMAX System Profile | Mobile WiMAX wersja 1, Wave II Profil 3A
Zabezpieczenia | Protokół zarządzania kluczami (PKMv2)
Szyfrowanie | 128-bitowe CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) oparte na szyfrowaniu AES

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 i Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

WiFi / WiMAX
Typ | Karta mini i half-mini PCI Express*
Kody produktów | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 — 3x3 MC Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 — 1x2 MC/HMC
Wymiary | Karta mini: szerokość 5,08 cm x długość 3,00 cm x wysokość 4,5 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala) Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 53-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
WiFi
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,41–2,474 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 GHz (w zależności od kraju) | Kanał 1-11 (tylko USA) Kanał 1-13 (Japonia, Europa)
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Intel® WiFi Link 5350 450; 405; 360; 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
Intel® WiFi Link 5150 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
WiFi — ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certifikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Szyfrowanie | AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe, CKIP, TKIP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX
Pasmo częstotliwości | 2,5–2,7 GHz (profil 3A)
Modulacja | UL — QPSK, 16 QAM DL — QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Ośrodek przenoszenia | Tryb dupleksu: Operacje TDD | Skalowalne OFDMA (SOFDMA): 512 i 1024 FFT
Permutacja nośnika podrzędnego: PUSC | Przepustowość kanałów: 5 MHz i 10 MHz
Zestaw funkcji WiMAX Network Release | SPWG/NWG wersja 1.0 SPWG/NWG wersja 1.5
Szybkość | 10 Mb/s DL i 4 Mb/s UL przy szybkości szczytowej (wydajność OTA, kanał 10 MHz)
Moc wyjściowa nadajnika radiowego | Zgodność z klasą mocy 2
WiMAX — ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy)
Zgodność ze standardami | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Zestaw funkcji WiMAX System Profile | Mobile WiMAX wersja 1, Wave II Profil 3A
Zabezpieczenia | Protokół zarządzania kluczami (PKMv2)
Szyfrowanie | 128-bitowe CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) oparte na szyfrowaniu AES

## Intel® WiFi Link 5100 i Intel® WiFi Link 5300

Typ | Karta full-mini i half-mini PCI Express*
Wymiary | Karta full-mini: szerokość 50,95 mm x długość 3,00 cm x wysokość 4,5 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala) Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 GHz (w zależności od kraju) | Kanał 1-11 (tylko USA) Kanał 1-13 (Japonia, Europa)
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Intel® WiFi Link 5300 450; 405; 360; 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 Mb/s
Intel® WiFi Link 5100 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certifikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Typ | Karta mini i half-mini PCI Express*
Kody produktów | Intel® WiFi Link 1000 — 1X2 MC/HMC
Wymiary | Karta mini: szerokość 5,08 cm x długość 3,00 cm x wysokość 4,5 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala) Karta half-mini: szerokość 26,64 mm x długość 30 mm x wysokość 4,5 mm (1,049 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–90% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
WiFi
Modulacja częstotliwości | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 2,41–2,474 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Kanał 1-11 (USA) Kanał 1-13 (Japonia, Europa) Kanały od 4 do 12 (inne kraje)
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | 300; 270; 243; 240; 180; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2 MB/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
WiFi — ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32- i 64-bitowy) i Windows Vista* (32- i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certifikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Szyfrowanie | AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe, CKIP, TKIP
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Typ | Karta mini PCI Express*
Wymiary | szerokość 50,95 mm x długość 3,00 cm x wysokość 4,5 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 GHz (w zależności od kraju) | Kanał 1-11 (tylko USA) Kanał 1-13 (Japonia, Europa)
IEEE 802.11n — szybkość transmisji danych | Odbiór: 300, 270, 243, 240, 180 Odbiór/Transmisja: 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certifikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

To jest wersja karty Intel Wireless WiFi 4965AGN z wyłączoną funkcją 802.11n. 802.11n dotyczy: projektu poprawki IEEE P802.11n*/D1.0 do NORMY [DLA]: Informatyka — Telekomunikacja i wymiana danych między systemami — Sieci lokalne i miejskie — Wymagania szczególne — Część 11: Specyfikacje dotyczące kontroli dostępu do nośników (MAC) w sieci bezprzewodowej LAN i warstwy fizycznej (PHY): Usprawnienia dotyczące większej przepływności.

Typ | Karta mini PCI Express
Wymiary | szerokość 50,95 mm x długość 3,00 cm x wysokość 4,5 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Rozróżnienie anten | Antena z przełączaniem na płycie głównej
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–95% bez kondensacji (w temperaturach 25–35ºC)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Pasmo częstotliwości | 5,15–5,85 GHz (w zależności od kraju) | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 GHz (w zależności od kraju) | Kanał 1-11 (tylko USA) Kanał 1-13 (Japonia, Europa)
IEEE 802.11a — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
IEEE 802.11b — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Typ | Karta mini PCI Express
Wymiary | szerokość 50,95 mm x długość 3,00 cm x wysokość 4,5 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–92% bez kondensacji (w temperaturach 25 C–55 C)
Modulacja częstotliwości | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Pasmo częstotliwości | 5,15 GHz–5,85 GHz | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | 4–12 bez nakładania się, w zależności od kraju | Kanał 1-11 (tylko USA) Kanał 1-13 (Japonia, Europa)
Szybkość transmisji danych | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certifikaty Wi-Fi* dla: 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Indywidualne, WPA2-Korporacyjne, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Typ | Karta mini PCI Express
Wymiary | szerokość 50,95 mm x długość 3,00 cm x wysokość 4,5 mm (2,00 cala x 1,18 cala x 0,18 cala)
Złącze interfejsu anteny | Hirose U.FL-R-SMT i złącze kabla U.FL-LP-066
Antena podwójnego układu zbiorczego | komutacja podwójnego układu zbiorczego na karcie
Interfejs złącza | 52-stykowe łącze krawędziowe Mini Card
Napięcie | 3,3 V
Temperatura eksploatacji | 0 do +80 stopni Celsjusza
Wilgotność | 50–92% bez kondensacji (w temperaturach 25 C–55 C)
Modulacja częstotliwości | 2,4 GHz (802.11b/g)
Pasmo częstotliwości | 2,400–2,4835 GHz (w zależności od kraju)
Modulacja | CCK, DQPSK, DBPSK
Ośrodek przenoszenia | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanały | Kanał 1-11 (tylko USA) Kanał 1-13 (Japonia, Europa)
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6; 5,5; 2; 1 Mb/s
IEEE 802.11g — szybkość transmisji danych | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Ogólne
Systemy operacyjne | Microsoft Windows* XP (32-bitowy i 64-bitowy) Windows Vista* (32-bitowy i 64-bitowy) Windows* 7 (32-bitowy i 64-bitowy)
Certyfikaty Wi-Fi Alliance* | Certyfikat Wi-Fi* dla standardów: 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certyfikaty rozszerzeń Cisco | CCX (certyfikaty Cisco) wersja 4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Architektura | Tryby działania infrastruktura lub Ad Hoc (każdy z każdym)
Zabezpieczenia | WPA-Indywidualne, WPA2-Indywidualne, WPA-Korporacyjne, WPA2-Korporacyjne, AES-CCMP 128-bitowe, WEP 128-bitowe i 64-bitowe; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Normy bezpieczeństwa | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia