Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Allgemeine Einstellungen des Profilassistenten

Die Seite Allgemeine Einstellungen ist die erste Seite des Assistenten zur Erstellung von WiFi-Profilen.

HINWEIS: In dieser Hilfe werden die Begriffe "drahtlos" und "WiFi" synonym verwendet.

## Zugriff

1. Öffnen Sie das Administrator-Tool. Öffnen Sie ein neues oder ein vorhandenes Paket.
2. Wählen Sie für vorhande Profile die Registerkarte "Profile" und klicken Sie auf Eigenschaften. Klicken Sie auf Hinzufügen, um ein neues Profil zu erstellen.

Während der Profilkonfiguration können Sie im linken Bereich zu den Seiten Allgemeine Einstellungen und Sicherheitseinstellungen navigieren. Sie können zur Navigation auch die Schaltflächen Zurück und Weiter verwenden, die sich am unteren Ende des Profilassistenten befinden.

## Beschreibung der Seite "Allgemeine Einstellungen"

Name | Beschreibung
--- | ---
Profilname | Der Name des drahtlosen Netzwerkprofils. Wenn Sie ein drahtloses Netzwerk konfigurieren, das aus der Liste der WiFi-Netzwerke gewählt wurde, stimmt der Profilname mit dem Namen des WiFi-Netzwerks (SSID) überein. Sie können ihn in einen beschreibenden oder persönlichen Namen ändern. Beispiele: Mein Büronetzwerk, Rolfs Heimnetzwerk, ABC-Firmennetzwerk usw.
WiFi-Netzwerkname (SSID) | Der Name des vom WiFi-Adapter zur Verbindung verwendeten drahtlosen Netzwerkzugriffspunktes. Der Netzwerkname muss genau mit den Namen des drahtlosen Zugriffspunkts übereinstimmen. Die Groß- und Kleinschreibung muss beachtet werden. Wenn Sie ein drahtloses Netzwerk konfigurieren, das aus der Liste der WiFi-Netzwerke ausgewählt wurde, wird der Netzwerkname aus dieser Liste abgerufen. Sie können und sollten diesen nicht ändern. <SSID nicht übertragen>: Wenn ein Zugriffspunkt seinen Netzwerknamen (SSID) nicht überträgt oder der WiFi-Adapter einen verborgenen Netzwerknamen von einem getarnten Zugriffspunkt empfängt, wird dieser in der Liste der WiFi-Netzwerke angezeigt. Um eine Verbindung mit einem <SSID nicht übertragen>-Netzwerkeintrag herstellen zu können, muss zuvor ein neues Profil erstellt werden. Geben Sie die tatsächliche SSID des Zugriffspunktes ein. Nach Aufbau der Verbindung wird <SSID nicht übertragen> weiterhin in der Liste der WiFi-Netzwerke angezeigt. Das verknüpfte SSID-Profil kann in der Profilliste eingesehen werden.
Betriebsmodus | Netzwerk (Infrastruktur): Stellt eine Verbindung mit einem Zugriffspunkt her. Ein Infrastrukturnetzwerk besteht aus einem oder mehreren Zugriffspunkten und einem oder mehreren Computern mit WiFi-Adaptern. Dieser Verbindungstyp wird in Heimnetzwerken, Firmennetzwerken, Hotels und anderen Bereichen verwendet, um Zugriff auf das Netzwerk bzw. das Internet anzubieten. HINWEIS: Nur Netzwerk (Infrastruktur) steht für Administratorprofile zur Verfügung (Voranmeldungs-/Allgemeine Profile und ständige Profile). Weitere Informationen finden Sie unter Administratorprofile . Gerät an Gerät (Ad-Hoc): Stellt eine direkte Verbindung zu anderen Computern in einem drahtlosen Ad-Hoc-Netzwerk her. Dieser Verbindungstyp ist nur für Verbindungen zwischen zwei oder mehr Computern sinnvoll. Er bietet keinen Zugriff auf Netzwerkressourcen oder das Internet.
Administrator-Profiltyp (Nur im Administrator-Tool angezeigt) | Ständig: Ständige Profile werden beim Hochfahren des Computers angewendet oder wenn niemand beim Computer angemeldet ist. Nachdem sich ein Anwender abmeldet, hält ein ständiges Profil die drahtlose Verbindung entweder so lange aufrecht, bis der Computer abgeschaltet wird oder sich ein anderer Anwender anmeldet. Voranmeldung/Allgemein: Diese Profile stehen nur über das Administrator-Tool zur Verfügung. Voranmelde-/Allgemeine Profile werden angewendet, sobald sich der Benutzer anmeldet. Die Verbindung wird während der Windows-Anmeldung hergestellt (Voranmeldung/Allgemein). Dieses Profil wird von allen Benutzern gemeinsam verwendet.
Erweitert | Klicken Sie auf Erweitert, um auf die erweiterten Einstellungen zuzugreifen. Über die erweiterten Einstellungen können Sie die Optionen "Verbindung beibehalten", "Benutzernamenformat", "automatische Verbindung" oder automatische Import-Optionen bestimmen, eine Anwendung starten, ein Profilkennwort festlegen (Kennwortschutz), einen bestimmten Zugriffspunkt für die Adapterverbindung (Obligatorischer Zugriffspunkt) angeben und die Optionen für die Voranmeldungsverbindung definieren.
Weiter | Rückt zur Seite Sicherheitseinstellungen vor.
OK | Stellt die Erstellung des neuen Profils mit den aktuellen Einstellungen fertig.
Abbrechen | Schließt den Assistenten zur Erstellung von WiFi-Profilen und macht alle vorgenommenen Änderungen rückgängig.
Hilfe? | Öffnet die Hilfe-Informationen für diese Seite.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss