# Protected Access Credentials (PAC)

このEAP-FAST ワイヤレス プロファイル用に使用する Protected Access Credential (PAC) を選択できます。

既にこのコンピューターに提供済みで常駐している PAC がすべて表示されます。

名前 | 説明
--- | ---
既存の PAC を選択： | このコンピューターに既に常駐している PAC を選択します。
権限 ID | 認証サーバーの一意名。
イニシエータ ID | クライアントの一意名。
タイプ | タイプはマシンの PAC かトンネル/ユーザー の PAC のいずれかです。
インポート | PAC の配信は、手動で行うこともできます (アウトオブバンド)。手動提供では、ACS サーバー上でユーザーの PAC を作成し、ユーザーのコンピューターにインポートします。PAC ファイルは、PAC のインポート中にユーザーが入力するパスワードで保護することができます。
削除 | 選択した PAC をコンピューターから削除します。
OK | このページを閉じます。このワイヤレス プロファイル用に選択した PAC を使用します。
キャンセル | このプロファイルに対して既存の PAC を選択することなくこのページを閉じます。
ヘルプ | このページのヘルプ情報を表示します。