Torna al Sommario

# Impostazioni scheda di rete

Nella scheda Avanzate sono visualizzate le proprietà della scheda di rete WiFi installata nel computer. Questa versione del software Intel® PROSet/Wireless WiFi è compatibile con le seguenti schede di rete:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

## Accesso

aprire Gestione dispositivi e fare clic sulla scheda di rete WiFi. Quindi, selezionare la scheda Avanzate.

Per gli utenti di Windows Vista* e Windows* 7: aprire Gestione dispositivi e fare clic sulla scheda di rete WiFi. Quindi, selezionare la scheda Avanzate.

## Descrizione delle impostazioni della scheda di rete WiFi

Nome | Descrizione
--- | ---
Larghezza canale 802.11n (2,4 GHz) | Impostare la larghezza del canale ad alto throughput per ottimizzare le prestazioni. Impostare la larghezza del canale a Auto o 20 MHz. Usare 20 MHz se non è consentito l'uso dei canali 802.11n. Questa impostazione si applica solo alle schede di rete con capacità 802.11n. NOTA: questa impostazione non si applica alle seguenti schede di rete: Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN (usa solo la larghezza del canale a 20 MHz)
Larghezza canale 802.11n (5,2 GHz) | Impostare la larghezza del canale ad alto throughput per ottimizzare le prestazioni. Impostare la larghezza del canale a Auto o 20 MHz. Utilizzare 20 MHz se i canali 802.11n sono limitati. Questa impostazione si applica solo alle schede di rete con capacità 802.11n. NOTA: questa impostazione non si applica alle seguenti schede di rete: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Modalità 802.11n | Lo standard 802.11n si fonda sui precedenti standard 802.11 aggiungendo funzionalità multiple-input multiple-output (MIMO). MIMO aumenta il throughput dei dati e migliora la velocità di trasferimento. Selezionare Attivato o Disattivato per impostare la modalità 802.11n sulla scheda di rete WiFi. Attivato è l'impostazione predefinita. Questa impostazione si applica solo alle schede di rete con capacità 802.11n. NOTA: per ottenere velocità di trasferimento superiori a 54 Mbps sulle connessioni 802.11n, selezionare la modalità di protezione WPA2*-AES. In fase di configurazione della rete e risoluzione dei problemi, è possibile anche escludere la protezione (Nessuna). Un amministratore può attivare o disattivare il supporto per la modalità ad alto throughput per ridurre il consumo energetico o i conflitti con altri problemi relativi alla banda o di compatibilità.
Canale ad hoc | Se gli altri computer della rete ad hoc non utilizzano canali diversi da quello predefinito, non è necessario modificare il canale. Valore: selezionare il canale operativo adeguato dall'elenco. 802.11b/g: selezionare questa opzione quando si usa la frequenza di banda ad hoc 802.11b e 802.11g (2,4 GHz). 802.11a: selezionare questa opzione quando si usa la frequenza di banda ad hoc 802.11a (5 GHz). Questa impostazione non si applica alla scheda di rete Intel® WiFi Link 1000. NOTA: se il canale 802.11a non è visualizzato, significa che i canali 802.11a non supportano le reti ad hoc.
Risparmio di energia ad hoc | Impostare le funzioni di risparmio energetico per reti da periferica a periferica (ad hoc). Disattivato: selezionare quando ci si connette a reti ad hoc che contengono stazioni che non supportano il risparmio energia ad hoc Max. risparmio energetico: selezionare questa opzione per ottimizzare la durata della batteria. Ambienti rumorosi: selezionare questa opzione per ottimizzare le prestazioni o per la connessione con più client.
Modalità Ad Hoc QoS | Controllo Quality of Service (QoS) in reti ad hoc. QoS offre la gestione delle priorità del traffico dal punto di accesso su una LAN wireless in funzione della classificazione del traffico. WMM (Wi-Fi MultiMedia) è la certificazione QoS di Wi-Fi Alliance (WFA). Quando WMM è attivato, la scheda di rete WiFi utilizza WMM per supportare le funzionalità di gestione delle priorità dei tag e delle code per reti Wi-Fi. WMM attivato (impostazione predefinita) WMM disattivato
Non compatibile con canale ad ampia larghezza | Questa impostazione comunica alle reti circostanti che questa scheda WiFi non è compatibile con i canali a 40 MHz nella banda 2,4 GHz. Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata, quindi la scheda di rete non invia questa notifica. NOTA: questa impostazione non si applica alle seguenti schede di rete: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Protezione in modalità mista | Usare per evitare le collisioni dei dati negli ambienti misti 802.11b e 802.11g. L'opzione RTS/CTS dovrebbe essere usata negli ambienti in cui i client non riescono a sentirsi a vicenda, mentre l'opzione da CTS a sé consente di ottenere una velocità maggiore negli ambienti in cui i client sono molto vicini e possono sentirsi a vicenda.
Risparmio di energia | Consente di selezionare un'impostazione che permetta di bilanciare il consumo energetico e le prestazioni della scheda di rete WiFi. L'indicatore scorrevole delle impostazioni di alimentazione della scheda di rete WiFi consente di selezionare un'impostazione media in base alla fonte di alimentazione del computer e la batteria. Usa il valore predefinito: (impostazione predefinita) le impostazioni di alimentazione sono basate sulla fonte di alimentazione del computer. Manuale: regolare l'indicatore scorrevole sull'impostazione desiderata. Usare l'impostazione più bassa per ottenere una durata massima della batteria. Usare l'impostazione più alta per ottenere le prestazioni massime. NOTA: il risparmio di energia varia a seconda delle impostazioni della rete (infrastruttura).
Efficacia roaming | Questa impostazione permette di definire con quanta intensità un client wireless effettua il roaming per migliorare la connessione ad un punto di accesso. Valore predefinito: impostazione bilanciata tra l'assenza di roaming e le prestazioni. Basso il client wireless non effettuerà il roaming. Effettuerà il roaming solo per ricercare un altro punto di accesso nel caso in cui la qualità della connessione peggiori notevolmente. Massimo: il wireless client registra continuamente la qualità del collegamento. Se si verifica un degrado, tenta di trovare ed effettuare il roaming a un migliore punto di accesso.
Miglioramento velocità effettiva | Consente di cambiare il valore del controllo del burst di pacchetti. Attivato: selezionare questa opzione per attivare il miglioramento del throughput. Disattivato: (impostazione predefinita) selezionare questa opzione per disattivare il miglioramento del throughput.
Potenza di trasmissione | Valore predefinito: impostazione massima della potenza. Basso: Copertura minima: imposta la scheda di rete alla minima potenza di trasmissione. Permette di espandere il numero delle aree di copertura o confinare un'area di copertura. Riduce l'area di copertura in aree a traffico elevato per migliorare la qualità complessiva della trasmissione ed evitare la congestione e le interferenze con altre periferiche. Massimo: Copertura massima: imposta la scheda di rete al livello massimo di potenza di trasmissione. Selezionare per le prestazioni e portata massime in ambienti con limitate periferiche radio WiFi aggiuntive. NOTA: l'impostazione ottimale consiste nel definire la potenza di trasmissione sempre al minore livello possibile, compatibilmente con la qualità delle comunicazioni. Ciò consente al numero massimo di periferiche wireless di funzionare in aree ad alta densità e ridurre le interferenze con altre periferiche con cui la radio condivide lo spettro. NOTA: questa impostazione ha effetto quando si usa la modalità rete (infrastruttura) o la modalità da periferica a periferica (ad hoc).
Modalità wireless | Selezionare la modalità da usare per la connessione a una rete wireless: Solo 802.11a: effettua la connessione della scheda di rete WiFi solo alle reti 802.11a. Non applicabile a tutte le schede di rete. Solo 802.11b: effettua la connessione della scheda di rete WiFi solo alle reti 802.11b. Non applicabile a tutte le schede di rete. Solo 802.11g: effettua la connessione della scheda di rete WiFi solo alle reti 802.11b.g 802.11a e 802.11g: effettua la connessione della scheda di rete WiFi solo alle reti 802.11a e 802.11g. Non applicabile a tutte le schede di rete. 802.11b e 802.11g: effettua la connessione della scheda di rete WiFi solo alle reti 802.11b e 802.11g. Non applicabile a tutte le schede di rete. 802.11a, 802.11b e 802.11g: (Impostazione predefinita) - Permette di connettersi a una rete wireless 802.11a, 802.11b o 802.11g. Non applicabile a tutte le schede di rete.
OK | Consente di salvare le impostazioni e di tornare alla pagina precedente.
Annulla | Chiude e annulla le modifiche apportate.

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità