# Beskyttede tilgangslegitimasjonsbeskrivelser (PAC)

Velg en PAC som skal brukes for denne EAP-FAST-trådløsprofilen.

Enhver PAC som allerede er blitt besørget og befinner seg på denne datamaskinen, vises.

Navn | Beskrivelse
--- | ---
Velg en eksisterende PAC: | Velg en PAC som allerede finnes på denne datamaskinen.
Autoritets-ID | Et unikt navn som identifiserer autentifikasjonsserveren.
Initiator-ID | Et unikt navn som identifiserer klienten.
Type | Type er enten en maskin-PAC eller en tunnel/bruker-PAC.
Importer | PAC-distribuering kan også gjennomføres manuelt (utenfor båndet). Manuell levering gjør det mulig for deg å opprette en PAC for en bruker på en ACS-server og så importere den til en brukers datamaskin. En PAC-fil kan beskyttes med et passord som brukeren må sette inn under en PAC-import.
Fjern | Sletter den valgte PAC fra datamaskinen.
OK | Lukker denne siden. Den valgte PAC brukes til denne trådløsprofilen.
Avbryt | Lukk denne siden uten å velge en eksisterende PAC for denne profilen.
Hjelp? | Hjelpeopplysninger for denne siden.