Powrót do Spisu treści

# Ustawienia zaawansowane

Okno Ustawienia zaawansowane służy do konfigurowania dodatkowych parametrów dla określonego profilu.

## Jak uzyskać dostęp

1. Otwórz Narzędzie administratora. Otwórz nowy lub istniejący pakiet.
2. Na karcie Profile kliknij opcję Właściwości dla istniejącego profilu. W przypadku nowego profilu kliknij opcję Dodaj.
3. W oknie Ustawienia ogólne kliknij opcję Zaawansowane.

## Ustawienia zaawansowane — opis

Nazwa | Opis
--- | ---
Automatyczne łączenie | Automatycznie (domyślnie): Zaznacz, aby Narzędzie do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiFi automatycznie łączyło się z danym profilem, kiedy znajdzie się w zasięgu. Na żądanie: Zaznacz, aby uniemożliwić automatyczne łączenie profilu, gdy sieć znajduje się w zasięgu. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy połączenie bezprzewodowe jest płatne i użytkownik nie chce automatycznie nawiązywać połączenia, gdy znajdzie się w zasięgu sieci. Na liście Sieci WiFi i na liście Profili ta sieć będzie zaznaczona ikoną wskazującą, że jest to połączenie Na żądanie (także nazywane połączeniem ręcznym). Aby połączyć się z siecią: Wybierz sieć z listy Sieci WiFi. Kliknij przycisk Połącz.
Automatyczny import | Umożliwia administratorowi sieci łatwe przenoszenie wybranego profilu na inne komputery. Gdy wyeksportowany plik zostanie umieszczony w katalogu WiFi\AutoImport innego komputera, profil zostanie automatycznie zaimportowany przez narzędzie do połączeń WiFi. UWAGA: Ta funkcja dostępna tylko w przypadku konfigurowania profilu użytkownika. Niedostępna w przypadku konfigurowania profili administratora.
Wybieranie pasma | W tym miejscu można wybierać pasmo, które ma być używane dla profilu połączenia: Pasmo mieszane (ustawienie domyślne): Wybierz tę opcję, aby narzędzie do połączeń WiFi próbowało łączyć ten profil z dostępną siecią przy użyciu jednego z dwóch pasm. Pasmo 2,4 GHz: Wybierz tę opcję, aby narzędzie do połączeń WiFi próbowało łączyć ten profil z dostępną siecią tylko przy użyciu pasma 2,4 GHz. Pasmo 5,2 GHz: Wybierz tę opcję, aby narzędzie do połączeń WiFi próbowało łączyć ten profil z dostępną siecią tylko przy użyciu pasma 5,2 GHz.
Obowiązkowy punkt dostępu | Wymusza łączenie karty WiFi z punktem dostępu przy użyciu określonego adresu MAC. Należy wprowadzić adres MAC punktu dostępu (BSSID): 48 bitów, 12 cyfr w formacie szesnastkowym. Na przykład: 00:06:25:0E:9D:84. Brak zaznaczenia: Czyszczenie bieżącego adresu. UWAGA: Ta funkcja jest niedostępna, gdy używany jest tryb działania Ad Hoc.
Ochrona hasłem | Zabezpiecz ten profil hasłem (maksymalnie 10 znaków): Po zaznaczeniu profil będzie zabezpieczany hasłem. Domyślnie to pole jest niezaznaczone (profil nie jest zabezpieczany hasłem). Hasło: Podaj hasło użytkownika. Wprowadzane znaki hasła są wyświetlane w postaci gwiazdek. Potwierdź hasło: Wprowadź hasło ponownie. UWAGA: Hasło należy zapisać i zachować. Jeśli zostanie utracone, nie będzie go można zresetować.
Automatyczne uruchamianie aplikacji | Po połączeniu z profilem automatycznie uruchamia plik wsadowy, plik wykonywalny lub skrypt. Na przykład, po każdym połączeniu z siecią bezprzewodową może być automatycznie uruchamiana sieć VPN. Kliknij opcję Włącz automatyczne uruchamianie aplikacji. Wprowadź nazwę programu, który ma być uruchamiany, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować dany plik na dysku twardym. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć stronę Ustawienia zaawansowane.
Utrzymaj połączenie | Opcja Utrzymaj połączenie pozwala utrzymywać połączenie bezprzewodowe profilu użytkownika po wylogowaniu się tego użytkownika. Jeśli opcja Utrzymaj połączenie jest wybrana i istnieje profil trwały, profil ten nie będzie stosowany przy wylogowaniu. ale wyłącznie po utraceniu połączenia tego profilu. UWAGA: Opcja może być używana przez klienta Nortel VPN, jeśli skonfigurowano go do wylogowania po połączeniu. UWAGA: Ta funkcja dostępna tylko w przypadku konfigurowania profilu użytkownika. Niedostępna w przypadku konfigurowania profili administratora.
Format nazwy użytkownika | Format nazwy użytkownika: Administrator może wybierać format nazwy użytkownika dla serwera uwierzytelniania. Dostępne opcje: użytkownik (domyślnie) użytkownik@domena użytkownik@domena.com DOMENA\nazwa_użytkownika UWAGA: Ta funkcja dostępna tylko w przypadku konfigurowania profili administratora. Nie jest on dostępny w czasie tworzenia profilu na stronie tworzenia profili WiFi.
Sprawdzanie domeny PLC | Sprawdzanie domeny łączenia przed logowaniem: Ustawienie jest widoczne tylko podczas korzystania z Narzędzia administratora i tylko po wybraniu opcji tworzenia profilu łączenia przed logowaniem/wspólnego. Dostępne opcje: Sprawdź, czy istnieje serwer domeny: Jeśli istnieje połączenie z domeną i używany jest profil łączenia przed logowaniem, przed zakończeniem procesu logowania użytkownika następuje sprawdzenie, czy istnieje serwer domeny. Jeśli nie można znaleźć serwera, logowanie może zostać opóźnione o minutę lub bardziej. Po prostu kontynuuj logowanie: Logowanie przebiega normalnie. Obecność serwera nie jest sprawdzana. UWAGA: Ta funkcja dostępna tylko w przypadku konfigurowania profili administratora. Nie jest on dostępny w czasie tworzenia profilu na stronie tworzenia profili WiFi.
OK | Zamykanie okna i zapisywanie ustawień.
Anuluj | Zamyka i anuluje zmiany.
Pomoc? | Informacje Pomocy dla tej strony.

Powrót do początku

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia