חזרה לתוכן העניינים

# אפשרויות סיומות תואמות של Cisco

אפשרויות Cisco: השתמש כדי לאפשר או לנטרל ניהול רדיו ומצב תאים משולבים או אפשור נדידה מהירה (CCKM‏).

הערה: סיומות תואמות של Cisco מאופשרות אוטומטית עבור פרופילים של CKIP‏, LEAP או EAP-FAST‏. כדי לעקוף התנהגות זו, בחר או נקה אפשרויות בדף זה.

- אפשור נדידה מהירה (CCKM‏): בחר כדי לאפשר את מתאם ה- WiFi של הלקוח עבור נדידה מאובטחת מהירה. כאשר רשת LAN אלחוטית מוגדרת לחיבור-מחדש מהיר, התקן לקוח מאופשר EAP-FAST‏, EAP-TLS‏, PEAP-GTC‏, PEAP-MS-CHAP-V2 או LEAP יכול לנדוד מנקודת גישה אחת לאחרת, מבלי לערב את השרת הראשי. השתמש ב- Cisco Centralized Key Management‏ (CCKM), נקודת גישה שהוגדרה לספק שירותי תחום אלחוטיים (WDS), כדי לתפוס את מקומו של שרת ה- RADIUS ולאמת את הלקוח ללא השהייה מורגשת ביישומי קול או ביישומים אחרים הרגישים לזמן.

אפשור סיומות תואמות של Cisco‏: בחר כדי לאפשר סיומות תואמות Cisco עבור פרופיל חיבור WiFi זה.

- אפשור תמיכת ניהול רדיו: בחר כדי שמתאם ה- WiFi יספק ניהול רדיו לתשתית Cisco‏. אם בתשתית נעשה שימוש בכלי העזר לניהול רדיו של Cisco, כלי העזר יגדיר פרמטרים של רדיו ויאתר הפרעות ונקודות גישה עוינות. הגדרת ברירת המחדל כבויה.
- אפשור מצב תאים משולבים: בחר כדי לאפשר למתאם ה- WiFi לקיים תקשורת עם תאים משולבים. תא משולב הוא רשת WiFi שבה ישנם התקנים שמשתמשים וגם שאינם משתמשים ב- WEP‏. לקבלת מידע נוסף, ראה מצב תאים משולבים. הגדרת ברירת המחדל מבוטלת.

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור