Voltar ao índice

# Estatísticas avançadas

A opção Estatística avançada proporciona informações sobre a ligação actual do adaptador. Estas informações definem a forma como o adaptador comunica com um ponto de acesso.

## Como aceder

Clique em Iniciar > Todos os Programas > Intel PROSet Wireless > Estatísticas avançadas WiFi.

## Descrição da estatística avançada

Nome | Descrição
Gerais | Geral: Estas informações indicam a forma como o adaptador comunica com um ponto de acesso. Endereço MAC do AP: Endereço MAC de 12 dígitos do ponto de acesso. Sinais recebidos: número de sinais recebidos pelo adaptador. Percentagem de sinais perdidos: Valor percentual dos sinais perdidos. Percentagem de erros de transmissão: a percentagem de transmissões de dados com erros. Versão CCX: Versão das extensões compatíveis da Cisco desta ligação sem fios. Potência actual TX: Esta é a potência actual a que o adaptador WiFi está a transmitir actualmente em miliwatts. Níveis de potência suportados: Estes são os níveis de potência que o adaptador WiFi é capaz de transmitir. Esta informação é apresentada num intervalo e depende do adaptador. Nome AP: Nome do host do ponto de acesso. Este nome é definido pela pessoa que configura o ponto de acesso e está limitado tipicamente a 32 caracteres. Endereço AP IPV4/IPV6: Endereço IP (Internet Protocol) da ligação actual. Força do sinal: Esta é a força do sinal recebido no adaptador a partir do ponto de acesso. Este valor é fornecido em miliwatts (mW) e pode estar actualmente no intervalo de picowatts. Nível de ruído: Nível de ruído da radiofrequência (RF) existente no ambiente que tenderá a interferir com sinal a partir do ponto de acesso. O ruído da RF vem de fontes eléctricas e naturais.
TX/RX | Apresenta valores percentuais para pacotes não dirigidos e dirigidos. Total de pacotes host: O total de contagens de pacotes dirigidos e no dirigidos: Transmitir - (Mbps); Receber - (Mbps). Pacotes não dirigidos: o número de pacotes dirigidos transmitidos para a rede sem fios. Pacotes dirigidos: o número de pacotes recebidos enviados especificamente para o adaptador WiFi. Total de bytes: o total de bytes dos pacotes recebidos e enviados pelo adaptador WiFi.
Associação/Roaming | Associação: Se o adaptador localizar um ponto de acesso para estabelecer comunicação, o valor está dentro do alcance da rede. Caso contrário, o valor está fora do alcance da rede. Número de associações: o número de vezes que o ponto de acesso localizou o adaptador. Contagem AP: o número de pontos de acesso disponíveis dentro do alcance do adaptador WiFi. Número de análises completas: O número de vezes que o adaptador analisou todos os canais relativamente às informações de recepção. Número de análises parciais: O número de análises que foram terminadas. Roaming: Estas informações contêm contadores associados às causas de roaming do adaptador. O roaming ocorre quando um adaptador comunica com um ponto de acesso e, em seguida, comunica com outro com uma força de sinal melhor. Contagem de roaming: o número de vezes que o roaming ocorreu. AP não transmitiu: o adaptador não recebeu a transmissão de rádio a partir do ponto de acesso. Pode ser necessário reiniciar o ponto de acesso. Qualidade deficiente do sinal: a qualidade do sinal é demasiado baixa para permitir a manutenção da comunicação com o ponto de acesso. Moveu o adaptador para fora da área de cobertura do ponto de acesso ou as informações de endereço do dispositivo do ponto de acesso foram alteradas. Balanceamento de carga do AP: o ponto de acesso terminou a associação com o adaptador com base na incapacidade do ponto de acesso manter a comunicação com todos os adaptadores associados. Existem demasiados adaptadores a tentar comunicar com um ponto de acesso. RSSI do AP muito baixo: O indicador de força do sinal de recepção (RSSI) é demasiado baixo para manter uma associação com o adaptador. Pode estar fora da área de cobertura do ponto de acesso ou o ponto de acesso pode ter aumentado a velocidade de dados. Qualidade deficiente do canal: a qualidade do canal é baixa e incitou o adaptador a procurar outro ponto de acesso. AP largou unidade móvel: o ponto de acesso deixou de comunicar com um computador indicado na lista de dispositivos móveis reconhecíveis. O computador deve ser reassociado a um ponto de acesso.
Registar | Defina o tempo durante o qual pretende registar dados estatísticos para o adaptador WiFi. Configurar definições de registo: Clique em Definições para definir a frequência com que pretende registar as estatísticas. Pode definir o número de segundos e quantas horas pretende que as estatísticas fiquem registadas. Para alterar a localização de armazenamento do ficheiro de registo. Clique em Procurar para especificar uma nova localização para o ficheiro de registo. O caminho actual é apresentado. A localização predefinida é no directório C:\Programas\Intel\WiFi. Clique em Abrir para fechar e aplicar o novo caminho para o ficheiro. Clique em Fechar para sair da 'Estatística avançada'. Iniciar/Parar registo: Clique neste botão para iniciar e parar o registo. Quando clicar em Iniciar registo, as informações estatísticas (descritas acima) acumulam-se. Quando clicar em Parar registo, a acumulação termina e esta informação é guardada num ficheiro que pode abrir e ver. Ver ficheiro de registo...: Clique neste botão para abrir a pasta WiFi em Program Files\Intel (esta é a localização predefinida). Os nomes dos ficheiros de registo utilizam o mês, o dia e o ano, mais o número do registo criado nesse dia. Por exemplo: 03122007_001.htm. O ficheiro de registo fornece: Data e Hora Informações do adaptador Informações da ligação Estatística TX/RX NOTA: Um administrador pode desactivar esta funcionalidade.
Reiniciar estatística | Repõe a zeros os contadores estatísticos do adaptador e inicia uma nova contabilização dos dados.
Fechar | Fecha a página.
Ajuda? | Apresenta as informações de ajuda para esta página.

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade