返回目录页面

# 高级设置

使用高级设置窗口为特定配置式设定额外参数。

## 如何访问

1. 打开管理员工具。打开新的或现有的程序包。
2. 在“配置式”选项卡，若要编辑现有配置式，单击属性。要创建新的配置式，单击添加。
3. 在“一般设置”窗口，单击高级...。

## 高级设置说明

名称 | 说明
--- | ---
自动连接 | 自动（默认）： 选择以使英特尔® PROSet/无线 WiFi 连接实用程序在配置式处于范围以内时自动连接到该配置式。 按需： 选择以防止在网络处于范围以内时自动连接配置式。例如：如果连接到某个无线网络要付费，而您不想在位于范围以内就自动连接。在“WiFi 网络列表”和“配置式”列表中，网络将由此图标表示，表明“按需”连接（又称为手动连接）。 要连接到网络： 从“WiFi 网络”列表中选择一个网络。 单击连接。
自动导入 | 使网络管理员能容易地将选定配置式移到其它计算机上。一旦将导出文件置入另一台计算机的WiFi\AutoImport目录中时，WiFi 连接实用程序便自动导入该配置式。 注意： 此功能仅在配置管理员配置式时才可用。配置管理员配置式时，此功能不可用。
频带选择 | 可在此处选择用于此连接配置式的频带： 混合频带（默认）： 选择此项使 WiFi 连接实用程序尝试将此配置式连接到使用此两种频带之一的可用网络。 2.4 GHz 频带： 选择此项使 WiFi 连接实用程序尝试将此配置式仅连接到使用 2.4 GHz 频带的可用网络。 5.2 GHz 频带： 选择此项使 WiFi 连接实用程序尝试将此配置式仅连接到使用 5.2 GHz 频带的可用网络。
强制的接入点 | 强制 WiFi 适配器连接到一个使用特定 MAC 地址的接入点。输入接入点 (BSSID) 的特定 MAC 地址，48 位的 12 个十六进制数字。例如：00:06:25:0E:9D:84。 清除： 清除当前地址。 注意： 此功能在使用 ad hoc 操作模式时不可用。
密码保护 | 密码保护此配置式（最多 10 个字符）： 选择以为该配置式启用密码。默认设置是不选中（无配置式密码）。 密码： 输入密码。输入的密码字符以星号显示。 确认密码： 重新输入密码。 注意： 确保将此密码写下保存。此密码一旦丢失，将无法重置。
应用程序自动启动 | 在您连接至配置式时自动启动批处理文件、可执行文件或者脚本。例如：您可以在要连接到无线网络的时候自动启动“虚拟专用网络”(VPN) 会话。 单击启用应用程序自动启动。 输入要启动的程序的名称或单击浏览以在您的硬驱上找到该文件。 单击确定关闭“高级设置”。
保持连接 | “保持连接”选项在用户注销后保持用户配置式的无线连接。 如果保持连接选项被选中，并且有一个持续配置式，则在注销后将不应用持续配置式。它仅在与此配置式的连接丢失时才应用。 注意： 此选项可在配置为“连接时注销”时与 Nortel VPN客户端一起使用。 注意： 此功能仅在配置管理员配置式时才可用。配置管理员配置式时，此功能不可用。
用户名格式 | 用户名格式： 管理员能选择用于验证服务器的用户名格式。 可选的模式有： 用户（默认） user@domain user@domain.com DOMAIN\用户 注意： 此功能仅在配置管理员配置式时才可用。它在从“创建 WiFi 配置式”页面中创建配置式时不可用。
PLC 域检查 | 登录前域检查： 此项设置仅在使用“管理员工具”、而且仅在您选择创建“登录前／常用”配置式时才可见。可选的模式有： 检查域服务器是否存在： 在参加域的情况下使用登录前配置式时，此项设置将在用户登录过程结束之前确认域服务器的存在。如果没有发现服务器，登录可能会延迟一分钟左右。 继续登录： 登录正常进展。不检查服务器的存在。 注意： 此功能仅在配置管理员配置式时才可用。它在从“创建 WiFi 配置式”页面中创建配置式时不可用。
确定 | 关闭并保存设置。
取消 | 关闭并取消所有更改。
帮助? | 此页面的帮助信息。

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明