العودة إلى المحتويات

# مواصفات

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5350
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200 وIntel® Centrino® Ultimate-N 6300

معامل الشكل | بطاقة Full-Mini وPCI Express* Half-Mini
الأبعاد | بطاقة Full-Mini: 2,00 بوصةعرض × 1.18 بوصة طول × 0.18 بوصة ارتفاع( 50.95 مم × 30 مم × 4.5 مم) بطاقة Half-Mini: 1,049بوصةعرض × 1.18 بوصة طول× 0.18 بوصة ارتفاع ( 26.64 مم × 30 مم × 4.5 مم )
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 (حسب الدولة) | قناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) قناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات بيانات IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 إرسال/استقبال: 450، 405، 360، 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت في الثانية
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 إرسال/استقبال: 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP ( بت -32وبت-64) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ( بت -32وبت-64)
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | (UL, C-UL, CB (IEC 60590

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

معامل الشكل | بطاقة Full-Mini وPCI Express* Half-Mini
الأبعاد | بطاقة Full-Mini: 2,00 بوصةعرض × 1.18 بوصة طول × 0.18 بوصة ارتفاع( 50.95 مم × 30 مم × 4.5 مم) بطاقة Half-Mini: 1,049بوصةعرض × 1.18 بوصة طول× 0.18 بوصة ارتفاع ( 26.64 مم × 30 مم × 4.5 مم )
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 (حسب الدولة) | قناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) قناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال: 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP ( بت -32وبت-64) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ( بت -32وبت-64)
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | (UL, C-UL, CB (IEC 60590
WiMAX
مجموعة الترددات | 2.5 - 2.7 جيجاهيرتز (توصيف 3A)
التعديل | UL - QPSKK، 16 QAM DL - QPSK، 16 QAM، 64 QAM
الوسط اللاسلكي | الوضع الثنائي: عمليات TDD | OFDMA قابل للتكبير (SOFDMA): 512 و1024 FFT
تعديلات الحامل الفرعي: PUSC | مدى موجات القنوات: 5 مجياهيرتز و10 ميجاهيرتز
مجموعة ميزات إصدار شبكة WiMAX | SPWG/NWG الإصدار 1.0 SPWG/NWG الإصدار 1.5
أداء المعدل | 10 ميجابت/ثانية DL و4 ميجابت/ثانية UL عند أقصى معدل (أداء OTA، قناة 10 ميجاهيرتز)
طتقة إخراج مرسل تردد الراديو RF | التوافق مع فئة الطاقة 2
WiMAX عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP ( بت -32وبت-64) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ( بت -32وبت-64)
مطابقة المقاييس | (802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4
مجموعة ميزات توصيف نظام WiMAX | Mobile WiMAXالإصدار 1، Wave II توصيف 3A
التأمين | بروتوكول إدارة المفاتيح (PKMv2)
التشفير | CCMP 128-بت (Counter-Mode/CBC-MAC) على أساس تشفير AES

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 وIntel® WiMAX/WiFi Link 5150

WiFi / WiMAX
معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Mini أو بطاقة Half-Mini
وحدات التخزين | Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 - 3x3 MC Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 - 1X2 MC/HMC
الأبعاد | بطاقة Mini: عرض2,0 بوصةxطول 1.18 بوصةx ارتفاع 18,. بوصة(50.80 مم × 30 مم × 4.5 مم) بطاقة Half-Mini: 1,049بوصةعرض × 1.18 بوصة طول× 0.18 بوصة ارتفاع ( 26.64 مم × 30 مم × 4.5 مم )
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 53 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
WiFi
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.41 - 2.474 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 (حسب الدولة) | قناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) قناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات بيانات IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5350 450، 405، 360، 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت في الثانية
Intel® WiFi Link 5150 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
WiFi عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP ( بت -32وبت-64) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ( بت -32وبت-64)
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
التشفير | AES-CCMP 128-بت، WEP 128-بت و64-بت، CKIP، TKIP
سلامة المنتج | (UL, C-UL, CB (IEC 60590
WiMAX
مجموعة الترددات | 2.5 - 2.7 جيجاهيرتز (توصيف 3A)
التعديل | UL - QPSKK، 16 QAM DL - QPSK، 16 QAM، 64 QAM
الوسط اللاسلكي | الوضع الثنائي: عمليات TDD | OFDMA قابل للتكبير (SOFDMA): 512 و1024 FFT
تعديلات الحامل الفرعي: PUSC | مدى موجات القنوات: 5 مجياهيرتز و10 ميجاهيرتز
مجموعة ميزات إصدار شبكة WiMAX | SPWG/NWG الإصدار 1.0 SPWG/NWG الإصدار 1.5
أداء المعدل | 10 ميجابت/ثانية DL و4 ميجابت/ثانية UL عند أقصى معدل (أداء OTA، قناة 10 ميجاهيرتز)
طتقة إخراج مرسل تردد الراديو RF | التوافق مع فئة الطاقة 2
WiMAX عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP ( بت -32وبت-64) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ( بت -32وبت-64)
مطابقة المقاييس | (802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4
مجموعة ميزات توصيف نظام WiMAX | Mobile WiMAXالإصدار 1، Wave II توصيف 3A
التأمين | بروتوكول إدارة المفاتيح (PKMv2)
التشفير | CCMP 128-بت (Counter-Mode/CBC-MAC) على أساس تشفير AES

## Intel® WiFi Link 5150 وIntel® WiFi Link 5350

معامل الشكل | بطاقة Full-Mini و PCI Express* Half-Mini
الأبعاد | بطاقة Full-Mini: 2,00 بوصةعرض × 1.18 بوصة طول × 0.18 بوصة ارتفاع( 50.95 مم × 30 مم × 4.5 مم) بطاقة Half-Mini: 1,049بوصةعرض × 1.18 بوصة طول× 0.18 بوصة ارتفاع ( 26.64 مم × 30 مم × 4.5 مم )
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 (حسب الدولة) | قناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) قناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات بيانات IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5300 450، 405، 360، 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت في الثانية
Intel® WiFi Link 5100 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP ( بت -32وبت-64) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ( بت -32وبت-64)
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | (UL, C-UL, CB (IEC 60590

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Mini وبطاقة Half-Mini
وحدات التخزين | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
الأبعاد | بطاقة Mini: عرض2,0 بوصةxطول 1.18 بوصةx ارتفاع 18,. بوصة(50.80 مم × 30 مم × 4.5 مم) بطاقة Half-Mini: 1,049بوصةعرض × 1.18 بوصة طول× 0.18 بوصة ارتفاع ( 26.64 مم × 30 مم × 4.5 مم )
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
WiFi
التعديل الترددي | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 2.41 - 2.474 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | قناة 1-11 (الولايات المتحدة) قناة 1-13 (اليابان، أوربا) القنوات 4 إلى 12 (دول أخرى، حسب الدولة)
معدلات بيانات IEEE 802.11n | 300، 270، 243، 240، 180، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2 ميجابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
WiFi عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP (32 و64 بت) وWindows Vista* (32 و64 بت)
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
التشفير | AES-CCMP 128-بت، WEP 128-بت و64-بت، CKIP، TKIP
سلامة المنتج | (UL, C-UL, CB (IEC 60590

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

معامل الشكل | بطاقة PCI Express* Mini Card
الأبعاد | 2,00 بوصةعرض × 1.18 بوصة طول × 0.18 بوصة ارتفاع( 50.95 مم × 30 مم × 4.5 مم)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 (حسب الدولة) | قناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) قناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات بيانات IEEE 802.11n | استقبال: 300، 270، 243، 240، 180 استقبال/إرسال: 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP ( بت -32وبت-64) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ( بت -32وبت-64)
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a، 802.11n
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | (UL, C-UL, CB (IEC 60590

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_

هذا إصدار من Intel Wireless WiFi 4965AGN به إمكانيات 802.11n معطلة. تشير 802.11n إلى: مسودة تعديل IEEE P802.11n/D2.0 إلى مقياس [من أجل] تقنية المعلومات - تبادل الاتصالات والمعلومات بين النظم – الشبكات المحلية والمدنية – متطلبات محددة – الجزء 11: مواصفات ضبط وصول الوسائط في الشبكات المحلية اللاسلكية (MAC) والطبقة المادية (PHY): تحسينات من أجل الخرج الأعلى.

معامل الشكل | بطاقة PCI Express Mini Card
الأبعاد | 2,00 بوصةعرض × 1.18 بوصة طول × 0.18 بوصة ارتفاع( 50.95 مم × 30 مم × 4.5 مم)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز – 5.85 جيجاهيرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 (حسب الدولة) | قناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) قناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP ( بت -32وبت-64) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ( بت -32وبت-64)
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، WPA، WPA2، WMM، EAP-SIM
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | (UL, C-UL, CB (IEC 60590

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

معامل الشكل | بطاقة PCI Express Mini Card
الأبعاد | 2,00 بوصةعرض × 1.18 بوصة طول × 0.18 بوصة ارتفاع( 50.95 مم × 30 مم × 4.5 مم)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
هوائي التشعب الثنائي | تبديل تشعب ثنائي مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50 إلى 92% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 55 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهيرتز (802.11a) | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهيرتز - 5.85 جيجاهيرتز | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | UNII 5 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | 4 إلى 12 غير متداخلة، حسب الدولة | قناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) قناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات البيانات | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP ( بت -32وبت-64) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ( بت -32وبت-64)
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، 802.11a، 802.11h، 802.11d، WPA-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-شخصي، WPA2-مؤسسي، WMM، WMM حفظ الطاقة، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b، 802.11a
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | (UL, C-UL, CB (IEC 60590

## Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

معامل الشكل | بطاقة PCI Express Mini Card
الأبعاد | 2,00 بوصةعرض × 1.18 بوصة طول × 0.18 بوصة ارتفاع( 50.95 مم × 30 مم × 4.5 مم)
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
هوائي التشعب الثنائي | تبديل تشعب ثنائي مدمج في اللوحة
وسيط الموصل | موصل حافة Mini Card ذو 52 رجلاً
الجهد | 3.3 فولت
درجة حرارة التشغيل | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50 إلى 92% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 55 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 2.4 جيجاهيرتز (802.11b/g)
مجموعة الترددات | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | قناة 1-11 (الولايات المتحدة فقط) قناة 1-13 (اليابان، أوربا)
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
عام
نظم التشغيل | Microsoft Windows* XP ( بت -32وبت-64) *Windows Vista ( بت -32وبت-64) Windows* 7 ( بت -32وبت-64)
اعتماد رابطة Wi-Fi* | اعتماد Wi-Fi* من أجل 802.11b، 802.11g، WPA، WPA2، WMM، EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
مقياس الشبكات المحلية اللاسلكية | IEEE 802.11g، 802.11b
الهندسة | وضعي تشغيل البنية الأساسية أو الأقران (جهاز إلى جهاز)
التأمين | WPA-شخصي، WPA2-شخصي، WPA-مؤسسي، WPA2-مؤسسي، AES-CCMP 128-بت، WEP; 128-بت و64-بت؛ 802.1X: EAP-SIM، LEAP، PEAP، TKIP، EAP-FAST، EAP-TLS، EAP-TTLS، EAP-AKA
سلامة المنتج | (UL, C-UL, CB (IEC 60590

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية